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Подготовка рабочих мест и ограждение опасной зоны.
Обеспечение безопасного состояния действующих инженерных коммуникаций в рабочей зоне, при необходимости — их отключение.
По возможности сортировка образовавшихся отходов по видам материалов.
Погрузка строительного мусора в автотранспорт.
Вывоз строительного мусора с территории объекта.
Планировка и уборка территории после завершения демонтажных работ.
Удаление строительных отходов, металлических элементов, стекла, древесины и других отходов.
Вывоз строительных отходов подрядчиком собственными силами в установленные места утилизации.
При необходимости — обратная засыпка образовавшихся выемок после демонтажа фундаментов и подземных конструкций.
Предоставление фотоотчёта о ходе выполнения работ.
Требования к выполнению работ:
Демонтаж мелкоблочных стен.
Разборка пола подземной части вместе с основанием.
Демонтаж бетонных конструкций (фонтана и других конструкций благоустройства) объёмом более 1 м³ из бетона класса В7,5 с применением пневматического молотка.
Разборка кровельного покрытия из волнистых асбестоцементных листов.
Разборка деревянных конструкций крыши (стропил из досок, стоек и затяжек).
Разборка бутового фундамента.
Все работы и применяемые материалы, а также адреса проведение ремонтных работ предварительно согласовать с Заказчиком. Работы должны выполнятся в соответствии с действующими СН РК, СП РК. Работы подрядные организации должны начаться в течении 5 рабочих дней после соответствующего уведомления Заказчика

Қызметтерді сатып алуға техникалық ерекшелігі 

Жұмыс орындарын дайындау және қауіпті аймақты қоршау.
Жұмыс аймағындағы қолданыстағы инженерлік коммуникациялардың қауіпсіз жағдайын ажырату және қамтамасыз ету.
Пайда болған қалдықтарды мүмкіндігінше материалдардың түрлері бойынша сұрыптау.
Құрылыс қоқыстарын автокөлікке тиеу.
Құрылыс қоқыстарын объектінің аумағынан шығару.
Бөлшектеу жұмыстары аяқталғаннан кейін Аумақты жоспарлау және тазалау.
Құрылыс қалдықтарын, металл элементтерін, әйнекті, ағашты және басқа қалдықтарды жою.
Құрылыс қалдықтарын мердігер өз күшімен белгіленген орындарға төгу.
Қажет болған жағдайда-іргетас пен жер асты құрылымдарын бөлшектегеннен кейін пайда болған ойықтарды қайта толтыру.
Жұмыстың орындалу барысы туралы фотоесеп беру.
Келесі жұмыс түрлері көзделсін:
Жылыту құбыржолын диаметрі 50 мм, мырышталмаған болат су-газ құбырынан бөлшектеу 
Кірпіш қабырғалардағы терезе жақтауларын сылақты еңістерінен қағып түсіру арқылы бөлшектеу 
Кірпіш қабырғалардағы есік жақтауларын сылақты еңістерінен қағып түсіру арқылы бөлшектеу 
Жерасты бөлігінің негізімен бірге еденді бөлшектеу 
Ұсақ блокты (әктастан) қабырғаны бөлшектеу 
Толқынды асбестцемент парақтарынан жасалған шатыр жабындысын бөлшектеу 
Шатырдың ағаш конструкцияларын: тақтайлардан жасалған стропилаларды тіреулері мен қиғаш тіректерімен бірге бөлшектеу 
Бетон іргетасты бөлшектеу 
Ірі көлемді қоқыс пен шөгінділерден қолмен тазарту
Барлық жұмыстар мен Қолданылатын материалдар, сондайақ жөндеу жұмыстарының мекен-жайы Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жұмыстар қолданыстағы ҚР ҚН, ҚР ҚЖ сәйкес орындалуы тиіс.
Мердігерлік ұйымдар жұмыстар Тапсырысшыға тиісті хабарлағаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде басталуы тиіс.
