

Техническая спецификация
на оказание услуг по техническому обслуживанию автомобильной техники марки  КамАЗ – 43118 в количестве 2 (двух) единиц.

Общее требование:  Исполнитель обязан выполнить работы по техническому обслуживанию автомобиля в соответствии с требованиями завода-изготовителя, эксплуатационной документацией и действующими требованиями безопасности.
Услуги выполняется квалифицированным персоналом с применением качественных расходных материалов и смазочных материалов, соответствующих техническим требованиям транспортного средства.
Замена масла двигателя.
Слив отработанного моторного масла, замена масляного фильтра, замена топливных фильтров тонкой и грубой очистки, замена воздушного фильтра, заправка двигателя новым моторным маслом соответствующей спецификации, проверка уровня масла и герметичности системы.	
Замена масла картера коробки передач ZF.
Слив отработанного трансмиссионного масла из картера КПП ZF, очистка сливной и заливной пробок, проверка состояния уплотнений, заправка новым трансмиссионным маслом соответствующей спецификации до установленного уровня, проверка герметичности.	
Замена масла переднего и заднего мостов.
Слив отработанного масла из переднего и заднего мостов, очистка пробок, проверка состояния уплотнительных элементов, заправка новым трансмиссионным маслом до установленного уровня, проверка герметичности агрегатов.
Заправка и смазка ступичных подшипников.
Проверка состояния ступичных подшипников, удаление старой смазки при необходимости, заправка свежей консистентной смазкой, проверка правильности установки и наличия люфта ступиц.
Контроль состояния ходовой части и крепёжных элементов.
Проверка технического состояния элементов ходовой части, подвески, рулевого управления, креплений, соединений и деталей, выявление ослабленных крепёжных элементов, проверка и при необходимости подтяжка креплений.


Начальник автомобильной службы войсковой части 99225

капитан 		             	Е.Сейдулла










Саны 2 (екі) бірлікті құрайтын КамАЗ-43118 маркалы автокөлік техникасына техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер көрсетуге арналған техникалық ерекшелік
Жалпы талаптар: Орындаушы автокөлікке техникалық қызмет көрсету жұмыстарын дайындаушы зауыттың талаптарына, пайдалану құжаттамасына және қолданыстағы қауіпсіздік талаптарына сәйкес орындауға міндетті.
Қызметтер көлік құралының техникалық талаптарына сәйкес келетін сапалы шығыс материалдары мен майлау материалдарын пайдалана отырып, білікті персоналмен көрсетілуі тиіс.
Қозғалтқыш майын ауыстыру.
Пайдаланылған қозғалтқыш майын төгу, май сүзгісін ауыстыру, жұқа және ірі тазарту отын сүзгілерін ауыстыру, ауа сүзгісін ауыстыру, қозғалтқышты тиісті техникалық сипаттамаға сәйкес келетін жаңа мотор майымен толтыру, май деңгейін және жүйенің герметикалығын тексеру.
ZF беріліс қорабының картеріндегі майды ауыстыру.
ZF беріліс қорабының картеріндегі пайдаланылған трансмиссиялық майды төгу, ағызу және құю тығындарын тазалау, тығыздағыштардың жай-күйін тексеру, тиісті техникалық сипаттамаға сәйкес келетін жаңа трансмиссиялық майды белгіленген деңгейге дейін құю, герметикалығын тексеру.
Алдыңғы және артқы белдіктердің майын ауыстыру.
Алдыңғы және артқы белдіктердегі пайдаланылған майды төгу, тығындарды тазалау, тығыздағыш элементтердің жай-күйін тексеру, жаңа трансмиссиялық майды белгіленген деңгейге дейін құю, агрегаттардың герметикалығын тексеру.
Дөңгелек күпшектерінің мойынтіректерін маймен толтыру және майлау.
Дөңгелек күпшектерінің мойынтіректерінің жай-күйін тексеру, қажет болған жағдайда ескі майлағышты алып тастау, жаңа қою майлағышпен толтыру, күпшектердің дұрыс орнатылуын және люфтінің болуын тексеру.
Жүріс бөлігінің және бекіту элементтерінің жай-күйін бақылау.
Жүріс бөлігінің, аспаның, рульдік басқарудың элементтерінің, бекітпелердің, қосылыстардың және бөлшектердің техникалық жай-күйін тексеру, босап қалған бекіту элементтерін анықтау, бекітпелерді тексеру және қажет болған жағдайда оларды қатайту.

