Pentax EG-2990K (K120878) бейнегастроскопты жөндеу бойынша
техникалық сипаттама

Pentax EG-2990K (K120878) бейнегастроскопты жөндеу жұмыстары келесі тізімін қамтиды:
1. Зақымдануды сыртқы тексеру;
2. Толық өнімділікті тексеру;
3. Қосалқы бөлшектерді ауыстыру: иілгіш резеңке, сегментті жинау, су/ауа/реактивті арналар, аспаптық арна, оңға/солға кабельдік шкив, жоғары/төмен кабельдік шкаф, тығыздағыш ұңғымалар жиынтығы, болттар.
4. Қосалқы бөлшектер жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және пайдаланылмаған болуы керек. Оның пайдалану сипаттамаларын нашарлататын механикалық зақымданулар, ақаулар және сақтау іздері болмауы тиіс. Жеткізу тасымалдау және сақтау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз ететін зауыттық қаптамада жүзеге асырылады. 
Өнім берушіге қойылатын талаптар: 
· - Жұмыстарды Тапсырыс берушінің талабы бойынша осындай оқыту туралы сертификаттардың көшірмелерін ұсына отырып, білікті (өндірушінің стандарттары бойынша осы МИ-ге техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүргізуге үйретілген) персонал жүргізеді. Министрдің бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасында медициналық бұйымға сервистік қызмет көрсетуді жүзеге асыру қағидаларына сәйкес медициналық техниканың тиісті түрлерін (атауларын) өндіруші кәсіпорындарда немесе медициналық техниканың тиісті түрлеріне техникалық қызмет көрсету бойынша кәсіптік даярлауды жүзеге асыруға құқығы бар ұйымдар мен мекемелерде оқытудан өткен медициналық техниканы жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі маманның (инженердің) штатында болуы міндетті Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі 2020 жылғы 15 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-273/2020.
· Бейнегастроскопты жөндеу жұмыс уақытында сағат 8.00-ден 17.00-ге дейін бөлім қызметкерлерінің қатысуымен жүргізіледі. Инженер келгенге дейін жөндеу күні алдын ала келісілуі керек.
Жұмыс аяқталғаннан кейін Өнім беруші Тапсырыс берушіге ұсынады: 
- Орындалған жұмыстардың актісі (барлық орындалған жұмыстардың толық сипаттамасымен).


Техническая спецификация
по ремонту видеогастроскопа Pentax EG-2990K (K120878)

Ремонт видеогастроскопа Pentax EG-2990K (K120878) включает перечень работ:
1. Внешний осмотр на наличие повреждений;
2. Полная проверка работоспособности;
3. Замена запасных частей: резина изгибаемая, сегмент в сборе, каналы вода/воздух/джет, инструментальный канал, шкив с тросами вправо/влево, шкиф с тросами вверх/вниз, комплект уплотнительных колодец, закладных болтов. 
4. Запасные части должны быть новыми, ранее не использовавшимся, не восстановленным и не бывшим в эксплуатации. Не должен иметь механических повреждений, дефектов и следов хранения, ухудшающих его эксплуатационные характеристики. Поставка осуществляется в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке и хранении.  
Требования к потенциальному Поставщику: 
· Работы проводятся квалифицированным (обученным проведению технического обслуживания и ремонта данного МИ по стандартам производителя) персоналом с предоставлением копий сертификатов о таком обучении, по требованию Заказчика. Поставщик обязан иметь в штате специалиста (инженер) по ремонту и обслуживанию медицинской техники, прошедшие обучение на предприятиях производителях соответствующих видов (наименований) медицинской техники или в организациях и учреждениях, имеющих право осуществлять профессиональную подготовку по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники, согласно Правил осуществления сервисного обслуживания медицинской изделия в Республике Казахстан утвержденного Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-273/2020.
· Ремонт видеогастроскопа проводится в присутствии сотрудников данного отделения, в рабочее время с 08.00 часов до 17.00 часов. Перед приездом инженера необходимо заранее согласовать дату проведения ремонта. 
По завершении работ Поставщик предоставляет Заказчику: 
- Акт выполненных работ (с подробным описанием всех проделанных работ). 

