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Работы по изготовлению и установке пластикового окна

 	Установка и изготовление пластикового окна в количестве 1 шт. размер окна высота 180см, ширина 210см - двухкамерный стеклопакет состоит из трех полотен стекла, который установлен на расстоянии друг с другом, то есть, между тремя стеклами сформированый из двух герметичных камер. Стандартная толщина стекла — 4 мм, наружные стекла могут быть толщиной 5–6 мм (для повышения шумоизоляции и теплоизоляции), открывание поворотно-откидкой фурнитурой, с створкой, москитная сетка с каркасами из ПВХ. 1шт. Доски подоконные из ПВХ ширина 0,40 длина 215см
Работы: демонтаж и установка окна. Заделка штукатуркой, шпаклевкой и побелка водоэмульсией наружной и внутренней поверхности окна. Очистка от мусора после окончания работ
 Напоминаем, что наружное окно закреплено железной решеткой, в случае возникновения препятствий в процессе работ подрядчик берет на себя дополнительные затраты 

Подрядчик принимает на себя все обязанности по проведению ремонтных работ и обеспечению необходимыми материалами, оборудованием.
Все применяемые материалы и конструкции должны согласовываться с Заказчиком.
В случае необходимости Заказчик может вносить изменения на момент производства работ.
Подрядчик должен нести полную материальную ответственность за имущество Заказчика и при необходимости восстановить испорченное имущество.
Гарантийный срок устанавливается 1 год, с даты подписания акта приема передачи. Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются дефекты, возникшие по вине Подрядчика, не позволяющие продолжать эксплуатацию объекта до устранения, гарантийный срок продляется соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет
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Пластикалық терезені жасау және орнату жұмыстары

         Пластикалық терезені орнату және дайындау 1 дана. Терезенің өлшемі биіктігі 180 см, ені 210 см - екі камералы екі қабатты терезе бір-бірінен қашықтықта орнатылған үш шыны кенептен тұрады, яғни үш әйнектің арасында екі герметикалық камерадан жасалған. Әйнектің стандартты қалыңдығы - 4 мм, Сыртқы әйнектер қалыңдығы 5-6 мм болуы мүмкін (Шу оқшаулауын және жылу оқшаулауын арттыру үшін), айналмалы-флип-флоппен, белбеуімен, ашылады.  ПВХ жақтаулары бар москит торымен 1 дана. ПВХ терезе тақталары ені 0,40 ұзындығы 215 см 
Жұмыстар: терезені бөлшектеу және орнату. Сылақпен, шпаклевкамен тығыздау және терезенің сыртқы және ішкі бетін су эмульсиясымен әктеу. Жұмыс аяқталғаннан кейін қоқыстан тазарту
Ескертеміз, сыртқы терезе темір тормен бекітілген, жұмыс барысында кедергілер туындаған жағдайда мердігер қосымша шығындарды өз мойнына алады
Мердігер жөндеу жұмыстарын жүргізу және қажетті материалдармен, жабдықтармен қамтамасыз ету бойынша барлық міндеттерді өзіне алады.
Барлық қолданылатын материалдар мен конструкциялар Тапсырыс берушімен келісілуі керек.
Қажет болған жағдайда Тапсырыс беруші жұмыс жүргізу сәтіне өзгерістер енгізе алады.
Мердігер Тапсырыс берушінің мүлкі үшін толық материалдық жауаптылықта болуға және қажет болған жағдайда бүлінген мүлікті қалпына келтіруге тиіс.
Кепілдік мерзімі қабылдау тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 1 жыл болып белгіленеді. Егер кепілдік пайдалану кезеңінде мердігердің кінәсінен туындаған, объектіні жойғанға дейін пайдалануды жалғастыруға мүмкіндік бермейтін ақаулар анықталса, кепілдік мерзімі тиісінше ақауларды жою кезеңіне ұзартылады. Ақауларды жоюды мердігер өз есебінен жүзеге асырады



