
Техническая характеристика перегородок

Изготовление и установка металлопластиковой перегородки с дверью и разделительным элементам глухое) Предварительные замеры:
Пластиковая перегордка 
1. Высота не менее 2.70
2. Ширина не менее 2.20
3. Глухая
4. Дверь высота не менее 2.0
5. Ширина не менее 1.30 верх стекльнная согласовать с заказчиком при контрольном замере.
 
заполнение ламбри панель, круглая ручка с защелкой. Перед изготовлением и установкой обязательно произвести повторный общий замер, а так же дополнительно согласовать с заказчиком параметры.
2. Пятикамерный профиль с сопротивлением теплопередачи 
3. Толщина усилительных вкладышей  согласовать с заказчиком
5. Уплотнительные контуры резиновые, двойные.
 6. Наполнитель двери
Фурнитура 
1. Ручка дверная с пружиной 
2. Замок язычковый с цилиндром 
3. Навес дверной металло-пластик 
Образцы обязательно согласовать с заказчиком, доставка и установка за счет поставщика.







Техникалық ерекшелігі
Есігі және бөлу элементтері бар металл-пластикалық бөлімді дайындау және орнату (берік). Алдын ала өлшеулер:
Пластикалық бөлім
1. Биіктігі 2,70 см кем емес
2. Ені 2,20 см кем емес
3. Берік
4. Есіктің биіктігі 2,0 см кем емес
5. Ені 1,30 см кем емес. Шыны үстіңгі қабат (бақылау өлшеуі кезінде тапсырыс берушімен келісілуі тиіс).

Ламбри панельді толтырғыш, ілмегі бар дөңгелек тұтқа. Дайындау және орнату алдында жалпы өлшемдерді қайта өлшеп, сонымен қатар тапсырыс берушімен параметрлерді келісуді ұмытпаңыз.

2. Жылу өткізгіштікке төзімді бес камералы профиль
3. Арматуралық кірістірулердің қалыңдығы (тапсырыс берушімен келісілуі тиіс).

5. Қос резеңке тығыздағыш контурлары. 6. Есік толтырғышы
Аппараттық құрал-жабдықтар
1. Серіппесі бар есік тұтқасы
2. Цилиндрі бар рычагты құлып
3. Металл-пластикалық есік топсасы
[bookmark: _GoBack]Үлгілер тапсырыс берушімен бекітілуі керек; жеткізу және орнату жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.
