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Текущий ремонт фасада по блокам А, Б, С 

	Виды работ
	Единица измерения
	Количество

	Демонтажные работы

	Демонтаж аварийных мраморных плит 
	кв.м.
	245

	Демонтаж профилей каркаса фасада
	кв.м.
	248

	Монтажные работы

	Монтаж каркаса профелей методом сварки
	кв.м.
	245

	Монтаж  мраморных плит по металлическому профильному каркасу
	кв.м.
	493

	Локальная смета
	
	

	Уборка площадки ежедневно 
	
	



Перед подачей заявки Поставщику необходимо тщательно ознакомиться с технической спецификацией, объемом, характером и условиями выполнения работ.
 Работы будут производиться на фасаде семиэтажного здания на высоте ориентировочно до 25 (двадцати пяти) метров от уровня земли.
 Поставщик несет полную ответственность за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности при выполнении работ на высоте, а также обязан обеспечить работников необходимым оборудованием, средствами индивидуальной защиты и безопасными средствами доступа к месту производства работ.
В случае повреждения прилегающих поверхностей стен и иных элементов здания в процессе выполнения ремонтных работ Поставщик обязан за свой счет произвести восстановительные и ремонтные работы поврежденных поверхностей в течение 5 (пяти) календарных дней с момента выявления повреждения, без приостановления основных работ.
Место и срок выполнения работ: г. Астана, ул. Гейдар Алиева, 6. Срок выполнения работ — в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня регистрации Договора в органах Казначейства.
Все расходы, связанные с выполнением работ, приобретением, доставкой и использованием необходимых материалов, оборудования и средств обеспечения безопасности, осуществляются за счет Поставщика.         Перечень используемых материалов, оборудование и технологические решения, применяемые при выполнении работ, подлежат обязательному предварительному согласованию с Заказчиком.




Ақаулы акт
А, Б, С блоктары бойынша қасбеттін ағымдағы жасау жұмыстары

	Жұмыс түрі
	Өлшем бірлігі
	Саны

	Бөлшектеу жұмыстары

	Апаттық жағдайдағы мәрмәр плиталарды бөлшектеу 
	ш.м.
	245

	Қасбеттік жақтау профильдерін бөлшектеу
	ш.м.
	248

	Монтаждау жұмыстары

	Профильді жасалған қаңқаны дәнекерлеу әдісімен орнату
	ш.м.
	245

	Метал профильді қаңқара мәрмәр плиталарды орнату 
	ш.м.
	493

	Жергілікті бағалаулар
	
	

	Күнделікті жұмыс орынды тазалау 
	
	



         Өтінім берер алдында Өнім беруші техникалық ерекшелікпен, жұмыстардың көлемімен, сипатымен және оларды орындау шарттарымен мұқият танысуға міндетті. 
         Жұмыстар жеті қабатты ғимараттың қасбетінде, жер деңгейінен шамамен 25 (жиырма бес) метрге дейінгі биіктікте орындалады. 
         Өнім беруші биіктікте жұмыстарды орындау кезінде еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы талаптарының сақталуына толық жауапты болады, сондай-ақ жұмысшыларды қажетті жабдықтармен, жеке қорғану құралдарымен және жұмыс орнына қауіпсіз қол жеткізуді қамтамасыз ететін құралдармен қамтамасыз етуге міндетті.
          Жөндеу жұмыстарын орындау барысында қабырғалардың іргелес беттері және ғимараттың өзге де элементтері зақымданған жағдайда, Өнім беруші зақымданған беттерді қалпына келтіру және жөндеу жұмыстарын зақымдану анықталған күннен бастап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде, негізгі жұмыстарды тоқтатпай, өз қаражаты есебінен орындауға міндетті.
          Жұмыстарды орындау орны және мерзімі: Астана қаласы, Гейдар Әлиев көшесі, 6. Жұмыстарды орындау мерзімі – Шарт Қазынашылық органдарында тіркелген күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде.
          Жұмыстарды орындауға, қажетті материалдарды, жабдықтарды және қауіпсіздікті қамтамасыз ету құралдарын сатып алуға, жеткізуге және пайдалануға байланысты барлық шығыстар Өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. Пайдаланылатын материалдардың тізбесі, жабдықтар және жұмыстарды орындау кезінде қолданылатын технологиялық шешімдер Тапсырыс берушімен алдын ала міндетті түрде келісуге тиіс.

     


