Техническая спецификация

1. Услуги должны выполняться на основании Закона РК «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» и Правил проведения энергоаудита. 
2. Требования к исполнителю:
2.1.  Иметь в наличии Талон о приёме уведомления или письмо от Комитета индустриального развития и промышленной безопасности об обновлении или включении организации в реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.
2.2.  Наличие собственного или на основании договора аренды поверенного оборудования неразрушающего контроля, согласно Закона РК «Об обеспечений единства средств измерений» от 7 июня 2000 года №53-ІІ:
- Тепловизор 
- Измеритель температуры воздуха
- Измеритель относительной влажности воздуха
- Анализатор качества электрической энергии
- Газоанализатор
- Измеритель плотности тепловых поток и температуры
- Лазерный дальномер
- Люксметр
- Манометр цифровой
- Пирометр инфракрасный
- Ультразвуковой расходомер
- Термометр контактный цифровой
- Клещи токоизмерительные 
- Ультразвуковой толщиномер
2.3. Наличие в штате Исполнителя не менее 2-х электроэнергетиков, 2-х теплоэнергетиков, не менее двух специалистов третьего уровня по неразрушающему контролю с методом TT (тепловой/термографический). Специалисты должны иметь аттестаты энергоаудитора, соответствующие дипломы о высшем техническом образовании, сертификаты по неразрушающему контролю.
[bookmark: _GoBack]2.4. Поставщик, признанный победителем, обязан предоставить все документы согласно п. 2.1.-2.3.

3. Энергетический аудит проводится в 4 этапа.
3.1.  Первый этап «Подготовительный» - производится сбор первичной информации необходимой для составления Программы проведения энергоаудита с указанием сроков выполнения работ и ответственных лиц. 
К информации необходимой для составления программы проведения энергоаудита относятся:
-  план мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, разработанный по итогам предыдущего энергоаудита и результаты его исполнения (в случае проведения повторного энергоаудита);
-   сведения по объемам потребления энергетических ресурсов и воды за пять последовательных лет, предшествующих энергоаудиту;
-       состав основных зданий, строений, сооружений и их характеристики (назначение объекта и его составляющие (пристройки), инженерные системы, класс энергоэффективности, дата постройки, этажность здания, материал стен и крыш, площадь остекления и вид остекления, кубатура, общая площадь);
-      сведения об источниках энергоснабжения и параметрах энергоносителей;
-    фактическое энергопотребление на единицу продукции и (или) расход энергетических ресурсов на отопление на единицу площади или отапливаемого объема зданий, строений, сооружений
-      сведения об энергетическом и технологическом оборудовании;
-      класс энергоэффективности электрического энергопотребляющего устройства
-      сведения о приборах учета и контроля;
-   сведения о системах электроснабжения, теплоснабжения, вентиляции, холодоснабжения, 
водоснабжения, воздухоснабжения, канализации, газоснабжения;
-       увеличение или уменьшение численного состава сотрудников заказчика;
-       копия предыдущего заключения по энергоаудиту (в случае его наличия);
-       сведения об организации работы системы энергоменеджмента.
По итогам проведения работ Подготовительного этапа, Заказчику предоставляется Программа проведения энергоаудита. К Программе прилагается соответствующий регламент приборных измерений, а также полный перечень объектов, находящихся на балансе Заказчика.
3.2. Второй этап «Измерительный (испытательный)» - включает приборные измерения оборудования, энергетическое обследование зданий, строений, сооружений и их инженерных 
систем с использованием приборов измерения, диагностику оборудования на предмет энергоэффективности. По итогам проведения работ Измерительного этапа,  для согласования, Заказчику предоставляются  Протокола измерений, подтверждающие выполнение инструментальных замеров.
3.3.  Третий этап «Аналитический» - заключается в  анализе  полученных на измерительном этапе информации и результатов измерений (испытаний); расчете фактических показателей энергоэффективности зданий, отдельных видов оборудования и технологических процессов;
сопоставлении фактических показателей с нормативными (нормируемыми) значениями (в случае их наличия, выявлении и анализе причин несоответствия фактических показателей энергоэффективности и нормативных (нормируемых) значений (в случае их наличия);расчете значений энергосберегающего потенциала по каждому отдельному показателю, по зданиям и видам оборудования. По итогам проведения работ Аналитического  этапа, Заказчику предоставляется Протокол согласования мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.
3.4. Четвёртый этап «Заключительный» – обобщение результатов анализа использования энергетических ресурсов зданием, строением, сооружением, по группам оборудования и видам энергоносителей и составление заключения по энергоаудиту в двух экземплярах  и предоставление оригинала одного экземпляра Заказчику. 


Срок оказания услуги – в течение 30 календарных дней с момента подписания договора.
Место оказания услуги: г. Костанай, ул. Павлова д. 43








































Техникалық сипаттама

1.	Қызметтер ҚР "энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы" Заңының және энергия аудитін жүргізу қағидаларының негізінде орындалуы тиіс 
2.	Орындаушыға қойылатын талаптар:
2.1.	 Ұйымды энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалардың тізіліміне жаңарту немесе енгізу туралы хабарламаны қабылдау туралы талонның немесе Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің хатының болуы.
2.2.	 ҚР 2000 жылғы 7 маусымдағы №53-ІІ "өлшем құралдарының бірлігін қамтамасыз ету туралы" Заңына сәйкес бұзбайтын бақылаудың сенім білдірілген өкілінің меншікті немесе жалдау шарты негізінде жабдығының болуы:
- Тепловизор 
- Ауа температурасын өлшегіш
- Ауаның салыстырмалы ылғалдылығын өлшегіш
- Электр энергиясының сапа анализаторы
- Газ анализаторы
- Жылу ағыны мен температураның тығыздығын өлшегіш
- Лазерлік қашықтық өлшегіш
- Жарық өлшегіш
- Сандық Манометр
- Инфрақызыл Пирометр
- Ультрадыбыстық шығын өлшегіш
- Сандық байланыс термометрі
- Ток өлшейтін кенелер 
- Ультрадыбыстық қалыңдық өлшегіш
2.3. Штатта Орындаушының кемінде 2 Электр энергетигі, 2 жылу энергетигі, ТТ (жылу/термографиялық) әдісімен бұзбайтын бақылау бойынша кемінде үшінші деңгейдегі екі маманның болуы. Мамандарда энергия аудиторының аттестаттары, жоғары техникалық білім туралы тиісті дипломдар, бұзбайтын бақылау бойынша сертификаттар болуы тиіс.
2.4. Жеңімпаз деп танылған жеткізуші 2.1-тармаққа сәйкес барлық құжаттарды ұсынуға міндетті.-2.3. шарт жасасқанға дейін.

3.	Энергетикалық аудит 4 кезеңде жүргізіледі.
3.1.	 Бірінші кезең "дайындық" - жұмыстарды орындау мерзімдері мен жауапты тұлғаларды көрсете отырып, энергия аудитін жүргізу бағдарламасын жасау үшін қажетті бастапқы ақпарат жиналады. 
Энергия аудитін жүргізу бағдарламасын жасау үшін қажетті ақпаратқа мыналар жатады:
- алдыңғы энергия аудитінің қорытындылары және оны орындау нәтижелері бойынша әзірленген энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар жоспары (қайта энергия аудиті жүргізілген жағдайда);
- энергия аудитінің алдындағы бес жыл қатарынан энергетикалық ресурстар мен суды тұтыну көлемі бойынша мәліметтер;
- негізгі ғимараттардың, құрылыстардың, құрылыстардың құрамы және олардың сипаттамалары (объектінің мақсаты және оның құрамдас бөліктері (толықтырулар), Инженерлік жүйелер, энергия тиімділігі сыныбы, салынған күні, ғимараттың қабаттылығы, қабырғалар мен шатырлардың материалы, шынылау алаңы және шынылау түрі, кубатура, жалпы алаң);
- энергиямен жабдықтау көздері және энергия тасымалдаушылардың параметрлері туралы мәліметтер;
- өнім бірлігіне нақты энергия тұтыну және (немесе) ғимараттардың, құрылыстардың, құрылыстардың алаңының немесе жылытылатын көлемінің бірлігіне жылытуға арналған энергетикалық ресурстардың шығысы
- энергетикалық және технологиялық жабдықтар туралы мәліметтер;
- электр энергиясын тұтынатын құрылғының энергия тиімділігі класы
- есепке алу және бақылау аспаптары туралы мәліметтер;
- электрмен жабдықтау, жылумен жабдықтау, желдету, суықпен жабдықтау жүйелері туралы мәліметтер, 
сумен жабдықтау, ауамен жабдықтау, кәріз, газбен жабдықтау;
- Тапсырыс беруші қызметкерлерінің сандық құрамын ұлғайту немесе азайту;
- энергия аудиті бойынша алдыңғы қорытындының көшірмесі (ол болған жағдайда);
- энергоменеджмент жүйесінің жұмысын ұйымдастыру туралы мәліметтер.
Дайындық кезеңінің қорытындысы бойынша Тапсырыс берушіге энергия аудитін жүргізу бағдарламасы ұсынылады. Бағдарламаға аспаптық өлшеулердің тиісті регламенті, сондай-ақ Тапсырыс берушінің теңгеріміндегі объектілердің толық тізбесі қоса беріледі.
3.2.	"Өлшеу (сынау)" екінші кезеңі-жабдықтарды аспаптық өлшеуді, ғимараттарды, құрылыстарды, құрылыстарды және олардың инженерлік құрылыстарын энергетикалық тексеруді қамтиды 
өлшеу құралдарын қолданатын жүйелер, энергия тиімділігі тұрғысынан жабдықты диагностикалау. Өлшеу кезеңінің жұмыстарын жүргізу қорытындысы бойынша келісу үшін Тапсырыс берушіге аспаптық өлшеулердің орындалғанын растайтын өлшеу хаттамалары ұсынылады.
3.3.	 Үшінші кезең "Аналитикалық" - өлшеу кезеңінде алынған ақпаратты және өлшеу (сынау) нәтижелерін талдаудан; ғимараттардың энергия тиімділігінің нақты көрсеткіштерін, жабдықтардың жекелеген түрлерін және технологиялық процестерді есептеуден тұрады;
нақты көрсеткіштерді нормативтік (нормаланатын) мәндермен салыстыру (олар болған жағдайда, энергия тиімділігінің нақты көрсеткіштері мен нормативтік (нормаланатын) мәндердің (олар болған жағдайда) сәйкес келмеу себептерін анықтау және талдау;әрбір жеке көрсеткіш бойынша, ғимараттар мен жабдық түрлері бойынша энергия үнемдеу әлеуетінің мәндерін есептеу. Талдамалық кезең жұмыстарын жүргізу қорытындысы бойынша Тапсырыс берушіге энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шараларды келісу хаттамасы ұсынылады.
3.4.	Төртінші кезең "қорытынды" - ғимараттың, құрылыстың, құрылыстың, жабдықтардың топтары мен энергия тасымалдаушылардың түрлері бойынша энергетикалық ресурстарды пайдалануды талдау нәтижелерін жинақтау және энергия аудиті бойынша қорытындыны екі данада жасау және Тапсырыс берушіге бір дананың түпнұсқасын ұсыну. 


Қызмет көрсету мерзімі-шартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.
Қызмет көрсету орны: Қостанай қаласы, Павлов көшесі, 43-үй
