ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. Наименование услуги
Шиномонтажные услуги с предоставлением и заменой автомобильных шин.
2. Предмет услуги
Исполнитель обязан предоставить и установить на автомобиль Заказчика 4 (четыре) новые зимние шипованные автомобильные шины с выполнением полного комплекса шиномонтажных работ.
Стоимость новых автомобильных шин, а также все расходы по их доставке, монтажу, демонтажу, балансировке и установке на автомобиль включаются в общую стоимость услуги и отдельно Заказчиком не оплачиваются.
3. Автомобиль
· Марка: Hyundai
· Модель: Santa Fe
· Год выпуска: 2024
· Объем двигателя: 2,5 л
4. Технические требования к автомобильным шинам
	№
	Характеристика
	Требование

	1
	Тип шины
	Зимняя шипованная

	2
	Размер
	235/60 R18

	3
	Ширина профиля
	235 мм

	4
	Высота профиля
	60

	5
	Посадочный диаметр
	R18

	6
	Индекс нагрузки
	Не менее 107

	7
	Дополнительная маркировка
	XL (Extra Load)

	8
	Индекс скорости
	H или выше

	9
	Сезонность
	Зимняя

	10
	Шипы
	Наличие заводской шиповки

	11
	Количество
	4 шт.

	12
	Состояние
	Новые, не бывшие в эксплуатации


5. Требования к автомобильным шинам
1. Поставляемые шины должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации.
2. Все четыре шины должны быть одной модели и одного производителя.
3. Размер шин — 235/60 R18.
4. Индекс нагрузки — не менее 107, с маркировкой XL.
5. Индекс скорости — H или выше.
6. Шины должны иметь заводскую шиповку и быть предназначены для эксплуатации в зимних условиях.
7. Шины не должны иметь порезов, проколов, трещин, деформаций и иных повреждений.
8. Дата изготовления шин — не ранее 12 месяцев до даты поставки.
9. На каждой шине должна присутствовать заводская маркировка с указанием размера, индексов нагрузки и скорости, производителя и даты изготовления.
10. Шины должны соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством Республики Казахстан и применимыми техническими регламентами ЕАЭС.
6. Перечень шиномонтажных работ
Исполнитель обязан выполнить:
1. Прием автомобиля от Заказчика.
2. Демонтаж установленных колес.
3. Демонтаж имеющихся шин с колесных дисков.
4. Монтаж новых зимних шипованных шин на колесные диски.
5. Балансировку всех четырех колес.
6. Проверку и установку давления в шинах согласно рекомендациям производителя автомобиля.
7. Установку колес на автомобиль.
8. Проверку надежности крепления колес.
9. Проверку герметичности шин.
10. Проверку состояния установленных шин после монтажа.
11. Передачу автомобиля Заказчику после завершения работ.
7. Требования к оборудованию
Шиномонтажные работы должны выполняться с использованием специализированного исправного оборудования:
· шиномонтажного станка;
· балансировочного станка;
· оборудования для накачивания шин;
· динамометрического инструмента для затяжки колесных креплений.
Оборудование должно обеспечивать выполнение работ без повреждения шин, колесных дисков и элементов автомобиля.
8. Требования к качеству
После выполнения работ:
· все четыре новые шины должны быть установлены на автомобиль;
· колеса должны быть качественно отбалансированы;
· давление в шинах должно соответствовать требованиям производителя автомобиля;
· крепление колес должно быть надежным;
· не должно быть утечки воздуха;
· не допускается повреждение шин, колесных дисков и элементов автомобиля;
· все работы должны быть выполнены с соблюдением требований безопасности.
9. Место оказания услуг
Услуги оказываются на территории области Абай, Республика Казахстан.
Исполнитель самостоятельно осуществляет прием автотранспортного средства от Заказчика, его транспортировку до места оказания услуг и возврат автомобиля Заказчику после завершения работ.
Расходы, связанные с транспортировкой автомобиля, доставкой автомобильных шин, а также иные расходы, необходимые для оказания услуги, несет Исполнитель и включает в общую стоимость услуги.
10. Гарантийные обязательства
На поставленные автомобильные шины предоставляется гарантия производителя.
Исполнитель несет ответственность за качество шиномонтажных работ, правильность монтажа и балансировки колес.
В случае выявления недостатков, возникших по вине Исполнителя при выполнении работ, их устранение производится Исполнителем за свой счет.
11. Стоимость услуги
Общая стоимость услуги должна включать стоимость 4 (четырех) новых зимних шипованных шин, их доставку, демонтаж старых шин, монтаж новых шин, балансировку, установку колес на автомобиль, проверку давления и все иные расходы, необходимые для полного и качественного оказания услуги.
Стоимость автомобильных шин и сопутствующих материалов отдельно Заказчиком не оплачивается.
12. Единица измерения
Услуга.
13. Количество
1 (одна) комплексная услуга, включающая предоставление и установку 4 (четырех) новых зимних шипованных шин размера 235/60 R18, а также выполнение полного комплекса шиномонтажных работ.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
1. Қызмет атауы
Автомобиль шиналарын ұсынатын және ауыстыратын шиналарды монтаждау қызметтері.
2. Қызмет пәні
Орындаушы Тапсырыс берушінің автокөлігіне шиналарды монтаждау жұмыстарының толық кешенін орындай отырып, 4 (төрт) жаңа қысқы тікенді автомобиль шиналарын ұсынуға және орнатуға міндетті.
Жаңа автомобиль шиналарының құны, сондай-ақ оларды жеткізу, монтаждау, бөлшектеу, теңгерімдеу және автомобильге орнату бойынша барлық шығыстар қызметтің жалпы құнына қосылады және Тапсырыс беруші бөлек төлемейді.
3. Көлік
* Бренд: Hyundai
* Үлгі: Santa Fe
* Шығарылған жылы: 2024
* Қозғалтқыш көлемі: 2,5 л
4. Автомобиль шиналарына қойылатын техникалық талаптар
№ Сипаттама Талап
1 түрі қысқы шиналар
2 Өлшемі 235/60 R18
3 профиль ені 235 мм
4 профиль биіктігі 60
5 отырғызу диаметрі R18
6 жүктеме индексі кемінде 107
7 қосымша XL таңбалау (қосымша жүктеу)
8 жылдамдық индексі H немесе одан жоғары
9 Маусымдық Қысқы
10 шыбықтар зауыттық шыбықтың болуы
11 саны 4 дана.
12 Жағдайы Жаңа, пайдаланылмаған
5. Автокөлік шиналарына қойылатын талаптар
1.	Жеткізілген шиналар жаңа, пайдаланылмаған болуы керек.
2.	Барлық төрт Шина бір модель және бір өндіруші болуы керек.
3.	Шинаның өлшемі - 235/60 R18.
4.	Жүктеме индексі — кемінде 107, XL белгісі бар.
5.	Жылдамдық индексі — H немесе одан жоғары.
6.	Шиналарда зауыттық шыбық болуы керек және қыста пайдалануға арналған.
7.	Шиналарда кесу, тесу, жарықтар, деформациялар және басқа зақымдар болмауы керек.
8.	Шиналарды дайындау күні-жеткізу күніне дейін 12 айдан ерте емес.
9.	Әрбір шинада өлшемі, жүктеме және жылдамдық индекстері, өндірушісі және шығарылған күні көрсетілген зауыттық таңбалау болуы керек.
10.	Шиналар Қазақстан Республикасының заңнамасында және ЕАЭО-ның қолданылатын техникалық регламенттерінде белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуге тиіс.
6. Шиналарды монтаждау жұмыстарының тізбесі
Орындаушы орындауға міндетті:
1.	Тапсырыс берушіден автокөлікті қабылдау.
2.	Орнатылған дөңгелектерді бөлшектеу.
3.	Доңғалақ дискілерінен бар шиналарды бөлшектеу.
4.	Жаңа қысқы шиналарды дөңгелектерге орнату.
5.	Барлық төрт дөңгелекті теңестіру.
6.	Автокөлік өндірушісінің ұсыныстарына сәйкес шинаның қысымын тексеру және орнату.
7.	Автокөлікке дөңгелектерді орнату.
8.	Доңғалақтарды бекіту сенімділігін тексеру.
9.	Шиналардың тығыздығын тексеру.
10.	Орнатылғаннан кейін орнатылған шиналардың күйін тексеру.
11.	Жұмыс аяқталғаннан кейін автокөлікті Тапсырыс берушіге беру.
7. Жабдыққа қойылатын талаптар
Шиналарды монтаждау жұмыстары мамандандырылған жарамды жабдықты пайдалана отырып орындалуы тиіс:
* шиналарды монтаждау машинасы;
* баланстау машинасы;
* шиналарды үрлеуге арналған жабдық;
* доңғалақ бекіткіштерін қатайтуға арналған крутящий құрал.
Жабдық шиналарға, доңғалақ дискілеріне және автомобиль элементтеріне зақым келтірместен жұмыстың орындалуын қамтамасыз етуі керек.
8. Сапаға қойылатын талаптар
Жұмыстарды орындағаннан кейін:
* барлық төрт жаңа шиналар көлікке орнатылуы керек;
* дөңгелектер сапалы теңдестірілген болуы керек;
• шинаның қысымы автомобиль өндірушісінің талаптарына сәйкес келуі керек;
* дөңгелектерді бекіту сенімді болуы керек;
* ауа ағып кетпеуі керек;
* шиналардың, доңғалақ дискілерінің және автомобиль элементтерінің зақымдалуына жол берілмейді;
* барлық жұмыстар қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып орындалуы тиіс.
[bookmark: _GoBack]9. Қызмет көрсету орны
Қызметтер Қазақстан Республикасы, Абай облысының аумағында көрсетіледі.
Орындаушы Тапсырыс берушіден автокөлік құралын қабылдауды, оны қызмет көрсету орнына дейін тасымалдауды және жұмыстар аяқталғаннан кейін автокөлікті Тапсырыс берушіге қайтаруды дербес жүзеге асырады.
Автокөлікті тасымалдауға, автомобиль шиналарын жеткізуге байланысты шығыстарды, сондай-ақ Қызмет көрсету үшін қажетті өзге де шығыстарды Орындаушы көтереді және қызметтің жалпы құнына қосады.
10. Кепілдік міндеттемелері
Жеткізілген автомобиль шиналарына өндірушінің кепілдігі беріледі.
Орындаушы шиналарды монтаждау жұмыстарының сапасына, дөңгелектерді дұрыс орнатуға және теңестіруге жауапты.
Жұмыстарды орындау кезінде Орындаушының кінәсінен туындаған кемшіліктер анықталған жағдайда, оларды жоюды Орындаушы өз есебінен жүргізеді.
11. Қызмет құны
Қызметтің жалпы құны 4 (төрт) жаңа қысқы шиналардың құнын, оларды жеткізуді, ескі шиналарды бөлшектеуді, жаңа шиналарды орнатуды, теңдестіруді, дөңгелектерді автомобильге орнатуды, қысымды тексеруді және Қызметті толық және сапалы көрсету үшін қажетті барлық басқа шығындарды қамтуы керек.
Автокөлік шиналары мен ілеспе материалдардың құнын Тапсырыс беруші бөлек төлемейді.
12. Өлшем бірлігі
Қызмет.
13. Саны
1 (бір) 235/60 R18 мөлшеріндегі 4 (төрт) жаңа қысқы шиналарды ұсынуды және орнатуды, сондай-ақ шиналарды монтаждау жұмыстарының толық кешенін орындауды қамтитын кешенді қызмет.

