ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ: ЖАЛЮЗИ «ДЕНЬ-НОЧЬ»
· Наименование: Солнцезащитные системы типа «День-Ночь» (Зебра).
· Назначение: Регулировка света, защита от солнца и перегрева в административных и жилых помещениях.
· Конструкция и материал: Двухслойное полотно из 100% плотного полиэстера с чередующимися прозрачными и плотными полосами. Ткань с антистатической и пылеотталкивающей пропиткой, устойчивая к выгоранию.
· Управление: Ручное, с помощью плавного цепочного механизма (фиксация на любой высоте, точное совмещение полос «день»/«ночь»).
· Карниз и утяжелитель: Алюминий или сталь толщиной не менее 1.2 мм с защитным полимерным покрытием. Нижний металлический утяжелитель для ровного натяжения ткани.
· Цвет: По выбору Заказчика (ткань — из каталога Поставщика, фурнитура — белая/серая/коричневая).
· Безопасность: Соответствие пожарным и санитарным нормам РК. Материалы экологически чистые, без запаха при нагревании на солнце. Плавная работа механизмов без заеданий и скрипов.
· Условия: Поставщик производит замер, доставку и установку своими силами. Полная комплектация (крепежи, кронштейны, направляющие).
· Гарантия: Не менее 12 месяцев. Устранение брака за счет Поставщика в течение 14 рабочих дней.
· Адрес поставки: г. Павлодар, ул. Кривенко 25, этаж 2, кабинет 206 
· Контакты: Ризагуль, 8 705 565 0157.














ТАУАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ: «КҮН-ТҮН» ЖАЛЮЗИЛЕРІ 
· Атауы: «Күн-Түн» (Зебра) үлгісіндегі күннен қорғайтын рулондық жүйелер.
· Тағайындалуы: Әкімшілік және тұрғын үй-жайларда жарықты реттеу, күннен және бөлменің қызып кетуінен қорғау.
· Конструкциясы мен материалы: Кезектесіп орналасқан мөлдір және тығыз жолақтары бар 100% тығыз полиэстерден жасалған екі қабатты кенеп. Тұрып қалмайтын антистатикалық және шаң өткізбейтін сіңірмесі бар, күнге оңбайтын мата.
· Басқару механизмі: Қолмен басқару, бірқалыпты жұмыс істейтін моншақты тізбек арқылы (кез келген биіктікте бекіту, «күн»/«түн» жолақтарын дәл үйлестіру).
· Қарнақ (Карниз) және салмақ өлшегіш: Қалыңдығы 1.2 мм кем емес, қорғаныш полимерлі жабыны бар алюминий немесе болат. Матаның тегіс тартылуын қамтамасыз ететін төменгі металл утяжелитель (салмақ өлшегіш планка).
· Түсі: Тапрысыс берушінің таңдауы бойынша (матасы — Өнім берушінің каталогынан, фурнитурасы — ақ/сұр/қоңыр).
· Қауіпсіздік және сапа: Қазақстан Республикасының өрт қауіпсіздігі және санитарлық нормаларына сәйкестік. Материалдар экологиялық таза, күн көзінде қызған кезде иіс бөлмейді. Механизмдері кептеліссіз және сықырсыз жұмыс істейді.
· Шарттары: Өнім беруші терезелердің өлшемін алу, жеткізу және орнату жұмыстарын өз күшімен және қаражатымен жүзеге асырады. Толық жиынтықта (бекіткіштер, кронштейндер, бағыттауыштар) жеткізіледі.
· Кепілдік: Кемінде 12 ай (1 жыл). Ақауларды Өнім беруші есебінен 14 жұмыс күні ішінде жою.
· Жеткізу мекенжайы: Павлодар қ., Кривенко көшесі 25, 2-қабат, 206-кабинет 
· Байланыс тұлғасы: Ризагүл, тел: 8 705 565 0157.

