
Техническая спецификация
ГУ «Республиканский центр карантина растений» Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Заказчик и организатор в одном лице: Государственное учреждение «Республиканский центр карантина растений» Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан: 010009, г. Нұр-Сұлтан, проспект Құдайбердіұлы 8, ВП-1. 
Проводит государственные закупки работ для филиала: 
1. Наименование работ:  Установка видеонаблюдения.  
2. Место предоставления услуг.  г.Алматы, Медеуский район, мкр.Атырау-3, ул. Татибекова, 192/2.
3. Срок предоставления работ: 20 календарных дней с момента регистрации договора в органах Казначейства.
	4.Перечень выполняемых работ:
- поставка оборудования на объект Заказчика;
- монтаж и крепление видеокамер в местах, указанных Заказчиком;
- прокладка кабельных линий и кабель-каналов;
- подключение видеокамер к системе видеонаблюдения;
- установка и подключение видеорегистратора;
- установка и подключение жесткого диска;
- подключение блока питания и коммутационного оборудования;
- настройка системы видеонаблюдения и записи архива;
- настройка удаленного просмотра (при наличии технической возможности);
- проведение пусконаладочных работ;
- проверка работоспособности всех камер и оборудования;
- инструктаж ответственного сотрудника Заказчика по эксплуатации системы.

	№
	Наименование
	Техническая характеристика
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	DS – 7104NI – Q1/4P/M, сетевой видеорегистратор
	Характеристика: 
DS – 7104NI – Q1/4P/M, сетевой видеорегистратор на 4 канала
Разрешение записи: 4 МР/3 МР/2 МР / Воспрозведение: 4х2,0МР / 2х4,0МР / Битрейт: Входящий 40 Мбит/с / Исходящий 60 Мбит/с  / Кодек: Н.265+/Н.265/Н.264+/Н.264 /  Интерфейс: Ethernet 1xRJ45 10 M/  100 Mbps IEEE 802.3af 36W до 250м./ 2хUSB 2.0 / 1xHDMI / 1xVGA FullHD / Носители: 1хSATA HDD 6 Tб (нет в комплекте) Питание DC48V +-10% 10 W / Температура: -100С... +550С / Вес:1,0 кг/ Размер: 265х225х48мм 

	шт
	

	
	
	
	
	1

	2
	Кубическая ІР – камера, 2Мр
	Описание:
Разрешение: 2,0МР / Кодек: Н.265+/Н.265/Н.264+/Н.264/ MJPEG/G.711u / Интерфейс: Ethernet 1xRJ45 10M/100Mbps / Аудио 1хмикрофон/ 1хДинамик/ Карта памяти 1хMicroSD до 256 Gb / PIR датчик движения, Дистанция 8 м. / Угол 900 /  Объектив: f2.8мм /  угол обзора 113.40 /  Подсветка: EXIR Smart  ИК до 10м.
Светочувствительность: 0.01 Люкс /  Материал: ABS Пластик /  Степень защиты: ІР54  /  Питание: DC + 12V +-25 % 5.8W  /  Poe IEEE 802.3af  / Температура: -100С...+400С  / Вес: 0,115 кг  /  Размер: 65.2х102.9х32.6мм 
	шт
	4

	3
	FTP Cat6A кабель
	Описание:
Категория: Cat6A / Частота: 250 МГц / Скорость передачи данных:  100/100/1’000/10’000 Мбит/с, Based – T Ethernet / Стуктура кабеля: 4хВитые пары 23AWGQ0.565 мм (+-0,005 мм) / Материал: медь бескислородная 99.95%
	метр
	80

	4
	2 Tb WD Purple, жёсткий диск 
	Описание:
Тип: HDD / Назначениу: Для систем видеонаблюдения /  Форм-фактор: 3.5” / Емкость накопителя, Гб: 2000 / Интерфейс: SATA ІІІ 6,0 Гбит/с / Буферная память, Мб:64 
	шт
	1



Приобретение оборудования и расходных материалов включено в стоимость договора и осуществляется за счет Исполнителя.

             Руководитель филиала                                                     Исмаилова А.А.












Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің «Республикалық өсімдіктер карантині орталығы» мемлекеттік мекемесі
Техникалық сипаттама

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің «Республикалық өсімдіктер карантині орталығы» мемлекеттік мекемесінің тапсырыс беруші мен ұйымдастырушы бір тұлға. 010009. Нұр-Сұлтан қаласы, Ш. Құдайбердіұлы даңғылы, 8 ВП-1.
Филиалға мемлекеттік сатып алу жүргізеді:   
1. Қызметтің атауы: Бейнебақылау орнату.
2. Қызмет көрсету орны: Алматы қаласы, Медеу ауданы, Атырау-3 ықшам ауданы, Тәтібекова көшесі 192/2.
3. Қызмет көрсету мерзімі: Шарт екі тараптар қол қойған күннен бастап 20 күн ішінде орындалуы керек, қызметтерді жеткізуші 100% көлемде қамтамасыз  етуге  міндетті.
4. Орындалатын жұмыстардың тізбесі:
- жабдықты тапсырыс берушінің объектісіне жеткізу;
- Тапсырыс беруші көрсеткен орындарда бейнекамераларды монтаждау және бекіту;
-кабельдік желілер мен кабельдік арналарды төсеу;
- бейнекамераларды бейнебақылау жүйесіне қосу;
- DVR орнату және қосу;
- қатты дискіні орнату және қосу;
- қуат көзі мен коммутациялық жабдықты қосу;
- бейнебақылау және мұрағат жазу жүйесін орнату;
- қашықтан қарауды орнату (техникалық мүмкіндік болған жағдайда);
- іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізу;
- барлық камералар мен жабдықтардың жұмыс қабілеттілігін тексеру;
- жүйені пайдалану бойынша Тапсырыс берушінің жауапты қызметкеріне Нұсқаулық.
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	№
	Атауы
	Техникалық сипаттамасы
	Өлшем бірлігі
	Саны (дана)

	1
	DS-7104NI-Q1 / 4P / M, желілік DVR
	Сипаттамасы:
DS-7104NI-Q1 / 4P / M, 4 арналы желілік DVR
Жазу рұқсаты: 4мр/3МР/2МР / ойнату: 4х2, 0МР / 2х4, 0мр / бит жылдамдығы: кіріс 40мбит / с / Шығыс 60мбит/с / Кодек: Н.265+ / Н. 265/Н.264+ / Н.264 / Интерфейс: Ethernet 1xRJ45 10 M/ 100 Mbps IEEE 802.3 af 36W дейін 250m./ 2xusb 2.0 / 1xHDMI / 1xVGA Толық HD / тасымалдаушылар: 1 X SATA HDD 6tb (жоқ) DC 48v +-10% 10 W / Температура: -100с... +550С / салмағы: 1,0 кг / өлшемі: 265х225х48мм
	дана
	

	
	
	
	
	1

	2
	Текше IR камерасы, 2Мр
	Сипаттама:
Ажыратымдылық: 2,0 МР / Кодек: Н.265+/Н.265/н.264+/Н.264/ MJPEG/G. 711u / Интерфейс: Ethernet 1xRJ45 10M/100Mbps / Аудио 1xmicrofon/ 1xdinamic/ жад картасы 1xmicrosd 256 Гб дейін / PIR қозғалыс сенсоры, қашықтық 8 м / бұрыш 900 / Объектив: f2. 8mm / көру бұрышы 113.40 / артқы жарық: EXIR SMART ir 10 м дейін.
Жарық сезімталдығы: 0.01 Люкс / Материал: ABS Пластик / қорғаныс дәрежесі: IR54 / қуат: DC + 12V +-25 % 5.8 W / Poe IEEE 802.3 af / Температура: - 100с...+400С / салмағы: 0,115 кг / өлшемі: 65. 2х102. 9х32. 6мм
	дана
	4

	3
	FTP Cat6 кабелі
	Сипаттама:
Санат: Cat6A / жиілігі: 250 МГц / деректер жылдамдығы: 100/100/1'000/10' 000 Мбит/с, Based – T Ethernet / кабель құрылымы: 4хвит жұптары 23AWGQ0.565 мм (+-0,005 мм) / Материал: оттегісіз мыс 99.95%
	метр
	80

	4
	2 Tb WD Purple, қатты диск
	Сипаттама:
Түрі: HDD / тағайындалу: бейнебақылау жүйелері үшін / форма факторы: 3.5" / сақтау сыйымдылығы, Гб: 2000 / Интерфейс: SATA III 6,0 Гбит / с / буферлік жады, Мб: 64
	дана
	1



Жабдықтар мен шығын материалдарын сатып алу Шарттың құнына енгізілген және Орындаушының есебінен жүзеге асырылады.


                Филиал  басшысы                                                              А.Исмаилова
