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Работа по изготовлению и монтажу натяжного потолка с LED освещением в 4 комнатах

Комната №1 (приемная) 
Фактические размеры потолка, на который нужно произвести монтаж: длина 5,45м*3,4м.
Цвет материала полотна: белый, матовый.
LED освещение: контурное линейное светодиодное освещение прямоугольной формы с отступом от края потолка не более 50 см, в виде замкнутого прямоугольного контура, состоящего из четырёх линейных световых участков с угловыми соединениями под 90°.  
Установить закладную конструкцию для последующего монтажа люстры в центральной части натяжного потолка. В стоимость работ входит изготовление и установка закладной конструкции (люстра, её приобретение и монтаж в стоимость не входят)
Перед изготовлением полотна, необходимо произвести контрольный замер комнаты.
Поставщику при выполнении работ по монтажу натяжного потолка предусмотреть устройство скрытой ниши для установки потолочного карниза под шторы в зоне оконных проёмов. Устройство ниши с обеспечением надёжного крепления карниза и качественного примыкания натяжного полотна.
В стоимость работ включить установку декоративной вставки (маскировочной ленты) по всему периметру натяжного потолка. 
Все необходимые материалы и комплектующие для устройства ниши предусмотреть включены в стоимость работы.
Размеры и расположение ниши согласовать с Заказчиком до начала монтажных работ с учётом конструкции оконных проёмов, выступа подоконников и предполагаемого расположения штор.

Комната №2 (кабинет)
Фактические размеры потолка, на который нужно произвести монтаж: длина 7,3м*5,7м.
Цвет материала полотна: белый, матовый.
LED освещение: монтаж четырёх отдельных Г-образных линейных светодиодных светильников на натяжном потолке. Длина длинного участка каждого светильника — не менее 1,5 м, короткого участка — не менее 1 м. Форма — Г-образная, угол соединения участков — 90°. Цвет свечения — тёплый. Светильники расположить по четырём углам потолка симметрично. Крепление выполнить к несущему основанию с использованием необходимых монтажных элементов.
Установить закладную конструкцию для последующего монтажа люстры в центральной части натяжного потолка. В стоимость работ входит изготовление и установка закладной конструкции (люстра, её приобретение и монтаж в стоимость не входят) 
Перед изготовлением полотна, необходимо произвести контрольный замер комнаты.
Поставщику при выполнении работ по монтажу натяжного потолка предусмотреть устройство скрытой ниши для установки потолочного карниза под шторы в зоне оконных проёмов. Устройство ниши с обеспечением надёжного крепления карниза и качественного примыкания натяжного полотна.
В стоимость работ включить установку декоративной вставки (маскировочной ленты) по всему периметру натяжного потолка. 
Все необходимые материалы и комплектующие для устройства ниши предусмотреть включены в стоимость работы.
Размеры и расположение ниши согласовать с Заказчиком до начала монтажных работ с учётом конструкции оконных проёмов, выступа подоконников и предполагаемого расположения штор.

Комната №3 (прихожая зона)
Фактические размеры потолка, на который нужно произвести монтаж: длина 2,9м*1,3м.
Цвет материала полотна: белый, матовый.
LED освещение: установка двух точечных светильников (софитов) по центру потолка с равномерным отступом от стен и соблюдением симметричного расположения относительно помещения.
В стоимость работ включить установку декоративной вставки (маскировочной ленты) по всему периметру натяжного потолка. 
Перед изготовлением полотна, необходимо произвести контрольный замер комнаты.

Комната №4 (санузел)
Фактические размеры потолка, на который нужно произвести монтаж: длина 2,7м*1,4м.
Цвет материала полотна: белый, матовый.
LED освещение: установка трех точечных светильников (софитов) по центру потолка с равномерным отступом от стен и соблюдением симметричного расположения относительно помещения.
Перед изготовлением полотна, необходимо произвести контрольный замер комнаты.
В стоимость работ включить установку декоративной вставки (маскировочной ленты) по всему периметру натяжного потолка. 

В стоимость работы включены все необходимые материалы (крепёжные элементы, монтажные профили, закладные конструкции, блоки питания, электрические провода, соединители и освещение).


2-қосымша
4 бөлмеде керме төбені LED жарықтандырумен дайындау және монтаждау жұмыстары

№ 1 бөлме (қабылдау бөлмесі)
Монтаждау жүргізілетін төбенің нақты өлшемдері: ұзындығы 5,45 м × ені 3,4 м.
Төбе жабыны материалының түсі: ақ, күңгірт.
LED жарықтандыру: төбе шетінен 50 см-ден аспайтын шегініспен орналасқан, тұйық тікбұрышты контур түріндегі, 90° бұрышпен жалғанған төрт сызықтық жарық бөлігінен тұратын контурлық сызықтық жарықдиодты жарықтандыру орнату.
Керме төбенің орталық бөлігіне кейіннен аспалы шамды (люстраны) монтаждау үшін ендірмелі бекіту конструкциясын орнату қажет. Жұмыс құнына ендірмелі бекіту конструкциясын дайындау және орнату кіреді (аспалы шамды сатып алу және монтаждау құнына кірмейді).
Төбе жабынын дайындамас бұрын бөлменің бақылау өлшемдерін жүргізу қажет.
Керіп орнатылатын төбені монтаждау жұмыстарын орындау кезінде Жеткізуші терезе ойықтары аймағында перделерге арналған төбелік карнизді орнату үшін жасырын қуысты қарастыруы тиіс. Қуыс карниздің сенімді бекітілуін және керме төбе төсемінің сапалы түйісуін қамтамасыз ете отырып орындалуы қажет.
Жұмыстардың құнына керме төбенің бүкіл периметрі бойынша сәндік кірістіруді (маска таспасын) орнату жұмыстары енгізілсін. 
Қуысты орнатуға қажетті барлық материалдар мен жиынтықтаушы бөлшектер жұмыс құнына енгізілуі тиіс.
Қуыстың өлшемдері мен орналасуы монтаждау жұмыстары басталғанға дейін терезе ойықтарының конструкциясын, терезе алды тақтайшаларының шығыңқы бөліктерін және перделердің болжамды орналасуын ескере отырып, Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс.

№ 2 бөлме (кабинет)
Монтаждау жүргізілетін төбенің нақты өлшемдері: ұзындығы 7,3 м × ені 5,7 м.
Төбе жабыны материалының түсі: ақ, күңгірт.
LED жарықтандыру: керме төбеге төрт жеке Г-тәрізді сызықтық жарықдиодты шам орнату. Әрбір шамның ұзын бөлігінің ұзындығы кемінде 1,5 м, қысқа бөлігінің ұзындығы кемінде 1 м болуы тиіс. Пішіні — Г-тәрізді, бөліктердің қосылу бұрышы — 90°. Жарық түсінің реңкі — жылы. Шамдарды төбенің төрт бұрышына симметриялы түрде орналастыру қажет. Бекіту тиісті монтаждау элементтерін пайдалана отырып, көтергіш негізге жүргізілуі тиіс.
Керме төбенің орталық бөлігіне кейіннен аспалы шамды (люстраны) монтаждау үшін ендірмелі бекіту конструкциясын орнату қажет. Жұмыс құнына ендірмелі бекіту конструкциясын дайындау және орнату кіреді (аспалы шамды сатып алу және монтаждау құнына кірмейді).
Төбе жабынын дайындамас бұрын бөлменің бақылау өлшемдерін жүргізу қажет.
Керіп орнатылатын төбені монтаждау жұмыстарын орындау кезінде Жеткізуші терезе ойықтары аймағында перделерге арналған төбелік карнизді орнату үшін жасырын қуысты қарастыруы тиіс. Қуыс карниздің сенімді бекітілуін және керме төбе төсемінің сапалы түйісуін қамтамасыз ете отырып орындалуы қажет.
Жұмыстардың құнына керме төбенің бүкіл периметрі бойынша сәндік кірістіруді (маска таспасын) орнату жұмыстары енгізілсін. 
Қуысты орнатуға қажетті барлық материалдар мен жиынтықтаушы бөлшектер жұмыс құнына енгізілуі тиіс.
Қуыстың өлшемдері мен орналасуы монтаждау жұмыстары басталғанға дейін терезе ойықтарының конструкциясын, терезе алды тақтайшаларының шығыңқы бөліктерін және перделердің болжамды орналасуын ескере отырып, Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс.

№ 3 бөлме (дәліз аймағы)
Монтаждау жүргізілетін төбенің нақты өлшемдері: ұзындығы 2,9 м × ені 1,3 м.
Төбе жабыны материалының түсі: ақ, күңгірт.
LED жарықтандыру: төбенің орталық бөлігіне екі нүктелік жарық шамын (софит) орнату. Шамдар қабырғалардан бірдей қашықтықта орналасып, бөлмеге қатысты симметрия сақталуы тиіс.
Жұмыстардың құнына керме төбенің бүкіл периметрі бойынша сәндік кірістіруді (маска таспасын) орнату жұмыстары енгізілсін. 
Төбе жабынын дайындамас бұрын бөлменің бақылау өлшемдерін жүргізу қажет.

№ 4 бөлме (санитариялық торап)
 Монтаждау жүргізілетін төбенің нақты өлшемдері: ұзындығы 2,7 м × ені 1,4 м.
Төбе жабыны материалының түсі: ақ, күңгірт.
LED жарықтандыру: төбенің орталық бөлігіне үш нүктелік жарық шамын (софит) орнату. Шамдар қабырғалардан бірдей қашықтықта орналасып, бөлмеге қатысты симметрия сақталуы тиіс.
Жұмыстардың құнына керме төбенің бүкіл периметрі бойынша сәндік кірістіруді (маска таспасын) орнату жұмыстары енгізілсін. 
Төбе жабынын дайындамас бұрын бөлменің бақылау өлшемдерін жүргізу қажет.

Жұмыс құнына қажетті барлық материалдар кіреді: бекіту элементтері, монтаждау профильдері, ендірмелі бекіту конструкциялары, қуат беру блоктары, электр сымдары, жалғағыштар және жарықтандыру жабдықтары.





