Гардеробқа арналған шкафтарды дайындауға арналған техникалық ерекшелік саны 3 дана Аяқ киімге арналған Ашық ұяшықтары бар төменгі тұғырдан, киімге арналған ілгектері бар жоғарғы көлденең панельден және 3 дана мөлшерінде көтергіш бүйір қабырғадан тұратын аралас киім-кешек секциясын жасау. Атауы-Аяқ киім ұяшықтары мен ілмектері бар Шкаф-гардероб (екі жақты) Орындау-еден, ашық түрі Мақсаты-аяқ киім, сыртқы киім, сөмкелер мен аксессуарларды сақтау Дизайн-төменгі корпус ДСП, бүйірлік тіректер ДСП, жоғарғы панель ілмектермен Корпус материалы-қалыңдығы 16 мм ЛДСП Ілмек панелінің материалы-қалыңдығы 16-18 мм Корпустың түсі - якорь күлі ақ Шеті-ПВХ алдыңғы ұштарында 2 мм, жасырын ұштарында 0,4-1 мм Ұяшықтар саны-әр жағынан 14 дана Ұяшық схемасы -7 баған × 2 қатар әр жағынан нөмірленген Негізгі өлшемдер Жалпы ені 1800 мм Жалпы биіктігі 1950 мм Тереңдігі 650 мм

Техническая спецификация на изготовление шкафов для гардероба в количестве 3 штук
[bookmark: _GoBack]Изготовление комбинированной гардеробной секции, состоящую из нижней тумбы с открытыми ячейками для обуви, верхней горизонтальной панели с крючками для одежды и несущей боковой стенки в количестве 3 штук.

Наименование - Шкаф-гардероб с обувными ячейками и крючками (двусторонний)
Исполнение - Напольное, открытого типа
Назначение - Хранение обуви, верхней одежды, сумок и аксессуаров
Конструкция - Нижний корпус из ЛДСП, боковые стойки из ЛДСП, верхняя панель с крючками
Материал корпуса - ЛДСП толщиной 16 мм
Материал крючковой панели - ЛДСП толщиной 16–18 мм
Цвет корпуса – Ясень анкор белый
Кромка - ПВХ 2 мм на лицевых торцах, 0,4–1 мм на скрытых торцах
Количество ячеек – 14 штук с каждой стороны
Схема ячеек -7 колонок × 2 ряда с каждой стороны с нумерацией
Основные габариты
Общая ширина
1800 мм
Общая высота
1950 мм
Глубина
650 мм
Высота верхней секции
1250 мм
Высота нижней секции
550 мм


