№298 орта мектебіне арналған Эвакуациялық тақтайшаларды, сызбаларды дайындау және орнату жұмыстарының техникалық сипаттамасы
	Дизайнер заманауи техниканың құралдарын қолдана отырып, Тапсырыс берушінің барлық өнімдерінің дизайнын жасайды, түрін, түсін келіседі. Тауарды жеткізер алдында өнім берушіге үлгіні ұсынып, келісім алғаннан кейін, орнатып тапсыруға міндетті. Нақтылап алу үшін қызмет көрсету орнына баруы керек. 

1. Эвокуациялық Тақтайшалар.  Фотолюминесцентті эвакуациялық қауіпсіздік белгілері. деп аталады. Олар сыртқы жарық көздерінен (күн немесе шам жарығы) қуат жинап, қараңғыда немесе түтін басқан кезде өздігінен жасыл-сары түспен жарқырап тұрады. Халықаралық кодтары: E 13, E 14, E 15 (МЕМСТ / ГОСТ стандарттарына сай). 
Негізгі материалдары: Өздігінен жабысатын ФЭС үлдірі (пленка) немесе қатты ПВХ-пластик негізінде жасалады. 
Кездесетін түрлері:
          "Баспалдақпен жоғары эвакуациялау" (сол немесе оң жаққа бағытталған).
"Баспалдақпен төмен эвакуациялау" (сол немесе оң жаққа бағытталған).
Жарқырау уақыты: Сапалы тақтайшалар қараңғыда жарық өшкеннен кейін 220 минуттан бірнеше сағатқа дейін көрініп тұру мүмкіндігіне
Бағыттағыш белгісі бар, жасыл түсті, өлшемі: ұзындығы -     , ені -   .Түсін, түрін, сөздерді, дизайнын Тапсырыс берушімен келісу керек. Барлығы – 30 дана.

2. Эвакуациялау жоспары (немесе эвакуациялық сызба)  - 12 дана, өлшемі: ұзындығы -     , ені -    — бұл өрт, жер сілкінісі немесе басқа да төтенше жағдайлар туындаған кезде ғимарат ішіндегі адамдардың қауіпсіз жерге шығу бағыттарын, негізгі және қосалқы шығу есіктерін, сондай-ақ өрт сөндіру құралдары мен алғашқы көмек қобдишаларының орналасқан жерін көрсететін арнайы құжат (схема). Эвакуациялық сызбаның негізгі құрамдас бөліктері
Графикалық бөлім (Сызба):
Ғимараттың (немесе қабаттың) нақты құрылымдық жоспары.
Жасыл тұтас көрсеткіштер — негізгі эвакуациялау бағыттары.
Жасыл пунктир (сызықша) көрсеткіштер — қосалқы (апаттық) шығу бағыттары.
«Сіз осы жердесіз» (Вы здесь / You are here) белгісі — сызбаның қабырғада ілініп тұрған нақты орны.
Мәтіндік бөлім (Нұсқаулық):
Төтенше жағдай кезіндегі іс-әрекеттердің реті (дабыл қағу, өрт сөндіру қызметіне хабарласу, эвакуацияны ұйымдастыру).
Шартты белгілердің (пиктограммалардың) түсіндірмесі.
Арнайы шартты белгілер:
🧯 Өрт сөндіргіш (Огнетушитель) орналасқан жер.
📢 Өрт дабылын қосу батырмасының орны.
📦 Алғашқы медициналық көмек қобдишасы.
📞 Шұғыл байланыс телефоны.
🛠️ Қазақстандағы негізгі талаптар
· Көрінетін жерде болуы: Сызба әр қабаттың адамдар ең көп жүретін тұстарына (дәліздер, лифт қасы, кіреберіс) ілінуі тиіс.
· Фотолюминесцентті материал: Қазіргі талаптар бойынша сызбалар қараңғыда жарық шығаратын (сәуле жинақтағыш) арнайы үлдірде (ФЭС) дайындалады, бұл жарық өшіп қалған жағдайда жолды оңай табуға көмектеседі.
· Тіл талабы: Сызбадағы жазулар ресми ережелерге сай қазақ және орыс (қажет болса ағылшын) тілдерінде көрсетіледі.


Тақтайшалар, белгілер, схемалар толық жеткізушімен орындалып, келісім шартта көрсетілген мекен жайға орнатылуы керек.

ЕСКЕРТУ!!! Біздің аумақ Ресей Федерациясында орналасқан және қалаға тек бақылау-өткізу пункті арқылы рұқсат қағазымен өткізіледі. Біз пропуск үшін жауап бермейміз.























Технические требования к подготовке и размещению знаков и схем эвакуации для средней школы № 298
Используя современные технические средства, дизайнер разрабатывает дизайн-проекты для всей продукции Клиента, а также согласовывает внешний вид и цветовую гамму изделий. Перед поставкой Исполнитель обязан предоставить Клиенту образец; после получения одобрения Исполнитель обязуется выполнить установку стендов и сдать работу. Для уточнения деталей необходим выезд на объект, где будут оказываться услуги.
1.	Эвакуационные знаки. Это так называемые фотолюминесцентные знаки безопасности для эвакуации. Они поглощают энергию внешних источников света (например, солнечного или искусственного освещения) и излучают собственное зеленовато-желтое свечение в темноте или в условиях задымления. Международные обозначения: E 13, E 14, E 15 (в соответствии со стандартами ГОСТ). 
Материалы основы: знаки изготавливаются с применением самоклеящейся фотолюминесцентной пленки или на жесткой подложке из ПВХ-пластика.
Доступные варианты:
«Эвакуация вверх по лестнице» (с указанием направления влево или вправо).
«Эвакуация вниз по лестнице» (с указанием направления влево или вправо).
Длительность свечения: качественные знаки должны оставаться видимыми в темноте (после отключения освещения) в течение времени от 220 минут до нескольких часов.
Цвет — зеленый; наличие указателя направления; размеры: длина — , ширина — . Цвет, тип, текст и дизайн подлежат согласованию с Заказчиком. Общее количество: 30 шт.
2.	План эвакуации (или схема эвакуации) — 12 экземпляров — длина - , ширина - .специализированный документ (схема), в котором указаны пути перемещения людей внутри здания к безопасному месту в случае пожара, землетрясения или другой чрезвычайной ситуации. На нем обозначены основные и запасные выходы, а также места размещения средств пожаротушения и аптечек первой помощи. Основные элементы схемы эвакуации:
Графическая часть (схема):
Точный планировочный чертеж здания (или этажа).
Сплошные зеленые стрелки — основные пути эвакуации.
Пунктирные (штриховые) зеленые стрелки — запасные (резервные) пути эвакуации.
Указатель «Вы находитесь здесь» обозначает точное местоположение схемы, размещенной на стене.
Текстовый блок (инструкция):
Порядок действий в случае чрезвычайной ситуации (включение сигнала тревоги, вызов пожарной охраны, организация эвакуации).
Условные обозначения (пиктограммы).
Специальные символы:
🧯 Местонахождение огнетушителя.
📢 Местонахождение кнопки включения пожарной сигнализации.
📦 Аптечка первой помощи.
📞 Телефон для экстренной связи.
🛠️ Основные требования в Казахстане
•	Размещение: Схема должна быть размещена на каждом этаже в местах с высокой проходимостью (например, в коридорах, возле лифтов или у входов).
•	Фотолюминесцентный материал: В соответствии с действующими требованиями, схемы должны быть выполнены с использованием специальной фотолюминесцентной (накапливающей свет) пленки; это гарантирует, что путь эвакуации останется хорошо заметным в случае отключения электроэнергии или потери освещения.
•	Языковые требования: Согласно официальным нормам, текст на схеме должен быть представлен на казахском и русском языках (а при необходимости — также на английском).

 Таблички, вывески и схемы должны быть полностью изготовлены поставщиком и установлены по адресу, указанному в договоре.

ПРИМЕЧАНИЕ!!! Наша территория находится в Российской федерации в город пропускается строго по пропуску черезКПП. За пропуск ответственность не несем.
