
Техническая спецификация на комплект 4-х этажной учебно-тренировочной башни на 2-ве беговые бетонированные дорожки с тартановым покрытием, для проведения занятий по пожарно-строевой подготовке

Башня монтируется на беговую дорожку или на ровную горизонтальную поверхность или покрытие. Башня может эксплуатироваться в естественных климатических условиях при температурах от - 40°С до + 40°С, и относительной влажности воздуха 90% при температуре + 27°С.
Технические требования: Башня соответствует требованиям настоящих технических условий и комплекту конструкторской документации. В составе конкурсной заявки обязательно должны быть представлены действующий сертификат соответствия на учебно-тренировочную башню с приложением утвержденной спецификации, схемы и чертежи. 
Поставщик обязан за счет собственных средств и сил до начала монтажа учебно-тренировочной башни выполнить комплекс подготовительных работ по выравниванию и подготовке земельного участка, предназначенного для установки башни и обустройства двух беговых дорожек.
Подготовительные работы должны включать:
1. Очистку территории от мусора, камней, растительности и иных посторонних предметов.
2. Планировку и выравнивание поверхности земельного участка с устранением неровностей, перепадов высот и уклонов, препятствующих установке башни и устройству беговых дорожек.
3. Подготовку, уплотнение и укрепление грунтового основания для обеспечения устойчивости конструкции учебно-тренировочной башни и предотвращения просадки беговых дорожек.
4. Устройство ровного и прочного бетонного основания двух беговых дорожек с соблюдением необходимых технических требований.
5. Укладку тартанового покрытия на подготовленное бетонное основание беговых дорожек с обеспечением ровной, безопасной и устойчивой к эксплуатационным нагрузкам поверхности.
6. Обеспечение надлежащего отвода поверхностных и талых вод во избежание скопления влаги на беговых дорожках и в местах установки башни.
Все работы по выравниванию территории, подготовке основания, бетонированию беговых дорожек, укладке тартанового покрытия и монтажу учебно-тренировочной башни должны быть включены в общую стоимость поставляемого комплекта и выполняться силами и за счет средств Поставщика без дополнительных финансовых затрат со стороны Заказчика.
Конструкция: Габаритные размеры башни (без диагональных распорок вертикальной устойчивости и беговой дорожки) соответствуют габаритным чертежам: высота не менее –13 200 мм, ширина не менее – 4 100 мм, глубина не менее – 3 000 мм. Башня четырёхэтажная, имеет 4 ряда вертикальных окон. 
Несущая конструкция – металлический каркас из вертикальных стоек из профильной трубы не менее 120Х120Х4. На глубину не менее 2 000 мм залит бетонными сваями с закрепленными шпильками d 22мм, закладки 450х350мм толщиной 20 мм, армирован арматурой d 14мм. Сваи связаны с площадкой под башню, которая армируется и залита бетоном толщиной не менее 200 мм. Усилена горизонтальными и диагональными распорками, соединёнными между собой профильной трубой 80х80х3. Внутри башни имеются лестничные пролёты, шириной 850 мм с 1-го по 4-ый этаж, из профильной трубы не менее 80х80х3мм, уголок под лестничные марши 40х40х4мм на которые установлены деревянные доски толщиной 50 мм. Перила изготовлены из профильной трубы не менее 40х40х3мм. Площадки на всех этажах застелены фанерой, ламинированной для опалубки, толщиной 18мм.
Вертикальная, фасадная плоскость башни, обращенная в сторону беговой дорожки, является рабочей, на ней предусмотрены: - четыре оконных проема размером 1 100х1 870мм, на 2,3,4 этажах; -расстояние от окна до обреза стены - 650 мм; - ширина простенка между оконными проемами - 600 мм; - ширина подоконника с учетом толщины планки 380 мм, подоконник на который набивается пожарный рукав выступает за фасадную плоскость на 30 мм - доски подоконника толщиной 50 мм уложены в швеллер или на уголок, для удобства замены при необходимости, с внутренней стороны ребра подоконной доски закруглены. Левая сторона подоконника (500 мм) обита резиной толщиной 8 мм, правая сторона 
(600 мм) фанерой толщиной 8 мм. Рабочая сторона конструкции башни обшита фанерой, ламинированной для опалубки, толщиной не менее 18мм, закреплена болтами, а в местах подверженных износу от контакта со спортивной обувью 
(под подоконниками) дополнительно обшита резиной шириной 800мм, толщиной 
не менее 6 мм. Высота подоконника от уровня пола 750-800 мм. Высота подоконника второго этажа от поверхности земли 4 250 мм, расстояние между подоконниками 2 и 3, 3 и 4 этажей по 3 300 мм. Под окнами второго этажа на расстоянии 3 140 мм от подоконника наращен брус 60х60 мм по всей ширине башни, площадь фасада башни ниже бруса обшит нержавеющим металлическим листом, толщиной 0,7 мм. Низ башни, расстояние 4 250 мм от уровня подоконника 2-го этажа яркой краской по ширине всей башни наносится линия уровня предохранительной подушки (нулевая отметка). На каждом этаже башни имеется площадка глубиной (от проемов окон) 1 800 мм, установлена стационарное ограждение из профильной трубы не менее 40х20х3мм. Лестница устраивается внутри башни с выходом на всех этажах, проемы которых имеют ограждение 
из профильной трубы 40х20х3мм со стойками. 
Перед рабочей стороной башни в грунте устраивается предохранительная подушка толщиной 1 м, шириной от фасадной стороны 4 м, выступающая по бокам за габариты башни на 1 м.
Предохранительная подушка указанной толщины делается из засыпки, состоящей из 50% опилок и 50% песка, которые перемешаны между собой 
и насыплены слоем на пружинистое основание. Толщина основания – 0,5 м. Между пружинистым основанием и засыпкой имеется прокладка из рогожи. Засыпка в яме достаточно взрыхлена, на одном уровне с дорожкой разбега. Для отвода воды из приямка подушки имеется дренаж или другое устройство, обеспечивающее сток воды. Сразу от предохранительной подушки заливается бетоном марки 
М200 площадка толщиной не менее 0,1 м, длиной 36 м, шириной 6,1 м. 
На бетонированную площадку заливается тартановое покрытие из резиновой крошки толщиной 10 мм, с разметками между дорожками и стартовой линией. Устанавливается страховочная сетка, из капроновой нити толщиной 3 мм 
и размером ячеек 50х50 мм натягивается перед учебной башней на уровне середины окна 2-го этажа, 5 200 мм от уровня дорожки, на расстоянии 700 мм от рабочей поверхности башни поперек всех беговых дорожек. Крепеж осуществляется 
за каркас из двух металлических труб 80х80х4, длинной 7 метров. Для проведения соревнований в подъеме по штурмовой лестнице на расстоянии 32,25 м от основания башни нанесена стартовая линия. Ширина каждой дорожки 1,7 м. Стартовая линия наносится светлой краской параллельно фасаду башни. Дополнительные требования: Для возможности хранения спортивного снаряжения 1 – ый и 2 – ой этажи ограждены крашенным (цвет по согласованию с заказчиком) профлистом толщиной 0,7 мм, а крыша закрыта оцинкованным профлистом толщиной 0,45 мм. Устанавливаются железные двери 2 000 х 700 мм. Для накрывания подушки безопасности, после окончания занятий, имеется «Покрывало» полотно из плотного брезента шириной 10 000 мм и глубиной 4 500 мм, полотно закреплено к трубе d 32 мм. 
Требования к механическим и физическим свойствам комплекта: 
Так как, башня может эксплуатироваться в различных атмосферных условиях, его каркас защищён антикоррозионным, влагостойким покрытием, согласно межгосударственного стандарта ГОСТ 9301-21 (s = 9 - 12 мкм), или окрашен атмосферостойкой краской с предварительным покрытием грунтовкой. Лицевая сторона щитов имеет наружную поверхность с высокой стойкостью к атмосферным осадкам. Надежность: Основной элемент Башни – каркас гарантийный 
срок эксплуатации 3 года, щиты – 2 года, напольное покрытие – 1 год. 
Срок поставки товара: 30 календарных дней после регистрации в Казначействе. 
Места поставки: Костанайская область Карасуский район с. Карасу, 
ул. Комсомольская 47. Место установки по согласованию с Заказчиком.
Сборка и установка входит в общую стоимость Комплекта.


























Өрт-тактикалық даярлық бойынша сабақтар өткізуге арналған тартан жабындысы бар екі бетонданған жүгіру жолымен жабдықталған 4 қабатты оқу-жаттығу мұнарасы жиынтығының 
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ

Мұнара жүгіру жолына немесе тегіс көлденең бетке не жабынға орнатылады. Мұнара табиғи климаттық жағдайларда –40°С-тан +40°С-қа дейінгі температурада және +27°С температура кезінде ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 90% болған жағдайда пайдаланылуы мүмкін.
Техникалық талаптар: Мұнара осы техникалық шарттардың талаптарына және конструкторлық құжаттама жиынтығына сәйкес болуы тиіс. Конкурстық өтінім құрамында оқу-жаттығу мұнарасына берілген қолданыстағы сәйкестік сертификаты, бекітілген ерекшелігі, схемалары мен сызбалары міндетті түрде ұсынылуы тиіс.
Жеткізуші оқу-жаттығу мұнарасын монтаждау басталғанға дейін өз күшімен және өз қаражаты есебінен мұнараны орнатуға және екі жүгіру жолын орналастыруға арналған жер учаскесін тегістеу және дайындау бойынша кешенді дайындық жұмыстарын орындауға міндетті.
Дайындық жұмыстары мыналарды қамтуы тиіс:
1. Аумақты қоқыстан, тастардан, өсімдіктерден және басқа да бөгде заттардан тазарту.
2. Мұнараны орнатуға және жүгіру жолдарын салуға кедергі келтіретін тегіс емес жерлерді, биіктік айырмашылықтарын және еңістерді жою арқылы жер учаскесінің бетін жоспарлау және тегістеу.
3. Оқу-жаттығу мұнарасы конструкциясының орнықтылығын қамтамасыз ету және жүгіру жолдарының шөгуін болдырмау үшін топырақ негізін дайындау, тығыздау және нығайту.
4. Қажетті техникалық талаптарды сақтай отырып, екі жүгіру жолының тегіс және берік бетон негізін жасау.
5. Дайындалған бетон негізіне тегіс, қауіпсіз және пайдалану жүктемелеріне төзімді бетті қамтамасыз ететін тартан жабындысын төсеу.
6. Жүгіру жолдарында және мұнара орнатылатын жерлерде ылғалдың жиналуын болдырмау үшін жерүсті және еріген қар суларының тиісті деңгейде ағызылуын қамтамасыз ету.
Аумақты тегістеу, негізді дайындау, жүгіру жолдарын бетондау, тартан жабындысын төсеу және оқу-жаттығу мұнарасын монтаждау бойынша барлық жұмыстар жеткізілетін жиынтықтың жалпы құнына енгізілуі және Тапсырыс беруші тарапынан қосымша қаржылық шығындарсыз Жеткізушінің күшімен және қаражаты есебінен орындалуы тиіс.
Конструкциясы: Мұнараның габариттік өлшемдері (тік орнықтылықты қамтамасыз ететін диагональды тіректер мен жүгіру жолын есепке алмағанда) габариттік сызбаларға сәйкес келеді: биіктігі кемінде – 13 200 мм, ені кемінде – 4 100 мм, тереңдігі кемінде – 3 000 мм. Мұнара төрт қабатты, тік орналасқан терезелердің 4 қатары бар.
Тірек конструкциясы – өлшемі кемінде 120×120×4 мм профильді құбырдан жасалған тік тіректерден тұратын металл қаңқа. Тереңдігі кемінде 2 000 мм бетон қадалар құйылып, оларға диаметрі 22 мм бекіту шпилькалары, өлшемі 450×350 мм, қалыңдығы 20 мм ендірме бөлшектер бекітіледі, диаметрі 14 мм арматурамен арматураланады. Қадалар мұнара астындағы алаңмен біріктірілген, ол арматураланып, қалыңдығы кемінде 200 мм бетонмен құйылады. Өлшемі 80×80×3 мм профильді құбырмен өзара біріктірілген көлденең және диагональды тіректермен күшейтілген. Мұнараның ішінде 1-қабаттан 4-қабатқа дейін ені 850 мм, өлшемі кемінде 80×80×3 мм профильді құбырдан жасалған баспалдақ аралықтары, баспалдақ марштарына арналған 40×40×4 мм бұрыштамалар бар, олардың үстіне қалыңдығы 50 мм ағаш тақтайлар орнатылған. Сүйеніштер өлшемі кемінде 40×40×3 мм профильді құбырдан жасалған. Барлық қабаттардағы алаңдар қалыңдығы 18 мм қалыпқа арналған ламинатталған фанерамен төселген.
Мұнараның жүгіру жолына қараған тік фасадтық жазықтығы жұмыс жағы болып табылады, онда мыналар қарастырылған: 2, 3, 4-қабаттарда өлшемі 1 100×1 870 мм төрт терезе ойығы; терезеден қабырға шетіне дейінгі арақашықтық – 650 мм; терезе ойықтарының арасындағы қабырға бөлігінің ені – 600 мм; планканың қалыңдығын есепке алғандағы терезе алды тақтайының ені – 380 мм, өрт сөндіру жеңі ілінетін терезе алды тақтайы фасад жазықтығынан 30 мм шығып тұрады; қалыңдығы 50 мм терезе алды тақтайлары қажет болған жағдайда ауыстыруға ыңғайлы болуы үшін швеллерге немесе бұрыштамаға орнатылған, терезе алды тақтайының ішкі жағындағы қырлары дөңгелектенген. Терезе алды тақтайының сол жақ бөлігі (500 мм) қалыңдығы 8 мм резеңкемен, оң жақ бөлігі (600 мм) қалыңдығы 8 мм фанерамен қапталған. Мұнара конструкциясының жұмыс жағы қалыңдығы кемінде 18 мм қалыпқа арналған ламинатталған фанерамен қапталып, болттармен бекітілген, ал спорттық аяқкиіммен жанасудан тозуға ұшырайтын жерлері (терезе алды тақтайларының асты) ені 800 мм, қалыңдығы кемінде 6 мм резеңкемен қосымша қапталған. Терезе алды тақтайының еден деңгейінен биіктігі 750–800 мм. Екінші қабаттың терезе алды тақтайының жер бетінен биіктігі 4 250 мм, 2 және 3, 3 және 4-қабаттардың терезе алды тақтайлары арасындағы арақашықтық 3 300 мм. Екінші қабат терезелерінің астында, терезе алды тақтайынан 3 140 мм қашықтықта мұнараның бүкіл ені бойынша өлшемі 60×60 мм ағаш брус орнатылған, брустан төмен орналасқан мұнара фасадының бөлігі қалыңдығы 0,7 мм тот баспайтын металл табақпен қапталған. Мұнараның төменгі бөлігінде, 2-қабаттың терезе алды тақтайы деңгейінен 4 250 мм қашықтықта мұнараның бүкіл ені бойынша ашық түсті бояумен сақтандыру жастығының деңгейін білдіретін сызық (нөлдік белгі) жүргізіледі. Мұнараның әр қабатында терезе ойықтарынан есептегенде тереңдігі 1 800 мм алаң бар, өлшемі кемінде 40×20×3 мм профильді құбырдан жасалған тұрақты қоршау орнатылған. Баспалдақ мұнараның ішінде барлық қабаттарға шығу мүмкіндігімен орналастырылады, олардың ойықтары тіректері бар 40×20×3 мм профильді құбырдан жасалған қоршаулармен жабдықталған.
Мұнараның жұмыс жағының алдында топырақта қалыңдығы 1 м, фасад жағынан ені 4 м, мұнараның габариттерінен екі бүйіріне қарай 1 м шығып тұратын сақтандыру жастығы жасалады.
Көрсетілген қалыңдықтағы сақтандыру жастығы 50% ағаш үгіндісі мен 50% құмнан тұратын толтырғыш қоспадан жасалады, олар өзара араластырылып, серпімді негіздің үстіне қабат түрінде төселеді. Негіздің қалыңдығы – 0,5 м. Серпімді негіз бен толтырғыш қоспаның арасында қап материалы (рогожа) төселеді. Шұңқырдағы толтырғыш қоспа жеткілікті дәрежеде қопсытылған және жүгіру жолымен бір деңгейде болуы тиіс. Сақтандыру жастығының шұңқырынан суды шығару үшін дренаж немесе судың ағуын қамтамасыз ететін басқа құрылғы қарастырылады. Сақтандыру жастығынан бастап М200 маркалы бетонмен қалыңдығы кемінде 0,1 м, ұзындығы 36 м, ені 6,1 м алаң құйылады. Бетонданған алаңның үстіне қалыңдығы 10 мм резеңке түйіршіктерінен жасалған тартан жабындысы төселеді, жүгіру жолдарының арасындағы сызықтар мен старт сызығы белгіленеді. Қалыңдығы 3 мм капрон жіптен жасалған, тор көздерінің өлшемі 50×50 мм сақтандыру торы орнатылады, ол оқу-жаттығу мұнарасының алдында, 2-қабат терезесінің орта тұсы деңгейінде, жүгіру жолынан 5 200 мм биіктікте, мұнараның жұмыс бетінен 700 мм қашықтықта барлық жүгіру жолдарына көлденең бағытта тартылады. Бекіту ұзындығы 7 метр, өлшемі 80×80×4 мм екі металл құбырдан жасалған қаңқаға жүзеге асырылады. Шабуыл сатысымен көтерілу бойынша жарыстар өткізу үшін мұнараның негізінен 32,25 м қашықтықта старт сызығы жүргізіледі. Әр жүгіру жолының ені 1,7 м. Старт сызығы мұнара фасадына параллель ашық түсті бояумен жүргізіледі. Қосымша талаптар: Спорттық жабдықтарды сақтау мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін 1 және 2-қабаттар қалыңдығы 0,7 мм боялған профилденген металл табақпен (түсі Тапсырыс берушімен келісіледі) қоршалады, ал шатыры қалыңдығы 0,45 мм мырышталған профилденген металл табақпен жабылады. Өлшемі 2 000×700 мм металл есіктер орнатылады. Сабақтар аяқталғаннан кейін сақтандыру жастығын жабу үшін ені 10 000 мм және тереңдігі 4 500 мм тығыз брезенттен жасалған «Жабын» қарастырылған, жабын диаметрі 32 мм құбырға бекітіледі.
Жиынтықтың механикалық және физикалық қасиеттеріне қойылатын талаптар:
Мұнара әртүрлі атмосфералық жағдайларда пайдаланылуы мүмкін болғандықтан, оның қаңқасы ГОСТ 9301-21 мемлекетаралық стандартына сәйкес (s = 9–12 мкм) коррозияға қарсы, ылғалға төзімді жабынмен қорғалған немесе алдын ала грунтпен қапталып, атмосфералық әсерлерге төзімді бояумен сырланған болуы тиіс. Қалқандардың алдыңғы жағы атмосфералық жауын-шашынға жоғары төзімді сыртқы бетке ие болуы тиіс. Сенімділігі: Мұнараның негізгі элементі – қаңқаның кепілдік пайдалану мерзімі 3 жыл, қалқандардың – 2 жыл, еден жабындысының – 1 жыл.
Тауарды жеткізу мерзімі: Қазынашылық органдарында тіркелгеннен кейін 30 күнтізбелік күн. Жеткізу орны: Қостанай облысы, Қарасу ауданы, Қарасу ауылы, Комсомольская көшесі, 47. Орнату орны Тапсырыс берушімен келісу бойынша айқындалады.
Құрастыру және орнату жұмыстары Жиынтықтың жалпы құнына кіреді.

[bookmark: _GoBack]
