Приложение №2

Техническая спецификация
Работы по демонтажу и монтажу электросилового кабеля
воинской части 6699

1. Наименование работы: Работы по демонтажу и монтажу электросилового кабеля воинской части 6699.
2. Место выполнения работ: ВКО, г. Усть-Каменогорск, Глубоковский р-он, Бобровский с.о., учетный квартал 086, строение 8, воинская часть 6699.
3. Срок выполнения работ: в течении 16 календарных дней, со дня следующего за днем регистрации договора в органах Казначейства.
4. Объём работ:
- демонтаж высоковольтного кабеля в количестве: 360 (+-15) м установленного на железобетонных опорах (высота 9 м.) воздушным способом;
- монтаж высоковольтного кабеля СИП 4 4х120: -  360 (+-15) м. на существующие железобетонные опоры высотой 9 м.
Монтаж кабеля должен быть выполнен методом натяжки с соблюдением нормативной стрелы провеса и допустимого механического напряжения. Натяжение провода выполнить в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок Республики Казахстан. Не допускается провисание, перекручивание и чрезмерное натяжение провода. Крепление выполнить с применение арматуры.
5. Общие требования:
Все материалы, оборудование, кабельная продукция и расходные материалы, необходимые для выполнения работ, поставляются Исполнителем, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, и их стоимость входит в стоимость договора. На оборудование и материалы при сдаче работ предоставляются паспорта и документы, подтверждающие соответствие требованиям Законодательства Республики Казахстан. 
Работы выполняются в соответствии с правилами устройства электроустановок РК и правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей. Отключение электроснабжения объектов согласовывается с заказчиком не менее чем за 3 рабочих дня.
Демонтированное оборудование и металлолом сортируются, складируются в месте указанном заказчиком, и передаются заказчику по акту. Строительный мусор вывозится Исполнителем. 
Все расходы в период выполнения работ за счет Исполнителя.
6. При выполнении работ необходимо учитывать, что работы будут производиться в условиях работы учреждения. Время и режим работы согласовываются с Заказчиком. Поставщик представляет график выполнения работ с учетом следующих требований:
- производство работ в зданиях с пропускной системой входа;
[bookmark: _GoBack]- режим работ: в будние дни с 9.00 до 18.00, 13.00-15.00 обеденный перерыв.
7. Гарантийный срок на выполненные работы — не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ. Гарантийный срок на поставленное оборудование — не менее 12 месяцев.

Начальник службы КЭС управления тыла регионального командования «Шығыс» 
капитан	                              А. Зайнулдин






































№2 қосымша

Техникалық ерекшелік
6699 әскери бөлімінің электр күш кабелін бөлшектеу және монтаждау жұмыстары

1. Жұмыс атауы: 6699 әскери бөлімінің электр күш кабелін бөлшектеу және монтаждау жұмыстары.
2. Жұмысты орындау орны: ШҚО, Өскемен қаласы, Глубокое ауданы, Бобровка ауылдық округі, 086 есептік кварталы, 8 құрылыс, 6699 әскери бөлімі.
3. Жұмысты орындау мерзімі: Қазынашылық органдарында шарт тіркелген күннен кейінгі күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.
4. Жұмыс көлемі:
- биіктігі 9 м темірбетон тіректерге орнатылған жоғары вольтты кабельді әуе әдісімен бөлшектеу: 360 (±15) м;
- СИП 4 4х120 жоғары вольтты кабелін биіктігі 9 м бар темірбетон тіректерге монтаждау: 360 (±15) м.
- Кабельді монтаждау нормативтік салбырау жебесі мен рұқсат етілген механикалық кернеуді сақтай отырып, тарту әдісімен орындалуы тиіс. Сымды тарту Қазақстан Республикасының электр қондырғыларын орнату ережелерінің талаптарына сәйкес орындалады. Сымның салбырауына, ширатылуына және шамадан тыс тартылуына жол берілмейді. Бекіту арматура қолданыла отырып орындалады.
5. Жалпы талаптар:
Жұмыстарды орындау үшін қажетті барлық материалдар, жабдық, кабельдік өнімдер және шығыс материалдары Мердігермен жеткізіледі, жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс, олардың құны шарт құнына кіреді. Жұмыстарды тапсыру кезінде жабдыққа және материалдарға төлқұжаттар мен Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар ұсынылады.
Жұмыстар ҚР электр қондырғыларын орнату ережелеріне және тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне сәйкес орындалады. Объектілердің электрмен жабдықталуын ажырату тапсырыс берушімен кемінде 3 жұмыс күні бұрын келісіледі.
Бөлшектелген жабдық пен металл сынықтары сұрыпталып, тапсырыс беруші көрсеткен орында қоймаланады және тапсырыс берушіге актімен тапсырылады. Құрылыс қалдықтарын Мердігер шығарады.
Жұмыстарды орындау кезеңіндегі барлық шығыстар Мердігердің есебінен.
6. Жұмыстарды орындау кезінде жұмыстар мекеменің жұмыс жағдайында жүргізілетінін ескеру қажет. Жұмыс уақыты мен режимі Тапсырыс берушімен келісіледі. Жеткізуші келесі талаптарды ескере отырып, жұмысты орындау кестесін ұсынады:
кіруде рұқсат жүйесі бар ғимараттарда жұмыс жүргізу;
жұмыс режимі: жұмыс күндері сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін, 13.00-15.00 түскі үзіліс.
7. Орындалған жұмыстарға кепілдік мерзімі — орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай. Жеткізілген жабдыққа кепілдік мерзімі — кемінде 12 ай.
