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Работы по изготовлению и замене стеклопакета

Наименование работ: Работы по изготовлению и замене стеклопакета 
Единица измерения: работа 
Количество: 1 (один)  
Место поставки: город Астана, проспект Мәңгілік Ел, 11/1 
Срок поставки: в течение 15 календарных дней с момента заключения договора 
Гарантийный срок: 12 месяцев с момента подписания акта приемки

Описание требуемых характеристик, параметоров и иных исходных данных: Ограждающие конструкции здания состоят из наружных алюминиевых витражей с синими стеклопакетами и внутренних пластиковых окон с прозрачными стеклами. 
Работа по изготовлению и замене стеклопакета включает:
1.Изготовление и установка однокамерного стеклопакета размерами не менее 860х1075мм включает в себя: предварительный точный замер стеклопакета, демонтаж стеклопакета, демонтаж внутреннего стекла, нарезка прозрачного стекла по размерам, изготовление стеклопакета, установка стеклопакета на лестничной площадке между вторым и третьим этажами. 
2.Изготовление и установка двухкамерного стеклопакета размерами не менее 650х1543мм включает в себя: предварительный точный замер стеклопакета, демонтаж стеклопакета, демонтаж наружного стекла стеклопакета, нарезка стекла синего цвета по размерам, изготовление стеклопакета, установка стеклопакета алюминиевого витража на окно помещения охраны на 1 этаже. 
Необходимо обеспечить плотное закрывание окон без продувания с улицы, при этом закрытие/открытие окон должно быть свободным без защемления и задевания створок.
3.Изготовление и замена витражных стекол в перегородках размерами не менее 1130х2080мм; 420х890мм c толщиной стекла 6мм на 5 этаже в 515 кабинете.
4.Изготовление и замена витражных стекол в перегородках размерами не менее 1100х2060мм c толщиной стекла 6мм на 4 этаже в 414 кабинете.
	Витражные стекла размерами не менее 1130х2080мм и не менее 1100х2060мм   должны быть матовыми.
5.Изготовление и установка однокамерного стеклопакета размерами не менее 720х630мм включает в себя: предварительный точный замер стеклопакета, демонтаж стеклопакета, демонтаж наружного стекла, нарезка стекла синего цвета по размерам, изготовление стеклопакета, установка стеклопакета с кровли входной группы здания на окно второго этажа. 
6. Замена механизмов открывания/закрывания 6-ти алюминиевых оконных рам, шести ручек с установкой уплотнительных резинок на все эти оконные рамы и произвести их регулировку 
Работы производить в рабочие дни с 8-00 до 17-30 часов с обеденным перерывом с 12-00 до 13-30.
7.Замена механизма открывания/закрывания одной пластиковой оконной рамы, с установкой ручки, уплотнительных резинок на эту оконную раму и произвести   регулировку.




Шыны пакетті жасау және ауыстыру бойынша жұмыстар                 ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ 

Жұмыстың атауы: Шыны пакетті жасау және ауыстыру бойынша жұмыстар Өлшем бірлігі: жұмыс
Саны: 1  
Жеткізуорны: Астана қ., Мәңгілік Ел даңғылы, 11/1
Жеткізу мерзімі: шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Кепілдік мерзімі: қабылдау актісіне қол қойылған сәттен бастап 12 ай
 Қажетті сипаттамалардың, параметрлердің және басқа бастапқы деректердің сипаттамасы: Ғимараттың қоршау конструкциялары көк шынылы сыртқы алюминий витраждардан және мөлдір шынылы ішкі пластикалық терезелерден тұрады.
	Шыны пакетті дайындау және ауыстыру бойынша жұмыс:
1. Өлшемдері кемінде 860х1075мм бір камералы шыны пакетті жасау және орнату мыналарды қамтиды: 
шыны пакетті алдын ала дәл өлшеу, шыны пакетті бөлшектеу, ішкі шыныны бөлшектеу, мөлдір шыныны өлшемі бойынша кесу, шыны пакетті дайындау, екінші және үшінші қабаттар арасындағы баспалдақ алаңында шыны пакетті орнату.
2. Өлшемдері кемінде 650х1543мм екі камералы шыны пакетті жасау және орнату мыналарды қамтиды: шыны пакетті алдын ала дәл өлшеу, шыны пакетті бөлшектеу, шыны пакеттің сыртқы шынысын бөлшектеу, көлемі бойынша көк түсті шыныны кесу, шыны пакетті жасау, 1-қабаттағы күзет үй-жайының терезесіне алюминий витраж шыны пакетін орнату.
Көшеден үрлеусіз терезелердің тығыз жабылуын қамтамасыз ету қажет, бұл ретте терезелердің жабылуы/ашылуы қысқышсыз және жармаларға тиіспей бос болуы тиіс.
3. Көлемі 1130х2080мм кем емес қалқалардағы витраждық шыныларды жасау және ауыстыру; 515-кабинетте 5-қабатта қалыңдығы 6 мм шыны 420х890мм.
4. 414 кабинеттегі 4 қабаттағы қалыңдығы 6 мм болатын 1100х2060мм кем емес көлемдегі қалқалардағы витраждық шыныларды жасау және ауыстыру.
 Өлшемдері кемінде 1130х2080мм және кемінде 1100х2060мм витраждық шынылар күңгірт болуы тиіс.
5. Өлшемдері кемінде 720х630мм бір камералы шыны пакетті жасау және орнату: шыны пакетті алдын ала дәл өлшеуді, шыны пакетті бөлшектеуді, сыртқы шыныны бөлшектеуді, көлемі бойынша көк түсті шыныны кесуді, шыны пакетті дайындауды, ғимараттың кіретін тобының төбесінен шыны пакетті екінші қабаттың терезесіне орнатуды қамтиды.
6. 6 (алты) алюминий терезе жақтауларын ашу/жабу механизмдерін, тығыздағыш резеңкелерді осы барлық терезе жақтауларына орната отырып, алты тұтқаларды ауыстыру және оларды реттеу
Жұмыстар жұмыс күндері сағат 8-00-ден 17-30-ға дейін, түскі үзіліс сағат 12-00-ден 13-30-ға дейін жүргізілсін.
7. Тұтқаны, тығыздағыш резеңкелерді осы терезе жақтауына орната отырып, бір пластикалық терезе жақтауын ашу/жабу тетігін ауыстыру және реттеу жүргізу.




