ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Поставка и монтаж системы IP-видеонаблюдения
1. Общие сведения
Назначение: организация системы IP-видеонаблюдения для круглосуточного наблюдения, записи, хранения и воспроизведения видеоархива.
Система предусматривает установку 12 IP-камер, сетевого видеорегистратора, жёсткого диска для хранения архива и управляемого PoE-коммутатора.
2. Спецификация оборудования
	№
	Наименование оборудования
	Основные технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Сетевой видеорегистратор Hikvision DS-7616NXI-K2/16P
	До 16 IP-каналов, встроенные PoE-порты, запись и воспроизведение видео, интеллектуальные функции видеоаналитики
	шт.
	1

	2
	IP-камера Hikvision DS-2CD2146G2H-I
	Разрешение 4 Мп, 2688 × 1520 пикселей, купольное исполнение, ИК-подсветка, интеллектуальное обнаружение объектов
	шт.
	12

	3
	Жёсткий диск Seagate SkyHawk AI ST10000VE001
	Ёмкость 10 ТБ, специализированный накопитель для систем видеонаблюдения, непрерывная запись видеопотоков
	шт.
	1

	4
	Управляемый PoE-коммутатор Hikvision DS-3E1518P-SI
	16-портовый PoE-коммутатор, сетевое управление, поддержка функций управления и мониторинга через Hik-Partner Pro при совместимой конфигурации
	шт.
	1

	5
	Кабель витая пара UTP Cat 5e или выше Ship
	Для передачи данных и подключения IP-камер к сетевой инфраструктуре
	м
	По замеру

	6
	Монтажные коробки, разъёмы, крепёж и расходные материалы
	Для монтажа камер, оконцевания и защиты кабельных соединений
	компл.
	12

	7
	Источник бесперебойного питания Hikvision DS-UPS2000-R
	Для резервного электропитания видеорегистратора, коммутатора и другого необходимого оборудования
	шт.
	1

	8
	Монитор 27 диагональ 144 ггц VA 
	Для просмотора и дублирование
	
	2


3. Функциональные требования
3.1. Система должна обеспечивать подключение 12 IP-камер с разрешением 4 Мп.
3.2. Видеорегистратор должен обеспечивать запись видеопотоков, воспроизведение архива и управление камерами в пределах поддерживаемых технических характеристик.
3.3. PoE-коммутатор Hikvision DS-3E1518P-SI должен обеспечивать сетевое подключение и питание камер по Ethernet при условии соответствия стандартам PoE, мощности портов и общему бюджету питания.
3.4. Сетевое оборудование должно быть настроено с учётом требуемой схемы подключения, IP-адресации и разграничения доступа.
3.5. Управление коммутатором и мониторинг его состояния через Hik-Partner Pro должны быть настроены при условии поддержки соответствующих функций, совместимой прошивки и доступности сервиса.
3.6. Запись должна поддерживать настройку непрерывного режима, расписания или записи по событиям в зависимости от возможностей оборудования.
3.7. Система должна обеспечивать локальный просмотр видео и архива, а при наличии сетевой инфраструктуры — удалённый доступ уполномоченных пользователей.
4. Схема подключения
Предусмотреть следующую схему построения системы:
1. Двенадцать IP-камер Hikvision DS-2CD2146G2H-I подключаются кабелями Ethernet к PoE-коммутатору Hikvision DS-3E1518P-SI.
2. PoE-коммутатор соединяется с сетевым видеорегистратором Hikvision DS-7616NXI-K2/16P через сетевой uplink-порт.
3. Жёсткий диск Seagate SkyHawk AI ST10000VE001 устанавливается в видеорегистратор и настраивается для хранения видеоархива.
4. Видеорегистратор подключается к монитору или локальной сети в соответствии с проектом.
5. При необходимости настраивается удалённое управление и мониторинг оборудования через Hik-Partner Pro.
6. Все расходные материалы говра и каблегон конектор за счет поставщика.
Примечание: при подключении всех 12 камер через внешний коммутатор встроенные PoE-порты регистратора могут оставаться резервными. Схема должна предусматривать корректную сетевую адресацию и совместимый способ передачи видеопотоков к регистратору.
5. Состав монтажных и пусконаладочных работ
· Обследование объекта и согласование точек установки камер.
· Монтаж и крепление 12 IP-камер.
· Прокладка и маркировка кабельных линий.
· Установка видеорегистратора, жёсткого диска и PoE-коммутатора.
· Подключение и проверка питания камер.
· Настройка сетевых параметров и подключения камер к регистратору.
· Настройка параметров записи и хранения видеоархива.
· Настройка пользователей, паролей и прав доступа.
· Проверка работоспособности всех камер и качества изображения.
· Проверка записи, воспроизведения архива и удалённого доступа.
· Настройка мониторинга коммутатора через Hik-Partner Pro при поддержке данной функции.
· Передача системы заказчику и инструктаж по эксплуатации.
6. Требования к приёмке
Система считается готовой к эксплуатации после выполнения следующих проверок:
· Все 12 камер доступны и передают видео.
· Изображение соответствует установленным параметрам разрешения.
· PoE-питание работает стабильно.
· Видеорегистратор распознаёт жёсткий диск и выполняет запись.
· Архив доступен для просмотра и поиска.
· Дата и время синхронизированы.
· Сетевое управление и удалённый доступ работают в соответствии с согласованным заданием.
· Заказчику переданы необходимые сведения для эксплуатации системы.
7. Примечания
Количество кабеля, трассы, крепёжные элементы, монтажные коробки и дополнительные материалы определяются по результатам обследования объекта.
Фактический срок хранения видеоархива зависит от битрейта каждой камеры, кодека, частоты кадров, режима записи и полезной ёмкости диска.
До начала монтажа необходимо проверить совместимость жёсткого диска с видеорегистратором, бюджет PoE-коммутатора, возможности управления через Hik-Partner Pro и актуальные версии прошивок оборудования.
Всё оборудование должно быть оригинальным и совпадать с серийными номерами. Иное оборудование не принимается. Услуга с дальнейшим обслуживанием. Вся проделанная работа будет приниматься в составе комиссии.




1. ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕР
IP-бейнебақылау жүйесін жеткізу және монтаждау
1. Жалпы мәліметтер
Мақсаты: бейнебақылауды тәулік бойы жүргізуге, бейнежазбаларды жазуға, сақтауға және бейнеархивті қайта ойнатуға арналған IP-бейнебақылау жүйесін ұйымдастыру.
Жүйе 12 IP-камераны, желілік бейнетіркегішті, бейнеархивті сақтауға арналған қатқыл дискіні және басқарылатын PoE-коммутаторын орнатуды көздейді.
2. Жабдықтардың техникалық ерекшеліктері
	№
	Жабдықтың атауы
	Негізгі техникалық сипаттамалары
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	Hikvision DS-7616NXI-K2/16P желілік бейнетіркегіші
	16 IP-арнаға дейін қолдау, кіріктірілген PoE-порттар, бейнежазбаны жазу және ойнату, бейнеаналитиканың интеллектуалды функциялары
	дана
	1

	2
	Hikvision DS-2CD2146G2H-I IP-камерасы
	4 Мп ажыратымдылық, 2688 × 1520 пиксель, күмбез тәрізді корпус, инфрақызыл жарықтандыру, нысандарды интеллектуалды анықтау
	дана
	12

	3
	Seagate SkyHawk AI ST10000VE001 қатқыл дискісі
	10 ТБ сыйымдылық, бейнебақылау жүйелеріне арналған мамандандырылған жинақтауыш, бейнеағындарды үздіксіз жазу
	дана
	1

	4
	Hikvision DS-3E1518P-SI басқарылатын PoE-коммутаторы
	16 портты PoE-коммутаторы, желілік басқару, үйлесімді конфигурация болған жағдайда Hik-Partner Pro арқылы басқару және мониторинг функцияларын қолдау
	дана
	1

	5
	UTP Cat 5e немесе одан жоғары санаттағы Ship бұралған жұп кабелі
	IP-камераларды желілік инфрақұрылымға қосу және деректерді беру үшін
	метр
	Өлшеу бойынша

	6
	Монтаждық қораптар, қосқыштар, бекіткіштер және шығыс материалдары
	Камераларды монтаждау, кабель ұштарын жалғау және кабельдік қосылыстарды қорғау үшін
	жиынтық
	12

	7
	Hikvision DS-UPS2000-R үздіксіз қуат көзі (UPS)
	Бейнетіркегіштің, коммутатордың және басқа қажетті жабдықтардың резервтік электрмен жабдықталуын қамтамасыз ету үшін
	дана
	1

	8
	Диагоналі 27 дюйм, жаңарту жиілігі 144 Гц, VA матрицасы бар монитор
	Бейнені қарау және кескінді қосымша экранда көрсету үшін
	дана
	2


3. Функционалдық талаптар
3.1. Жүйе 4 Мп ажыратымдылығы бар 12 IP-камераны қосуды қамтамасыз етуі тиіс.
3.2. Бейнетіркегіш бейнеағындарды жазуды, архивті қайта ойнатуды және камераларды жабдықтың техникалық сипаттамалары шегінде басқаруды қамтамасыз етуі тиіс.
3.3. Hikvision DS-3E1518P-SI PoE-коммутаторы PoE стандарттарына, порттардың қуат мүмкіндіктеріне және жалпы қуат бюджетіне сәйкес болған жағдайда камераларды Ethernet желісі арқылы қосу мен электр қуатымен қамтамасыз етуі тиіс.
3.4. Желілік жабдық қосылу схемасын, IP-адрестеуді және қол жеткізу құқықтарын шектеу талаптарын ескере отырып бапталуы тиіс.
3.5. Hik-Partner Pro арқылы коммутаторды басқару және оның күйін бақылау тиісті функциялар қолжетімді, микробағдарламалық жасақтамасы үйлесімді және сервис жұмыс істеген жағдайда бапталуы тиіс.
3.6. Жазба жабдықтың мүмкіндіктеріне қарай үздіксіз жазу режимін, кесте бойынша жазуды немесе оқиғалар бойынша жазуды қолдауы тиіс.
3.7. Жүйе бейнені және бейнеархивті жергілікті жерде қарауды, ал тиісті желілік инфрақұрылым болған жағдайда уәкілетті пайдаланушылардың қашықтан қол жеткізуін қамтамасыз етуі тиіс.
4. Қосылу схемасы
Жүйені төмендегі схема бойынша құру көзделсін:
1. Hikvision DS-2CD2146G2H-I үлгісіндегі 12 IP-камера Ethernet кабельдері арқылы Hikvision DS-3E1518P-SI PoE-коммутаторына қосылады.
2. PoE-коммутаторы желілік uplink-порты арқылы Hikvision DS-7616NXI-K2/16P желілік бейнетіркегішіне қосылады.
3. Seagate SkyHawk AI ST10000VE001 қатқыл дискісі бейнетіркегішке орнатылып, бейнеархивті сақтауға бапталады.
4. Бейнетіркегіш жобаға сәйкес мониторға немесе жергілікті желіге қосылады.
5. Қажет болған жағдайда Hik-Partner Pro арқылы жабдықты қашықтан басқару және мониторинг жүргізу бапталады.
6. Барлық шығыс материалдары, кабельдер, коннекторлар және монтажға қажетті қосымша материалдар жеткізушінің есебінен қамтамасыз етіледі.
Ескерту: барлық 12 камера сыртқы PoE-коммутаторы арқылы қосылған жағдайда бейнетіркегіштің кіріктірілген PoE-порттары резервте қалуы мүмкін. Қосылу схемасында желілік адрестеудің дұрыстығы және бейнеағындарды бейнетіркегішке жеткізудің үйлесімді тәсілі қарастырылуы тиіс.
5. Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарының құрамы
. Нысанды тексеру және камераларды орнату орындарын келісу.
. 12 IP-камераны монтаждау және бекіту.
. Кабель желілерін төсеу және таңбалау.
. Бейнетіркегішті, қатқыл дискіні және PoE-коммутаторын орнату.
. Камералардың электрмен жабдықталуын қосу және тексеру.
. Желілік параметрлерді баптау және камераларды бейнетіркегішке қосу.
. Жазу параметрлерін және бейнеархивті сақтау режимін баптау.
. Пайдаланушыларды, құпиясөздерді және қол жеткізу құқықтарын баптау.
. Барлық камералардың жұмысқа қабілеттілігін және кескін сапасын тексеру.
. Бейнежазбаның жазылуын, архивтің қайта ойнатылуын және қашықтан қол жеткізуді тексеру.
. Осы функция қолдау тапқан жағдайда коммутатордың Hik-Partner Pro арқылы мониторингін баптау.
. Жүйені тапсырыс берушіге тапсыру және пайдалану тәртібі бойынша нұсқама өткізу.
6. Қабылдау талаптары
Жүйе төмендегі тексерулер толық орындалғаннан кейін пайдалануға дайын деп есептеледі:
. Барлық 12 камера қолжетімді және бейнеағынды беріп тұруы тиіс.
. [bookmark: _GoBack]Кескін белгіленген ажыратымдылық параметрлеріне сәйкес болуы тиіс.
. PoE арқылы қуат беру тұрақты жұмыс істеуі тиіс.
. Бейнетіркегіш қатқыл дискіні анықтап, бейнежазбаны жазуы тиіс.
. Бейнеархивті қарау және қажетті жазбаларды іздеу мүмкіндігі болуы тиіс.
. Күні мен уақыты синхрондалған болуы тиіс.
. Желілік басқару және қашықтан қол жеткізу келісілген тапсырмаға сәйкес жұмыс істеуі тиіс.
. Тапсырыс берушіге жүйені пайдалану үшін қажетті мәліметтер мен нұсқаулықтар берілуі тиіс.
Жүйені қабылдау тапсырыс берушінің уәкілетті өкілдері қатысатын комиссия арқылы жүргізіледі. Орындалған жұмыстардың нәтижелері тексеріліп, жүйенің жұмысқа жарамдылығы бағаланады.
7. Ескертпелер және қосымша талаптар
7.1. Кабельдің қажетті ұзындығы, кабель төсеу трассалары, бекіткіш элементтер, монтаждық қораптар және қосымша материалдар нысанды тексеру нәтижелері бойынша анықталады.
7.2. Бейнеархивтің нақты сақталу мерзімі әр камераның битрейтінен, қолданылатын кодектен, кадр жиілігінен, жазу режимінен және қатқыл дискінің пайдалы сыйымдылығынан тәуелді болады.
7.3. Монтаждау жұмыстары басталғанға дейін қатқыл дискінің бейнетіркегішпен үйлесімділігі, PoE-коммутаторының жалпы қуат бюджеті, Hik-Partner Pro арқылы басқару мүмкіндіктері және жабдықтардың микробағдарламалық жасақтамасының өзекті нұсқалары тексерілуі тиіс.
7.4. Жеткізілетін барлық жабдық түпнұсқа болуы және техникалық құжаттамада көрсетілген модельдерге сәйкес келуі тиіс. Жабдықтардың сериялық нөмірлері ілеспе құжаттармен сәйкес болуы қажет. Басқа жабдықтарға ауыстыруға жол берілмейді және олар қабылданбайды.
7.5. Жеткізуші жабдықтарды жеткізу, монтаждау, іске қосу-баптау жұмыстарын орындау және жүйені пайдалануға дайын күйде тапсыру бойынша міндеттемелерді орындауы тиіс.
7.6. Жеткізуші жүйені тапсырғаннан кейін келісілген шарттарға сәйкес техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз етуі тиіс. Техникалық қызмет көрсетудің мерзімі, кезеңділігі, көлемі және кепілдік міндеттемелері шартта айқындалады.
7.7. Барлық орындалған жұмыстар тапсырыс беруші құрған қабылдау комиссиясына ұсынылады. Жүйені пайдалануға қабылдау тек жабдықтардың толық жиынтығы, монтаждау сапасы және функционалдық талаптардың орындалуы тексерілгеннен кейін жүзеге асырылады.
7.8. Жеткізуші монтаждау және баптау жұмыстары аяқталғаннан кейін жүйенің жұмысқа қабілеттілігін растайтын қажетті құжаттаманы тапсырыс берушіге ұсынуы тиіс.
Маңызды ескерту: сатып алу құжатын бекітпес бұрын бейнетіркегіш пен сыртқы PoE-коммутаторының бірлесіп жұмыс істеу схемасын, UPS-тің нақты қуат жеткіліктілігін және 10 ТБ дискінің архивті сақтау мерзіміне сәйкестігін тексерген жөн. Сондай-ақ екі мониторға қатысты 144 Гц жаңарту жиілігінің қажеттілігін нақтылау ұсынылады.



