ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
закупаемой Услуги
«Услуга по очистке системы воздуховодов»

	№
	Раздел
	Требования

	1
	Наименование услуги
	Услуга по очистке системы воздуховодов

	2
	Гарантийный срок (в месяцах)
	

	3
	Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных
	Количество приточно-вытяжных установок – 30 шт.
Количество приточных установок – 21 шт.
Общая длина воздуховодов – 8 110 п.м.
Ширина короба воздуховода не менее – 150/500 мм.
Высота короба воздуховода не менее – 100/700 мм.
Материал воздуховодов металлическая сталь, толщина не менее – 3 мм.
Длина воздуховодов приточно-вытяжной вентиляции по этажам:
1) 0 этаж(паркинг) – приток 534 п.м., вытяжка 485 п.м.
2) 1 этаж – приток 1124 п.м., вытяжка 521 п.м.
3) 2 этаж – приток 764 п.м., вытяжка 668 п.м.
4) 3 этаж – приток 849 п.м., вытяжка 557 п.м.
5) 4 этаж – приток 162 п.м., вытяжка 150 п.м.
6) 5 этаж – приток 70 п.м., вытяжка 28 п.м.
7) 6 этаж – приток 81 п.м., вытяжка 28 п.м.
8) 7 этаж – приток 54 п.м., вытяжка 51 п.м.
9) 8 этаж – приток 76 п.м., вытяжка 34 п.м.
10) 9 этаж – приток 65 п.м., вытяжка 71 п.м.
11) 10 этаж – приток 119 п.м., вытяжка 53 п.м.
12) 11 этаж – приток 44 п.м., вытяжка 38 п.м.
13) 12 этаж – приток 76 п.м., вытяжка 49 п.м.
14) 13 этаж – приток 77 п.м., вытяжка 41 п.м.
15) 14 этаж – приток 92 п.м., вытяжка 58 п.м.
16) 15 этаж – приток 72 п.м., выятжка 41 п.м.
17) 16 этаж – приток 83 п.м., вытяжка 28 п.м.
18) 17 этаж – приток 56 п.м., вытяжка 39 п.м.
19) 18 этаж – приток 60 п.м., вытяжка 52 п.м.
20) 19 этаж – приток 86 п.м., вытяжка 45 п.м.
21) 20 этаж – приток 95 п.м., вытяжка 56 п.м.
22) 21 этаж – приток 98 п.м., вытяжка 66 п.м.
23) 22 этаж – приток 114 п.м., вытяжка 100 п.м.
Итого: 8 110 п.м.


	4
	Условия к потенциальному
поставщику в случае определения его победителем и
заключения с ним договора о
государственных закупках
(указываются при необходимости) (Отклонение
потенциального поставщика за не указание и непредставление
указанных сведений не допускается)
	Поставщик после заключения договора должен предоставить следующие сведения и документы:
1) Протокол микробиологических исследований внутренних поверхностей до очистки воздуховодов: по приточно-вытяжным установкам проба на анализ берется – 1 точка с притока воздуха, 1 точка с вытяжной системы, по приточным установкам – 1 точка с притока воздуха. 
2) Видео инспекцию, поэтажно, до проведения очистки и дезинфекции воздуховодов;
3) Видео инспекцию, поэтажно, во время работ по очистке и дезинфекции воздуховодов;
4) Протокол микробиологических исследований внутренних поверхностей воздуховодов систем приточно-вытяжной вентиляции после очистки и дезинфекции: по приточно-вытяжным установкам проба на анализ берется – 1 точка с притока воздуха, 1 точка с вытяжной системы, по приточным установкам – 1 точка с притока воздуха.  
5) Поэтажная видео инспекция по окончанию работ по очистке и дезинфекции воздуховодов;
6) При проведении очистки и дезинфекции коробов воздуховодов, Поставщик согласовывает с Заказчиком место для выреза технологического отверстия (люк), через которые будут производиться работы;
7) Рабочие столы и прочую мебель Поставщик обязан накрывать целлофаном или другим материалом;
8) Поставщик проводит демонтаж металлических потолочных решеток, после завершения работ монтаж металлических потолочных решеток проводится с дополнительной фиксацией вязальной проволокой;
9) Поставщик обязан произвести очистку и дезинфекцию воздухораспределительных решеток (диффузоров);
10) Время и место проведения работ определяет Заказчик;
11) Поставщик обязан обеспечивать сохранность материальных ценностей Заказчика. В случае нанесения ущерба, все финансовые затраты по устранению и возмещению материальных ценностей, собственности Заказчика, Поставщик берет на себя.  
Настоящая «Техническая спецификация» определяет объем и порядок оказания услуг по проведению комплексной очистки и дезинфекции системы приточно-вытяжной вентиляции здания, согласно правилам и требованиям технической эксплуатации оборудования;
1. Назначение: 
- чистка вентиляционных систем должна производится способами, исключающими возможность возникновения взрыва или пожара, согласно санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к системам вентиляции и кондиционирования воздуха их очистки и дезинфекции» от 01 сентября 2021 года № ДСМ-95. 
- применяемые средства для дезинфекции воздуховодов не должны оказывать вреда для здоровья людей в здании.









«Ауа өткізгіштер жүйесін тазалау жөніндегі қызмет»
сатып алынатын қызметтің ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ

	№
	Бөлімі
	Талаптар

	1
	Қызметтің атауы
	Ауа өткізгіштер жүйесін тазалау жөніндегі қызмет

	2
	Кепілдік мерзімі (айлар)
	

	3
	Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы:
	Ағынды – сорғылы қондырғыларының саны - 30 дана.
[bookmark: _GoBack]Ағынды қондырғыларының саны - 21 дана.
Ауа өткізгіштің жалпы ұзындығы – 8 110 п.м.
Ауа өткізгіш қорабының ені кем дегенде  – 150/500 мм.
Ауа өткізгіш қорабының  биіктігі кем дегенде – 100/700 мм.
Ауа өткізгіштер материалы металл болат, қалыңдығы кем дегенде  – 3 мм.
Ағынды – сорғылы желдетудің қабаттар бойынша ұзындығы:
1) 0 қабат (паркинг) – ағыны 534 п.м., ауа сорғыш 485 п.м.
2) 1 қабат – ағыны  1124 м.б., ауа сорғыш 521 м.б.
3) 2 қабат – ағыны 764 м.б., ауа сорғыш 668 м.б.
4) 3 қабат – ағыны 849 м.б., ауа сорғыш 557 м.б.
5) 4 қабат – ағыны 162 м.б., ауа сорғыш 150 м.б.
6) 5 қабат – ағыны 70 м.б., ауа сорғыш 28 м.б.
7) 6 қабат – ағыны 81 м.б., ауа сорғыш 28 м.б.
8) 7 қабат – ағыны 54 м.б., ауа сорғыш  51 м.б.
9) 8 қабат – ағыны 76 м.б., ауа сорғыш  34 м.б.
10) 9 қабат – ағыны 65 м.б., ауа сорғыш  71 м.б.
11) 10 қабат – ағыны 119 м.б., ауа сорғыш  53 м.б.
12) 11 қабат – ағыны 44 м.б., ауа сорғыш  38 м.б.
13) 12 қабат – ағыны 76 м.б., ауа сорғыш  49 м.б.
14) 13 қабат – ағыны 77 м.б., ауа сорғыш  41 м.б.
15) 14 қабат – ағыны 92 м.б., ауа сорғыш  58 м.б.
16) 15 қабат – ағыны 72 м.б., ауа сорғыш  41 м.б.
17) 16 қабат – ағыны 83 м.б., ауа сорғыш  28 м.б.
18) 17 қабат – ағыны 56 м.б., ауа сорғыш  39 м.б.
19) 18 қабат – ағыны 60 м.б., ауа сорғыш  52 м.б.
20) 19 қабат – ағыны 86 м.б., ауа сорғыш  45 м.б.
21) 20 қабат – ағыны 95 м.б., ауа сорғыш  56 м.б.
22) 21 қабат – ағыны 98 м.б., ауа сорғыш  66 м.б.
23) 22 қабат – ағыны 114 м.б., ауа сорғыш  100 м.б.
Барлығы: 8 110 м.б.
                                                                                                                                                                                                        

	4
	Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)
	Жеткізуші шарт жасасқаннан кейін келесі мәліметтер мен құжаттарды ұсынуы тиіс:
1) Ауа өткізгіштерді тазартуға дейінгі жүйелерінің беттерін микробиологиялық зерттеу хаттамасы (ағынды – сорғылы қондырғыларының әрбір жүйесі бойынша кемінде 2 нүкте және ағынды қондырғыларынан 1 нүкте);
2) Ауа өткізгіштерді зарарсыздандыру және тазарту жүргізгенге дейін әр қабат бойынша бейне тексеру;
3) Ауа өткізгіштерді зарарсыздандыру және тазарту жүргізу барысында әр қабат бойынша бейне тексеру;
4) Тазартудан және зарарсыздандырудан кейін ағынды- сорғылы желдету жүйесінің ауа өткізгіштерінің ішкі беттерін микробиологиялық зерттеу хаттамасы (ағынды – сорғылы қондырғыларының әрбір жүйесі бойынша кемінде 2 нүкте және ағынды қондырғыларынан 1 нүкте)
5) Ауа өткізгіштерді зарарсыздандыру және тазарту жүргізгеннен кейін әр қабат бойынша бейне тексеру;
6) Ауа өткізгіштерді тазарту және зарарсыздандыру кезінде Жеткізуші Тапсырыс берушімен жұмыстар жүргізілетін технологиялық тесікті (люкті) кесуге арналған орынды келіседі.
7) Жеткізуші жұмыс үстелдері мен өзге де жиһазды целлофанмен немесе басқа материалмен жабуы тиіс;
8) Жеткізуші металл төбелік торларды бөлшектейді, жұмыс аяқталғаннан кейін металл төбелік торлар тоқыма сымымен қосымша бекітумен орнатылады;
9) Жеткізуші ауа тарататын торларды (диффузорларды) тазартуға және зарарсыздандыруға міндетті;
10) Жұмыстың уақыты мен орнын Тапсырыс беруші анықтайды;
11) Жеткізуші Тапсырыс берушінің материалдық құндылықтарының сақталуын қамтамасыз етуге міндетті. Залал келтірген жағдайда, Жеткізуші Тапсырыс берушінің материалдық құндылықтарын, мүлкін жою және өтеу бойынша барлық қаржылық шығындарды өз мойнына алады.
Осы «Техникалық ерекшелік» жабдықтың техникалық пайдалану ережелері мен талаптарына сәйкес ғимараттың ағынды – сорғылы  желдету жүйесін кешенді тазарту және зарарсыздандыру бойынша қызметтерді ұсынудың көлемі мен тәртібін анықтайды;
 1. Тағайындау:
- желдету жүйелерін тазарту 2021 жылғы 01 қыркүйекдағы № ДСМ-95 «Тазалау және дезинфекциялау үшін желдету және кондиционерлеу жүйелеріне қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» санитарлық ережелеріне сәйкес, жарылыс немесе өрт шығу мүмкіндігін жоққа шығаратын тәсілдермен жүргізілуі тиіс. 
- ауа өткізгіштерді зарарсыздандыру үшін қолданылатын құралдар ғимараттағы адамдардың денсаулығына зиян тигізбеуі тиіс.





