Техническая спецификация закупаемых  услуг

	
	Срок оказания услуг

	Изготовление жалюзи 112-115 кв.м. Кабинет бухгалтерии, рекреация 1 этажа, левое и правое крыло. Необходимо произвести снятие более точных размеров жалюзи, согласование с заказчиком цвет и т.д.


	2026 год:
январь-декабрь
(ежемесячно), и по заявке Заказчика


1. Общие требования
1.1. Поставщик обязан выполнить полный комплекс работ по замеру, изготовлению, доставке, монтажу, регулировке и сдаче в эксплуатацию жалюзи-штор «День и Ночь» в помещениях Заказчика.
1.2. Все материалы, комплектующие и крепежные элементы должны быть новыми, ранее не использованными, без дефектов и повреждений.
2. Объем работ
2.1. Ориентировочный объем работ определяется в зависимости от количества оконных проемов.
2.2. Указанные объемы и площади являются ориентировочными и приведены для определения объема закупки. Окончательные размеры определяются по результатам контрольных замеров, выполненных Поставщиком на объекте Заказчика.
3. Требования к изделиям
3.1. Жалюзи-шторы «День и Ночь» с крабом  должны быть изготовлены из цельного тканевого полотна.
3.2. Предусматривается использование трубы диаметром 32 мм и плотной ткани Blackout со светонепроницаемостью не менее 95%, устойчивой к воздействию УФ-излучения, пыли, санитарной и дезинфицирующей обработке. Управление — механическое, обеспечивающее плавное поднятие и опускание полотна без перекосов. Жалюзи-шторы «День и Ночь» позволяют регулировать уровень освещенности помещения и обеспечивают комфортное затемнение в зависимости от необходимости 
3.3. Материал должен обладать антибактериальными и противогрибковыми свойствами либо иметь соответствующую защитную обработку.
3.4. Должна допускаться обработка поверхности распространенными антисептическими и дезинфицирующими средствами без ухудшения внешнего вида, изменения цвета и свойств материала, а также без снижения эксплуатационных характеристик.
3.5. Материал должен обладать пылеотталкивающими свойствами и быть устойчивым к воздействию ультрафиолета.
3.6. Изделия должны сохранять свои свойства при кварцевании помещений.
3.7. Цветовая гамма, фактура и конструктивное исполнение изделий определяются по согласованию с Заказчиком.
3.8. Тип управления — механический, обеспечивающий плавное поднятие и опускание полотна без перекосов.
3.9. Допускается применение кассетной системы с защитным коробом и направляющими либо иной системы, обеспечивающей надежную фиксацию полотна и эффективное затемнение помещения.
3.10. Комплектующие и крепежные элементы должны обеспечивать надежную и безопасную эксплуатацию изделий в течение всего срока службы.
4. Сроки проведения замеров, согласования и выполнения работ
4.1. В срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения письменной или электронной заявки Заказчика Поставщик обязан:
1. осуществить выезд на объект Заказчика; 
1. выполнить контрольные замеры оконных проемов; 
1. предоставить образцы тканей, цветов и фактур; 
1. согласовать с Заказчиком вид изделий, цветовое исполнение и способ монтажа; 
1. изготовить изделия; 
1. осуществить доставку изделий на объект Заказчика; 
1. выполнить монтаж изделий в полном объеме. 
4.2. Результаты замеров и согласованные параметры оформляются актом замеров либо иным документом, подписанным сторонами.
4.3. Общий срок выполнения работ, включая замер, согласование, изготовление, доставку и монтаж изделий, не должен превышать 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения заявки Заказчика.
5. Требования к монтажу
5.1. Монтаж осуществляется силами и средствами Поставщика.
5.2. По решению Заказчика изделия должны устанавливаться в оконный проем, внутри оконного проема либо непосредственно на оконную раму.
5.3. Способ крепления определяется Заказчиком на этапе согласования замеров.
5.4. Монтаж должен быть выполнен качественно, без повреждения оконных конструкций, откосов, стен подоконной зоны и элементов внутренней отделки помещений.
5.5. После завершения работ Поставщик обязан собрать и вывезти упаковочные материалы и иной мусор, образовавшийся в процессе выполнения работ.
6. Требования к стоимости работ
6.1. В стоимость работ входят:
1. выезд специалистов на объект; 
1. контрольные замеры; 
1. изготовление изделий; 
1. доставка изделий на объект Заказчика; 
1. погрузочно-разгрузочные работы; 
1. подъем материалов; 
1. монтаж и регулировка изделий; 
1. все необходимые комплектующие и крепежные элементы; 
1. расходные материалы; 
1. сбор и вывоз мусора после завершения работ. 
6.2. Работы выполняются «под ключ», без дополнительных расходов со стороны Заказчика.
7. Подтверждение соответствия
7.1. По требованию Заказчика Поставщик предоставляет документы производителя либо иные документы, подтверждающие характеристики используемых материалов, в том числе наличие антибактериальных свойств, устойчивость к санитарной обработке и соответствие заявленным характеристикам.
8. Гарантийные обязательства
8.1. Гарантийный срок на изделия и выполненные работы составляет не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.
8.2. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки и дефекты, возникшие по его вине.
9. Результат работ
Результатом работ является изготовление, доставка и монтаж рулонных штор (жалюзи «День и Ночь») в оконных проёмах в соответствии с выполненными замерами, согласованными характеристиками и требованиями Заказчика, с последующим подписанием акта выполненных работ.


Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі

	Қызмет көрсету мерзімі
Жалюзи жасау 112-115 ш. м. Бухгалтерлік есеп кабинеті, 1 қабатты демалыс, сол және оң қанат. Перделердің дәлірек өлшемдерін алып тастау, Тапсырыс берушімен түсін келісу және т. б.

	2026 жыл:
қаңтар-желтоқсан
(ай сайын) және Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
1. Жалпы талаптар
1.1. Жеткізуші Тапсырыс берушінің үй-жайларында "күн мен түн" жалюзи-перделерін өлшеу, дайындау, жеткізу, монтаждау, реттеу және пайдалануға беру бойынша жұмыстардың толық кешенін орындауға міндетті.
1.2. Барлық материалдар, компоненттер мен бекіткіштер жаңа, бұрын пайдаланылмаған, ақаулар мен зақымдарсыз болуы керек.
2. Жұмыс көлемі
2.1. Жұмыстың болжамды көлемі терезе саңылауларының санына байланысты анықталады.
2.2. Көрсетілген көлемдер мен аудандар болжамды болып табылады және сатып алу көлемін анықтау үшін келтірілген. Түпкілікті өлшемдер Тапсырыс берушінің объектісінде өнім беруші орындаған бақылау өлшемдерінің нәтижелері бойынша айқындалады.
3. Бұйымдарға қойылатын талаптар
3.1. Краб қосылған "күн мен түн" перделері бір бөліктен тұратын матадан жасалған болуы керек.
3.2. Диаметрі 32 мм құбырды және ультракүлгін сәулеленудің, шаңның, санитарлық және дезинфекциялық өңдеудің әсеріне төзімді, жарық өткізбейтін кемінде 95% Blackout тығыз матасын пайдалану көзделеді. Басқару-механикалық, кенептің тегіс көтерілуін және қисаюсыз түсуін қамтамасыз етеді. Күндізгі және түнгі перделер бөлменің жарық деңгейін реттеуге мүмкіндік береді және қажеттілікке байланысты ыңғайлы күңгірттеуді қамтамасыз етеді 
3.3. Материал Бактерияға қарсы және саңырауқұлаққа қарсы қасиеттерге ие болуы керек немесе тиісті қорғаныс еміне ие болуы керек.
3.4. Сыртқы түрін нашарлатпай, материалдың түсі мен қасиеттерін өзгертпей, сондай-ақ пайдалану сипаттамаларын төмендетпей, бетті қарапайым антисептикалық және дезинфекциялық құралдармен өңдеуге жол берілуге тиіс.
3.5. Материал шаңға қарсы қасиеттерге ие болуы керек және ультракүлгін сәулелерге төзімді болуы керек.
3.6. Үй-жайларды кварцтау кезінде өнімдер өз қасиеттерін сақтауы керек.
3.7. Бұйымдардың түс гаммасы, құрылымы және конструктивті орындалуы Тапсырыс берушінің келісімі бойынша айқындалады.
3.8. Басқару түрі-механикалық, ол кенептің біркелкі көтерілуін және қисаюсыз түсуін қамтамасыз етеді.
3.9. Қорғаныш қорабы мен бағыттағыштары бар кассета жүйесін не жайманың сенімді бекітілуін және үй-жайдың тиімді қараңғылануын қамтамасыз ететін өзге де жүйені қолдануға жол беріледі.
3.10. Компоненттер мен бекіткіштер өнімнің бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде сенімді және қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз етуі керек.
4. Өлшеу жүргізу, келісу және жұмыстарды орындау мерзімдері
4.1. Тапсырыс берушінің жазбаша немесе электрондық өтінімін алған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күннен аспайтын мерзімде өнім беруші:
* Тапсырыс берушінің объектісіне шығуды жүзеге асыру; 
* терезе саңылауларын Бақылау өлшемдерін орындаңыз; 
* маталар, түстер мен текстуралардың үлгілерін беріңіз; 
* Тапсырыс берушімен өнімнің түрін, түсін және монтаждау әдісін келісу; 
* бұйымдар жасау; 
* бұйымдарды тапсырыс берушінің объектісіне жеткізуді жүзеге асыру; 
* өнімдерді толық көлемде монтаждау. 
4.2. Өлшеу нәтижелері мен келісілген параметрлер өлшеу актісімен немесе тараптар қол қойған өзге де құжатпен ресімделеді.
4.3. Бұйымдарды өлшеуді, келісуді, дайындауды, жеткізуді және монтаждауды қоса алғанда, жұмыстарды орындаудың жалпы мерзімі Тапсырыс берушінің өтінімін алған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күннен аспауға тиіс.
5. Монтаждауға қойылатын талаптар
5.1. Орнату жеткізушінің күшімен және құралдарымен жүзеге асырылады.
5.2. Тапсырыс берушінің шешімі бойынша бұйымдар терезе саңылауына, терезе саңылауының ішіне немесе тікелей терезе жақтауына орнатылуы керек.
5.3. Бекіту әдісін өлшеулерді келісу кезеңінде Тапсырыс беруші анықтайды.
5.4. Монтаждау терезе конструкцияларына, беткейлерге, терезе алды аймағының қабырғаларына және үй-жайлардың ішкі әрлеу элементтеріне зақым келтірместен сапалы орындалуы тиіс.
5.5. Жұмыстар аяқталғаннан кейін Өнім беруші орау материалдарын және жұмыстарды орындау барысында пайда болған өзге де қоқыстарды жинауға және әкетуге міндетті.
6. Жұмыс құнына қойылатын талаптар
6.1. Жұмыс құнына мыналар кіреді:
* мамандардың объектіге шығуы; 
• бақылау өлшемдері; 
* бұйымдар жасау; 
* бұйымдарды тапсырыс берушінің объектісіне жеткізу; 
* тиеу-түсіру жұмыстары; 
* материалдарды көтеру; 
* бұйымдарды монтаждау және реттеу; 
* барлық қажетті компоненттер мен бекіткіштер; 
* шығын материалдары; 
* жұмыс аяқталғаннан кейін қоқыстарды жинау және шығару. 
6.2. Жұмыстар тапсырыс беруші тарапынан қосымша шығындарсыз" кілтпен " орындалады.
7. Сәйкестікті растау
7.1. Тапсырыс берушінің талабы бойынша өнім беруші өндірушінің құжаттарын не пайдаланылатын материалдардың сипаттамаларын, оның ішінде Бактерияға қарсы қасиеттерінің болуын, санитариялық өңдеуге төзімділігін және мәлімделген сипаттамаларға сәйкестігін растайтын өзге де құжаттарды ұсынады.
8. Кепілдік міндеттемелері
8.1. Бұйымдар мен орындалған жұмыстарға кепілдік мерзімі орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрайды.
8.2. Кепілдік мерзімі ішінде өнім беруші өзінің кінәсінен туындаған анықталған кемшіліктер мен ақауларды өз есебінен жоюға міндетті.
9. Жұмыс нәтижесі
[bookmark: _GoBack]Жұмыстардың нәтижесі орындалған өлшеулерге, Тапсырыс берушінің сипаттамаларымен және талаптарымен келісілген, кейіннен орындалған жұмыстар актісіне қол қойыла отырып, терезе ойықтарында роликті перделерді ("күн мен түн" жалюзи) дайындау, жеткізу және монтаждау болып табылады.
