
Техническая спецификация 
На работ по изготовлению и установке металлической нержавеющей арки для Психолого-медико-педагогической консультации №1 Управления образования по Атырауской области
261011015-159
Сумма- 1 000 000,00

Наименование работы: Работы по изготовлению и по установке металлической нержавеющий арки психолого-медико-педагогической консультации №1 

Сроки выполнения работ: В течение 20 (двадцать) календарных дней с момента подписания договора

Требования к работе: 

Арка (фото на 3 странице) Боковые опоры: металлический нержавеющий профиль      40х40 по 4 стойки с двух сторон. Высота арки 3,5 метра, ширина не менее 3,30 метра. Опоры из которых 0,7 метра должна быть укреплены и забетонированы в грунт. Грунтовка антикоррозийная (ГФ-021). Декоративные элементы: декоративные кованые элементы с узорами. Болтовые соединения или сварка. 

Ворота (фото на 4 странице): Каркас: металлическая сталь. Тип конструкции: двухстворчатые, с арочным верхом, распашные. Материал: сталь. Размеры: каждая створка примерно 1,2-1,5. Высота: 1,5. Петля для замка. Ширина 3,30. Декоративные элементы: Простые вертикальные квадратные трубы (10х10) и арка, создающие гармоничный сельский стиль. Дополнительные декоративные узоры согласовываться с заказчиком. Цвет покраски арки согласовывать с заказчиком.

Полную ответственность за выполнение и качества работ несет Поставщик.
Работа должно производиться по согласованию с Заказчиком.
Все материалы, изготовление, затраты по доставке, установка делается за счет Исполнителя. 
Дизайн, узоры, материалы, размеры и образец в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке согласовываются и утверждаются ЗАКАЗЧИКОМ

Гарантийный срок (в месяцах): не менее 12 месяцев.

Место выполнения работ: город Атырау. проспект Азаттык 147б


















Техникалық сипаттама
Атырау облысы, №1 психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациясына
металлдан жасалған арка және қақпаны дайындау және орнату жұмыстары

Жұмыс атауы: Атырау облысы, №1 психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациясына металлдан жасалған арка мен қақпаны дайындау және орнату жұмыстары

Жұмыстарды орындау мерзімдері: шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде

Жұмысқа қойылатын талаптар:

Арка:  Кемінде 40/40 мм профильді тот баспайтын құбырдан жасалған 4 тіреу (екі жағыда) орнатылуы тиіс. Арка биіктігі 3 метр, 1 метр жерге бекітіліп, бетондалуы керек. Арка ені 3,30 кем болмауы керек. Коррозияға қарсы праймер (ГФ-021). Сәндік элементтер: өрнектері бар сәндік соғылған элементтер. Бұрандалы қосылыстар немесе дәнекерлеу. 

Қақпа: Рама: металл болат. Құрылым түрі: екі қанатты, аркасы бар айқара ашылатын. Өлшемдері: әр қанаты шамамен: 1,2-1,5. Биіктігі: 1,5. Ені: 3,30. Сәндік элементтер: аркасы мен тік сызықтар темірден (10x10). Қосымша элементтер тапсырыс берушімен келісілуі керек. 

Жұмыстың орындалуы мен сапасына өнім беруші толық жауап береді.
Жұмыс Тапсырыс берушінің келісімі бойынша жүргізілуі тиіс.
Барлық материалдар, өндіріс, жеткізу шығындары, орнату Орындаушының есебінен жүзеге асырылады.
Дизайн, дайындау, материалдар, өлшемдер мен үлгі міндетті түрде Тапсырыс берушімен келісіледі және бекітіледі

Кепілдік мерзімі (айлармен): кемінде 12 ай.

Жұмыстарды орындау орны: Атырау қаласы, Азаттық даңғылы 147 б мекен жайында орналасқан №1 психологиялық-медициналық-педагогикалық консультация мекемесі



















[image: Арка под виноград из металла своими руками: как сделать из ...]
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