

Надпись должна  соответствовать справке о государственной перерегистрации юридического лица на 2-х языках. Размер  60х80.     Все расходы включены в сумму.  Должен соответствовать  стандартам
Материалы для изготовления наружной вывески организации в Республике Казахстан (РК) подбираются с учетом климатических особенностей (сильные перепады температур от минуса до плюса, ветер и солнце) и требований местных дизайн-кодов городов
Обычно наружная вывеска состоит из нескольких элементов, для каждого из которых используются свои материалы: 1. Основа и подложка (задняя панель)
· Алюминиевый композит (АКП): Самый популярный материал для коробов и фоновых подложек. Он состоит из двух слоев алюминия и пластиковой прослойки. Композит не ржавеет, не деформируется от жары и мороза, имеет ровную глянцевую или матовую поверхность. 
· Вспененный ПВХ (пластик): Листы поливинилхлорида толщиной от 3 до 10 мм. ПВХ легкий, прочный, легко режется и склеивается. Обычно используется для задних стенок световых букв и небольших плоских вывесок. Металлокаркас: Внутри крупных вывесок устанавливается скрытый скелет из профильной стальной трубы, защищенной от коррозии.
Согласовать с заказчикам.
