ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Предмет закупки: Стандартные образцы состава стали для спектрального анализа ИСО УГ3к и ИСО УГ9к.
	№
	Наименование
	Техническая характеристика

	1
	Стандартный образец ИСО УГ3к
	Стандартный образец состава стали для спектрального анализа, ГСО 10504-2014

	2
	Стандартный образец ИСО УГ9к
	Стандартный образец состава стали для спектрального анализа, ГСО 10504-2014


Основные требования к стандартным образцам:
· тип: государственный стандартный образец состава стали;
· назначение: аттестация, валидация и верификация методик измерений, контроль правильности и точности результатов измерений, а также проверка и контроль градуировочных характеристик при определении химического состава сталей спектральными методами;
· область применения: оптико-эмиссионная спектрометрия и другие методы спектрального анализа;
· форма образца: монолитный цилиндр;
· диаметр: от 40 до 50 мм;
· высота: от 25 до 32 мм;
· образец должен иметь сертификат/паспорт стандартного образца с указанием аттестованных значений и характеристик погрешности;
· остаточный срок годности стандартного образца на дату поставки должен составлять не менее 5 лет;
· образцы должны быть пригодны для использования на оптико-эмиссионных спектрометрах при контроле химического состава металлических материалов.
Аттестуемые компоненты:
C, Si, Mn, Cr, Ni, W, Mo, Ti, V, Cu, Al, Nb, S, P, Sn, N — в соответствии с паспортом соответствующего стандартного образца.
Требования к поставке:
1. Каждый стандартный образец должен поставляться с действующим сертификатом (паспортом) стандартного образца.
2. На сертификате должны быть указаны:
· регистрационный номер ГСО;
· наименование и обозначение стандартного образца;
· аттестованные значения массовых долей компонентов;
· характеристики погрешности/неопределенности аттестованных значений;
· срок годности;
· сведения об изготовителе.
3. Образцы должны быть новыми, ранее не использованными, без механических повреждений рабочей поверхности.
4. Рабочая поверхность образца должна быть пригодна для проведения спектрального анализа.
5. При поставке образца на территории Республики Казахстан должны предоставляться документы, подтверждающие его метрологический статус и прослеживаемость в установленном порядке.
6. Стандартные образцы должны быть внесены в Государственный реестр стандартных образцов Республики Казахстан и иметь действующий статус на дату поставки. Остаточный срок годности стандартных образцов на дату поставки должен составлять не менее 5 (пяти) лет.
Количество: 1 шт. ИСО УГ3к; 1 шт. ИСО УГ9к.
Единица измерения: штука.
Срок оказания услуг: По заявке в течение 30 календарных дней со дня подписания договора.




ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Сатып алу нысанасы: Спектрлік талдауға арналған болат құрамының ИСО УГ3к және ИСО УГ9к стандартты үлгілері.
	№
	Атауы
	Техникалық сипаттамасы

	1
	ИСО УГ3к стандартты үлгісі
	Спектрлік талдауға арналған болат құрамының стандартты үлгісі, ГСО 10504-2014

	2
	ИСО УГ9к стандартты үлгісі
	Спектрлік талдауға арналған болат құрамының стандартты үлгісі, ГСО 10504-2014


Стандартты үлгілерге қойылатын негізгі талаптар:
· түрі: болат құрамының мемлекеттік стандартты үлгісі;
· мақсаты: өлшеу әдістемелерін аттестаттау, валидациялау және верификациялау, өлшеу нәтижелерінің дұрыстығы мен дәлдігін бақылау, сондай-ақ болаттардың химиялық құрамын спектрлік әдістермен анықтау кезінде градуирлеу сипаттамаларын тексеру және бақылау;
· қолданылу саласы: оптикалық-эмиссиялық спектрометрия және спектрлік талдаудың басқа да әдістері;
· үлгінің пішіні: тұтас цилиндр;
· диаметрі: 40-тан 50 мм-ге дейін;
· биіктігі: 25-тен 32 мм-ге дейін;
· үлгіде аттестатталған мәндер мен қателік сипаттамалары көрсетілген стандартты үлгінің сертификаты/паспорты болуы тиіс;
· стандартты үлгінің жеткізу күніндегі қалдық жарамдылық мерзімі кемінде 5 жыл болуы тиіс;
· үлгілер металл материалдардың химиялық құрамын бақылау кезінде оптикалық-эмиссиялық спектрометрлерде пайдалануға жарамды болуы тиіс.
Аттестатталатын компоненттер:
C, Si, Mn, Cr, Ni, W, Mo, Ti, V, Cu, Al, Nb, S, P, Sn, N — тиісті стандартты үлгінің паспортына сәйкес.
Жеткізуге қойылатын талаптар:
1. Әрбір стандартты үлгі қолданыстағы стандартты үлгінің сертификатымен (паспортпен) бірге жеткізілуі тиіс.
2. Сертификатта мынадай мәліметтер көрсетілуі тиіс:
· ГСО тіркеу нөмірі;
· стандартты үлгінің атауы және белгіленуі;
· компоненттердің аттестатталған массалық үлесі мәндері;
· аттестатталған мәндердің қателік/белгісіздік сипаттамалары;
· жарамдылық мерзімі;
· дайындаушы туралы мәліметтер.
3. Үлгілер жаңа, бұрын пайдаланылмаған және жұмыс бетінде механикалық зақымданулары болмауы тиіс.
4. Үлгінің жұмыс беті спектрлік талдау жүргізуге жарамды болуы тиіс.
5. Қазақстан Республикасының аумағында үлгіні жеткізу кезінде оның метрологиялық мәртебесін және белгіленген тәртіппен метрологиялық қадағаланымдылығын растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс.
6. Стандартты үлгілер Қазақстан Республикасының Стандартты үлгілерінің мемлекеттік тізіліміне енгізілген және жеткізу күніне қолданыстағы мәртебеге ие болуы тиіс. Стандартты үлгілердің жеткізу күніндегі қалдық жарамдылық мерзімі кемінде 5 (бес) жыл болуы тиіс.
Саны: 1 дана — ИСО УГ3к; 1 дана
[bookmark: _GoBack]Қызметтерді көрсету мерзімі: Өтінім бойынша шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.

