ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
на определение технического состояния и необходимости выполнения ремонтно-отделочных работ в санитарно-бытовых помещениях
Объект: 		 Адрес: 		 Заказчик: 	 Дата составления: «______» ______________ 2026 года

Комиссией в составе представителей Заказчика и Подрядной организации произведено визуально-инструментальное обследование санитарно-бытовых помещений объекта с целью определения фактического состояния внутренних ограждающих конструкций и необходимости выполнения отделочных работ с учетом функционального назначения помещений и требований к санитарно-гигиенической эксплуатации. 
1. Результаты обследования
В ходе обследования установлено, что поверхности стен санитарных узлов в настоящее время не имеют облицовки из керамогранитных плит. С учетом функционального назначения помещений, воздействия влаги, необходимости регулярной влажной уборки и санитарной обработки, существующее состояние отделочных поверхностей требует устройства защитно-декоративной облицовки.
Устройство новой облицовки должно обеспечивать:
· устойчивость отделочного слоя к периодическому воздействию влаги;
· возможность проведения регулярной влажной уборки и санитарной обработки;
· механическую износостойкость поверхности;
· устойчивость к воздействию моющих и дезинфицирующих средств;
· снижение водопоглощения и загрязняемости поверхности;
· долговечность и ремонтопригодность отделочного покрытия.
2. Техническое решение
Необходимо выполнить устройство новой защитно-декоративной облицовки стен санитарных узлов керамогранитной плиткой. Работы выполнять по подготовленному основанию с соблюдением технологической последовательности и требований производителей применяемых материалов.
Состав работ включает:
1. подготовка существующих оснований стен с удалением непрочных, отслаивающихся и загрязненных участков;
2. локальное выравнивание поверхностей с устранением неровностей и дефектов основания;
3. грунтование основания совместимым грунтовочным составом;
4. устройство облицовки стен керамогранитной плиткой на соответствующий клеевой состав;
5. выполнение подрезки и сопряжения плитки в местах примыкания к сантехническому оборудованию, дверным блокам, углам и конструктивным элементам;

6. формирование межплиточных швов и их заполнение специализированным затирочным составом;
7. герметизация примыканий и участков, подверженных непосредственному воздействию влаги, соответствующими влагостойкими материалами.
3. Объем необходимых работ

	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем

	
1
	Подготовка основания стен под устройство плиточной облицовки
	
м²
	
134,20

	2
	Грунтование подготовленных поверхностей
	м²
	134,20

	
3
	Устройство облицовки стен санитарных узлов
керамогранитными плитами
	
м²
	
134,20

	
4
	Заполнение межплиточных швов специализированным затирочным составом
	
пог. м
	
134,20

	5
	Устройство плинтуса из керамогранита
	пог. м
	85


4. Техническое обоснование
Устройство керамогранитной облицовки стен является комплексным мероприятием по повышению эксплуатационной надежности и санитарно-гигиенических характеристик помещений, а не исключительно декоративным улучшением. Керамогранитная поверхность обеспечивает повышенную устойчивость к истиранию, влаге и регулярной санитарной обработке и пригодна для систематической влажной уборки.
Работы должны выполняться с применением материалов, имеющих соответствующие эксплуатационные характеристики и документы, подтверждающие их качество и безопасность, с соблюдением требований действующих строительных, санитарно-гигиенических, технических и эксплуатационных нормативов Республики Казахстан.
5. Требования к исполнителю работ
В случае признания Поставщика (исполнителя работ) победителем тендера на выполнение указанных работ он обязан до начала производства работ предоставить Заказчику на согласование:
· график производства работ (ГПР) с распределением видов и объемов работ по срокам выполнения;
· все материалы нужно солгасовать Заказчиком.
· проект производства работ (ППР), включающий технологию выполнения работ, перечень применяемых материалов, организацию рабочих мест, мероприятия по охране труда и технике безопасности.
· Со дня вступления в силу договора в течение 20 календарных дней
Начало производства работ допускается только после согласования Заказчиком ГПР и ППР.
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6. Заключение комиссии
По результатам обследования комиссия считает технически обоснованным выполнение работ по устройству новой керамогранитной облицовки стен санитарных узлов общей площадью 134,20 м².
Отдельно установлено, что ранее керамогранитная облицовка на указанных стенах отсутствовала. В связи с этим работы являются работами по новому устройству облицовочного покрытия, а не по демонтажу или восстановлению ранее выполненной облицовки.
Работы подлежат выполнению после согласования с Заказчиком принятого технического решения, используемых материалов, фактических объемов и технологии производства работ.
Председатель комиссии: 	/	/
Члены комиссии: 	/	/

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
на устройство облицовки стен санитарных узлов керамогранитной плиткой
Объект: 	
Адрес: 	
Заказчик: 	
Расчетная площадь облицовки: 122,00 м² Технологический запас керамогранита: 10% Количество керамогранита к закупке: 134,20 м²
	
№
	Наименование работ и материалов
	
Ед. изм.
	
Кол-во
	
Цена, ₸
	
Стоимость, ₸

	1
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	

	1.1
	Керамогранитная
плитка
размером 120х60х10 мм (солгасовать Заказчиком)
	м²
	134,20
	7 500
	1 006 500

	
1.2
	Клеевая смесь для керамогранита, фасовка 25 кг
(солгасовать Заказчиком)
	
мешок
	
33
	
3 500
	
115 500

	
1.3
	Грунтовка для подготовки основания, фасовка 10 кг
(солгасовать Заказчиком)
	
шт.
	
3
	
5 800
	
17 400

	

1.4
	Система выравнивания плитки (зажимы/СВП), расходные материалы
	

компл.
	

1
	

25 000
	

25 000

	
	Итого материалы
	
	
	
	1 164 400

	2
	РАБОТЫ
	
	
	
	

	
2.1
	Подготовка поверхности стен под облицовку
	
м²
	
122,00
	
—
	
—

	2.2
	Грунтование поверхности стен
	м²
	122,00
	1 500
	183 000

	
2.3
	Устройство облицовки стен керамогранитом
	
м²
	
122,00
	
7 000
	
854 000




	
2.4
	Заполнение межплиточных швов затирочным составом
	
пог. м
	
122,00
	
1 000
	
122 000

	2.5
	Плинтус из керамогранита
	пог. м
	85,00
	1500
	127 500

	
	Итого работы
	
	
	
	1 286 500

	
	ВСЕГО
	
	
	
	2 450 900


Заказчик: 	/	/

