Техникалық сипаттама
Есігі бар (12 м2) үш бөліктен тұратын металл-пластиктен қалқа дайындау және орнату, түсі ақ, ламбриді толтыру 24 мм, тілдік құлып, тұтқа доға, жақындатқыш, күшейтілген Болат шатырлар, Шығарылған жылы 2026 жылдан ерте емес. Кепілдік мерзімі кемінде 10 ай. 
Жеткізілген жұмыстар жаңа, пайдаланылмаған, көрме даналары болмауы керек. Монтаждау және бөлшектеу жұмыстарын тиеу және түсіру жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады. Жеткізуші жеткізілетін жұмыстардың сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуы қажет. Жұмыс алдында өлшемдер мен эскиздер үлгілерді Тапсырыс берушімен келісу. Механикалық зақым болмауы керек.Жақтау: Профиль: ПВХ 60мм 70мм, 3-5 камера, металл арматураланған 1.5 мм Түсі: Ақ тығыздағыш: 2 тізбек, қара толтырғыш.
Төменгі жағы 1.2 м-ге дейін: ламбри 24 мм + тоналды пленка тоналды шыны ақ.ПВХ есік профилі төменгі жағынан күшейтілген қысым тұтқасы бар ламбри + Ілмек кілті күшейтілген 3 дана жақынырақ 1 дана.Шыны: төменгі: шыны 4мм тонированная салмағы пленка тонированная 50% жоғарғы: шыны мөлдір шыңдалған 4мм (қауіпсіз)
 Өлшемдері мен түсі Тапсырыс берушімен келісіледі. Сапасы мен саны бойынша жұмыстарды қабылдау Тапсырыс беруші мен өнім берушінің өкілінің қатысуымен нақты болуы бойынша жүргізіледі. Жұмыстарды жеткізу толық көлемде жүргізілуі тиіс.

Жұмыстарды жүргізу мерзімі: шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн











Техническая спецификация
Изготовление и установку металлопластиковой перегородки из трех частей, с дверью (12 м2), цвет белый, заполнение ламбри 24 мм, языковой замок, ручка дуга, доводчик, навесы усиленные стальные, Год выпуска не ранее 2026 года. Гарантийный срок не менее 10 месяцев. 
Поставляемые работы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не выставочными экземплярами. Погрузка и выгрузка работ монтаж и демонтаж осуществляются силами за счет Поставщика. Поставщику необходимо предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых работ. Перед работой размеры и эскизы  согласовать образцы с Заказчиком. Не должны иметь никаких механических повреждений.
Каркас:Профиль: ПВХ 60мм  70мм, 3-5 камерный, армированный металлом 1.5мм Цвет: белый уплотнитель: 2 контура, черный заполнение 
НИЗ до 1.2м: ламбри 24мм + тонированная пленка  стекло тонированное   белый.Профиль дверной ПВХ усиленный снизу ламбри с нажимной ручкой + ключ петли усиленные 3 шт Доводчик 1 штука.Стекло:Низ: Стекло 4мм тонированное в массе пленка тонировочная 50% Верх: Стекло прозрачное закаленное 4мм (безопасное) 
[bookmark: _GoBack] Размеры и цвет согласовать с Заказчиком. Прием работ по качеству и количеству производится по фактическому наличию в присутствии представителя Заказчика и Поставщика. Поставка работ должна производиться в полном объеме.

Срок проведения работ: 16 календарных дней с момента подписания

