ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Мектептің трансформаторлық станциясындағы автоматты ажырату құрылғысы мен қолмен ажырату жәшігін ауыстыру жұмыстары бойынша

1. Қызмет көрсету нысаны
«Т. Ізтілеуов атындағы №29 орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің трансформаторлық станциясында орналасқан автоматты ажырату құрылғысы мен қолмен ажырату жәшігін ауыстыру жұмыстарын орындау.
2. Қызмет көрсетудің мақсаты
Трансформаторлық станцияда орналасқан қолданыстағы автоматты ажырату құрылғысы мен қолмен ажырату жәшігінің тозуына байланысты оларды жаңа жабдықтарға ауыстыру, электрмен жабдықтау жүйесінің қауіпсіз әрі үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету.
3. Қызмет көрсетуге қойылатын талаптар
1. Қызмет көрсетуші төмендегі жұмыстарды толық көлемде орындауға міндетті:

2. Трансформаторлық станциядағы қолданыстағы автоматты ажырату құрылғысы мен қолмен ажырату жәшігін тексеру және бөлшектеу.

3. Қажетті жаңа электр жабдықтарын, материалдар мен қосалқы бөлшектерді өз есебінен сатып алу және нысанға жеткізу.

4. Қолмен ажырату жәшігін (ЯРВ) 100 А номиналды токқа арналған жаңа жәшікке ауыстыру.

5. 100 А номиналды токқа арналған жаңа автоматты ажыратқышты орнату.

6. Жабдықтарды қолданыстағы электр желісіне техникалық талаптарға сәйкес қосу және бекіту.

7. Қажетті монтаждау, реттеу және іске қосу жұмыстарын орындау.

8. Орындалған жұмыстардың сапасын тексеру, электрлік қосылыстардың сенімділігін және жабдықтардың қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ету.

9. Жұмыстар аяқталғаннан кейін жабдықтардың жұмысқа жарамдылығын тексеріп, тапсырыс берушіге дайын күйінде тапсыру.
4. Қажетті жабдықтар мен материалдардың тізбесі
	№
	Жабдықтың атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	Қолмен ажырату жәшігі (ЯРВ), номиналды тогы 100А
	жиынтық
	1

	2
	Автоматты ажыратқыш, номиналды тогы
	дана
	1



5. Қызмет көрсетушінің міндеттемелері
Барлық қажетті жабдықтарды, материалдарды, қосалқы бөлшектерді сатып алу, жеткізу, монтаждау, бөлшектеу, жалғау және іске қосу жұмыстары қызмет көрсетушінің өз қаражаты есебінен орындалады.
Жабдықтардың құны, жеткізу шығындары, монтаждау және іске қосу жұмыстарының құны қызмет көрсету бағасына енгізілуі тиіс. Тапсырыс беруші тарапынан қосымша материалдар мен жабдықтарды сатып алу талап етілмейді.
Қызмет көрсетуші жұмыстарды электр қауіпсіздігі талаптарын, қолданыстағы техникалық нормалар мен қағидаларды сақтай отырып, тиісті біліктілігі бар мамандар арқылы орындауға міндетті.

6. Жұмыстардың нәтижесіне қойылатын талаптар
Жұмыстар аяқталғаннан кейін автоматты ажырату құрылғысы мен қолмен ажырату жәшігі толық ауыстырылып, электр жабдықтары жұмысқа жарамды күйде болуы тиіс. Электрлік қосылыстардың дұрыстығы, жабдықтардың қауіпсіздігі және сенімді жұмысы тексерілуі қажет. Орындалған жұмыстар тапсырыс берушінің өкіліне қабылдау-тапсыру тәртібімен тапсырылады.

7. Кепілдік міндеттемелері
Қызмет көрсетуші орнатылған жабдықтардың сапасына және орындалған монтаждау жұмыстарына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі 12 ай. Кепілдік мерзімі ішінде қызмет көрсетушінің кінәсінен туындаған ақаулар оның есебінен жойылады.

















ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
На выполнение работ по замене автоматического выключателя и ящика ручного отключения, расположенных на трансформаторной подстанции школы
1. Наименование объекта услуг
Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа №29 имени Т. Изтилеева» отдела образования по Кармакшинскому району управления образования Кызылординской области.
2. Цель оказания услуг
Замена изношенного автоматического выключателя и ящика ручного отключения, расположенных на трансформаторной подстанции школы, с целью обеспечения безопасной, надежной и бесперебойной работы системы электроснабжения объекта.
3. Требования к оказанию услуг
Исполнитель обязан выполнить следующие работы в полном объеме:
1. Провести осмотр существующего автоматического выключателя и ящика ручного отключения, расположенных на трансформаторной подстанции школы, и произвести их демонтаж.
2. Приобрести и доставить на объект необходимые новые электротехнические устройства, материалы и комплектующие за счет собственных средств.
3. Произвести замену существующего ящика ручного отключения (ЯРВ) на новый ящик с номинальным током 100 А.
4. Произвести установку нового автоматического выключателя с номинальным током 100 А.
5. Выполнить подключение и крепление оборудования к существующей электрической сети в соответствии с техническими требованиями.
6. Выполнить необходимые монтажные, наладочные и пусконаладочные работы.
7. Проверить качество выполненных работ, надежность электрических соединений и безопасность эксплуатации оборудования.
8. После завершения работ проверить работоспособность установленного оборудования и передать объект заказчику в готовом к эксплуатации состоянии.
4. Перечень необходимых оборудования и материалов
	№
	Наименование оборудования
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Ящик ручного отключения (ЯРВ), номинальный ток 100А
	комплект
	1

	2
	Автоматический выключатель, номинальный ток 100А
	шт
	1



5. Обязательства исполнителя
Все необходимые оборудование, материалы и комплектующие, а также работы по приобретению, доставке, демонтажу, монтажу, подключению и вводу оборудования в эксплуатацию выполняются за счет собственных средств исполнителя.
Стоимость оборудования, расходы на доставку, монтажные и пусконаладочные работы должны быть включены в общую стоимость услуг. Дополнительное приобретение материалов и оборудования за счет заказчика не допускается.
Исполнитель обязан выполнять работы с соблюдением требований электробезопасности, действующих технических норм и правил, с привлечением специалистов соответствующей квалификации.
6. Требования к результатам выполненных работ
По завершении работ автоматический выключатель и ящик ручного отключения должны быть заменены на новые. Установленное оборудование должно находиться в исправном и работоспособном состоянии.
Должны быть проверены правильность электрических соединений, безопасность и надежность работы оборудования.
Результаты выполненных работ передаются заказчику в установленном порядке по акту приема-передачи выполненных работ.
7. Гарантийные обязательства
Исполнитель предоставляет гарантию на качество установленного оборудования и выполненных монтажных работ. Срок гарантии 12 месяцев.
В течение гарантийного срока неисправности, возникшие по вине исполнителя, подлежат устранению за счет исполнителя.

