Приложение № 2

Техническая спецификация

Услуги по диагностике, обслуживание и ремонт служебных автомобиля марка Шевроле Круз, гос.№ 594 BU 15, KL1JF69E9BK117854 с заменой запчастей засечет исполнителя. 
Основные требования к Потенциальному поставщику:

· Поставщик обязан иметь в наличии собственный (либо арендованный) станция тех обслуживание автотранспорта СТО в СКО г.Петропавловске.

· Сервисные и гарантийные работы должный выполняться в соответствии технологическими стандартами и рекомендациями производителя с гарантией высокого качество выполняемых работ.

· Предоставлять гарантию на заменые запасные части, не менее 12 месяцев на автомобили.
· Предоставлять гарантию на предоставленные услуги/работы не менее 12 месяцев на автомобили.

· Все запасные части и расходные материалы, замененные потенциальным поставщиком должны обладать высоким качеством, и произведены компаниями из числа рекомендуемым заводом-изготовителем конкретного автотранспортного средства.
· Применяемые для замены и ремонта запасные части должны быть новыми и оригинальными. Все замененные б/у запасные части передаются Заказчику по акту. Все ремонтные работы должны производиться после составления дефектного акта. В стоимость работ входит стоимость запасных и расходных материалов указанные в Дефектном акте.
· Расходные материалы и запасные части в рамках предоставления услуг по замене должны соответствовать к конкретному виду автотранспорта, с гарантией по установке.
· Работы включают в себя демонтаж и монтаж запасных частей, диагностика автомобиля до и после замены.

· В случае обнаружения брака, замененные потенциальным поставщиком запасные части и расходные материалы, потенциальный поставщик должен за свой счет произвести оперативно замену на качественные запасные части в течение 3-х рабочих дней.
· Ответственность за порчу имущества Заказчика при оказании услуг несет потенциальный поставщик, с возмещением затрат.

· Представитель заказчика производит приемку оказанных услуг непосредственно в сервисном центре с проверкой на соответствие технической спецификации;
· Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему договору


         Ремонтные работы:

1. Снятие, установка головки блока                                            
2. Замена прокладки под головкой блока                 
3. Фрезеровка головки блока                                     
4. Мойка деталей парогенератором                          
5. Замена распредвалов                                              
6. Замена патрубков                                                    
7. Замена ремней и роликов                                       
8. Замена натяжителя                                            
         Запасные части:

1. Прокладка крышки клапанов                                       
2. Кольца колодцев                                                             
3. Прокладка головки блока                                               
4. Прокладки ДВС (полный набор)                                   
5. Патрубки                                                                                                                               

6.  Распредвал 2шт                                                                                                         
7. Ремень обводной                                                             
8. Ролик 2шт                                                                        
9. Натяжитель                                                                                                       
10. Герметик                                                                          
11. Карб 2шт                                                                          
12. Антифриз 5л                                                             
13. Хомут 6шт                                                                
Общая стоимость ремонта автотранспорта с запасными частями составляет 549790 (Пятьсот сорок девять тысяч семьсот девяносто  тенге) 

Срок оказания работы: В течении 16 календарных дней с момента подписания договора

Работы должны выполняться по месту нахождения заказчика или должна быть организованна  транспортировка автотранспорта до места оказания работы, так как автомобиль находится в аварийном состоянии.

