ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА 
Роликті перделер жасау және орнату жұмыстары. 


Роликті перделер 113 м2
РОЛИКТІ ПЕРДЕЛЕР күн сәулесінен қорғауға арналған, күн сәулесін блоктайды. басқару механизмі-Пластикалық, тізбек - пластмассадан жасалған, орау корпусы - металл, салмақ салғыш -  металл. Түрі роликті перделер, білік және бұралу механизмді. валик тегіс қозғалатын және кенептің бағыттарын жүзеге асыратын реттеу тізбегі. Кенептің төменгі жағында салмақ орнатылады, соның арқасында роликті перделер біркелкі және саңылауға немесе терезе жақтауына тығыз орналасады, сонымен қатар салмақтың тығыз орналасуы үшін төменнен магнит бекітіледі. Орналасуы: (Тапсырыс берушімен келісім бойынша) Мата: Полиэстер, жарықты блоктайды. Ролл перделер матасы - матсан. Антистатикалық құрамы бар шаңға қарсы.

Ені мен түсі Тапсырыс берушінің келісімі бойынша. Механизм: құбырдың диаметрі және басқару жүйесі Тапсырыс берушімен келісіледі. Жұмыстарға мыналар кіреді: өлшеу, дайындау, орнату үшін маманның келіп-кетуі. Орындаушы маманы міндетті түрде келіп, өлшеуі керек. Өнім беруші шартқа қол қойылғаннан кейін міндетті түрде материал үлгісі мен дизайнды ұсынуы керек. Ақау (брак) немесе ақау (дефект) анықталған жағдайда тауардың жоғарыда көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келмеген жағдайда, Жеткізуші тауарды толық көлемде 5 (бес) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушінің шығындарынсыз ауыстырады. Жұмвс құнына өндіруге, жеткізуге және орнатуға байланысты барлық шығындар кіреді. Жеткізуші 16 күнтізбелік күн ішінде дайындап, орнатуы керек, орнатудың барлық жинақтаушыларын жеткізуші өз есебінен сатып алады, жұмыс аяқталғаннан кейін роликті перделер ақауларсыз жеңіл және шектеулерсіз жұмыс істеуі керек.
Қажетті жұмыстардың тізімі: 
· Роликті перделер мен перделерді бүкіл саңылауға да, жеке терезе жақтауларына да орнатуды қамтамасыз ету кере, сонымен қатар бағыттаушы арматураны қолдана отырып, күрделі ашылатын терезелерге орнатуды қамтамасыз ету қажет.
· Шартқа қол қойылғаннан кейін өнім беруші материалды, фурнитураны, оның сапасын, қасиеттерін, түсін Тапсырыс берушімен келісу үшін жұмыстарды жүргізу мекен жайына келу (бару) тиіс, сондай-ақ орнатқаннан кейін механизмдердің жұмысқа қабілеттілігін тексеруі тиіс. 
·  Шығын және бекіту материалдары мердігермен қарастырылуы қаджет.
·  Жұмыстың құнына дайындау, орнату және барлық материалдар мен керек-жарақтарды кіреді. 
Түсі: каталог бойынша Тапсырыс берушімен келісіледі. 
Жұмыстарды жүргізу кезінде жиһаз бен жабдықты, сондай-ақ еден жабынын, плинтустарын, терезелерді, есіктерді және т.б. зақымданудан, шаңнан, дақтардан және кірден қорғауды көздеу қажет. 
Барлық жұмыстар мен қызметтер өрт қауіпсіздігі, қауіпсіздік техникасы, еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс. 
Жұмыс аяқталғаннан кейін құрылыс қоқыстары жеткізушінің есебінен шығарылады. 
Барлық пайдаланылатын материалдар мен орындалатын жұмыстар ҚР МЕМСТ, ҚНжЕ, ҚН және басқа да ҒТҚ қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес болуы тиіс. 
Кепілдік орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған сәттен бастап кемінде 12 ай.

ҚР ҚНжЕ және стандарттардың негізгі талаптары: 
· Өрт қауіпсіздігі: материалдарда өрт қауіпсіздігі сертификаты болуы керек (Г1 топтары — жануы қиын, В1 — тұтануы қиын, Д2 — орташа түтін шығару қабілеті, Т2 — орташа уыттылық). 
· Жарық өткізгіштік: роликті перделер мен жализилер табиғи жарық нормаларына сәйкес күндізгі уақытта (егер үй-жайдың функционалдық мақсатымен өзгеше көзделмесе) жарық саңылауын толығымен жабуға тиіс емес. 
· Гигиеналық талаптар: тіндер қауіпсіз болуы керек, күн қызған кезде улы заттар шығармауы керек, санитарлық-эпидемиологиялық нормаларға сәйкес келуі керек. 
· Орнату: басқару механизмі сенімді болуы керек, кенептің өздігінен құлауын болдырмауы керек.





























ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Работы по изготовлению и установке ролл-штор.


Ролл-шторы 113 м2

РОЛЛ-ШТОРЫ предназначены для защиты от солнечных лучей, блокирует солнечный свет. Механизм управления пластиковый, цепочка из пластика, корпус свертывания металлический, утяжелитель металлический.
Тип ролл штор, вал и скручивающийся механизм. Регулировочная цепь, по которой плавно перемещается валик и осуществляет направления полотна. Внизу полотна устанавливается утяжелитель, благодаря которому ролл-шторы равномерно и в плотную ложиться на проем или оконную рамку, так же снизу крепиться магнит для плотного прилегания утяжелителя.
Расположение: (по согласованию с Заказчиком)
Ткань ролл шторы: полиэстер, блокирует свет, матсан. Пылеотталкивающая с антистатическим составом.

Стандарты: 

Ширина и цвет по согласованию с заказчиком. Механизм: Диаметр трубы и систему управления согласовать с заказчиком.
Работы включают: выезд специалиста для замера, изготовления, установка. Обязательно специалист должен выехать и замерить. 
Поставщик после подписания договора должен в обязательном порядке предоставить образец материала и дизайн.
В случае обнаружения брака или дефекта, не соответствие товара вышеуказанным характеристикам поставщик производит замену товара в полном объеме в течении 3 (трех) рабочих дней, без каких-либо затрат Заказчика. В стоимость включены все расходы, связанные с изготовлением, доставкой и установкой. Поставщик должен изготовить и установить в течении 16 календарных дней, все комплектующие для установки поставщик приобретает за свой счет, после выполнения работ ролл шторы должны функционировать без дефектов легко и без ограничений. 

Список необходимых работ:
• Предусмотреть установку ролл-штор как на весь проем так и на отдельные рамы окна, также предусмотреть установку на окна со сложным открыванием используя направляющие фурнитуры.
• После подписания договора, поставщик должен согласовать материал, фурнитуры, его качества, свойств, цвета с Заказчиком, а также провести проверку работоспособности механизмов после установки по месту нахождения заказчика.
• Расходные и крепежные материалы должны быть предусмотрены подрядчиком.
• В стоимость работ входит изготовление, доставка, установка и все материалы и фурнитуры.
Цвет: По каталогу согласовать с заказчиком.
При производстве работ предусмотреть защиту мебели и оборудования, а так же напольного покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д. от повреждений, пыли, пятен и грязи.
Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.
Вывоз строительного мусора после завершения работ за счет Поставщика.
Все используемые материалы и выполняемые работы должны соответствовать действующим нормативным документам ГОСТ, СНиП, СН РК и другие НТД.
Гарантия не менее 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

 Основные требования СНиП РК и стандартов:
· Пожарная безопасность: Материалы должны иметь сертификат пожарной безопасности (группы Г1 — трудносгораемые, В1 — трудновоспламеняемые, Д2 — умеренная дымообразующая способность, Т2 — умеренная токсичность).
· Светопропускание: Рулонные шторы не должны полностью перекрывать световой проем в дневное время (если иное не предусмотрено функциональным назначением помещения) согласно нормам по естественному освещению.
· Гигиенические требования: Ткани должны быть безопасными, не выделять токсичных веществ при нагревании солнцем, соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам.
· Установка: Механизм управления должен быть надежным, исключать самопроизвольное падение полотна. 

