Техникалық ерекшелігі

міндетті техникалық байқауды өткізуге

«Toyota Camry» маркалы автокөлік құралы

Жол қозғалысына қатысатын көлік құралдарының техникалық жай-күйінің сәйкестігі тұрғысынан автокөлік құралдарына техникалық тексеру жүргізу, көлік құралдарын пайдалану қауіпсіздігін қамтамасыз ету және көлік құралдарын пайдаланудың қоршаған ортаға зиянды әсерін азайту, сондай-ақ көлік құралдарының техникалық жай-күйі бойынша статистикалық талдау жүргізу (қосымшаға сәйкес техника тізімі). 

Техникалық байқау орталықтары (ТҚО) ҚР қолданыстағы заңнамасының барлық нормалары мен талаптарына жауап беретін жаңа жоғары технологиялық заманауи жабдықтарда автокөліктің жай-күйін тексеруді жүзеге асыруы тиіс.

Техникалық байқау орталығы Техникалық регламенттің барлық талаптарына жауап беретін мамандандырылған бокстарда жеңіл және жүк көліктеріне техникалық байқау жүргізу мүмкіндігіне ие болуы тиіс, атап айтқанда, Қақпаның биіктігі кемінде 5,5 м, ені кемінде 4,5 м болуы тиіс. ҚР СТ 1811-2018 сәйкес 25 метрден кем.

Бағдарламалық-аппараттық кешен компьютерлік жабдықты және көлік құралының фотофиксация құралдарын қамтуы тиіс. Автокөлікті техникалық қарап тексерудің нәтижелері бойынша деректер дереу ҚР міндетті техникалық қарап тексерудің бірыңғай ақпараттық жүйесіне енгізілуі тиіс. Анықталған бұзушылықтар, егер бар болса, және келесі техникалық байқаудан өту күні көрсетілген нөмірленген диагностикалық картаны қолына беру. Міндетті техникалық байқау "механикалық көлік құралдары мен олардың тіркемелерін міндетті техникалық байқауды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын, механикалық көлік құралдары мен олардың тіркемелерін міндетті техникалық байқаудан өту кезеңділігін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің м.а. 2015 жылғы 26 наурыздағы № 329 бұйрығына, ҚР СТ 1811-2018 сәйкес жүргізіледі. "Автокөлік құралдары. Міндетті техникалық байқау. Бақылау әдістері".

Көлік құралын техникалық қарап тексерудің диагностикалық карталарын бере отырып, автомашиналарды техникалық қарап тексеру жөніндегі қызметтер:

Маркасы: Toyota Camry 

Қозғалтқыш көлемі, см. куб.: 2400

Шығарылған жылы: 2006

Мемл. №891АТ04
Техническая спецификация

на проведение обязательного технического осмотра

автотранспортного средства марки «Toyota Camry»

Проводить технический осмотр автотранспортных средств на предмет соответствия технического состояния транспортных средств, участвующих в дорожном движении, обеспечение безопасности эксплуатации транспортных средств и снижение вредного воздействия использования транспортных средств на окружающую среду, а также статистический анализ по техническому состоянию транспортных средств (список техники согласно приложению). 
Центры технического осмотра (ЦТО) должны осуществлять проверку состояния автотранспорта на новом высокотехнологичном современном оборудовании, отвечающим всем нормам и требованиям действующего законодательства РК.
Центр технического осмотра должны иметь возможность проведения технического осмотра, как легкового, так и грузового автотранспорта, в специализированных боксах, отвечающего всем требованиям технического регламента, в частности, высота ворот должна быть не менее 5,5 м, ширина не менее 4,5м. Обязательное наличие сквозных ворот (сквозного проезда), и длина здания технического осмотра не менее 25 метров, согласно СТ РК 1811-2018.
Программно-аппаратный комплекс, должен включать в себя компьютерное оборудование и средства фотофиксации транспортного средства. По результатам технического осмотра автотранспорта, данные незамедлительно должны вноситься в Единую информационную систему обязательного технического осмотра РК. Выдать на руки пронумерованную Диагностическую Карту, с указанием выявленных нарушений, если таковые имеются, и даты прохождения следующего техосмотра. Обязательный технический осмотра проводиться согласно Приказа и.о.Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 марта 2015 года № 329 "Об утверждении Правил организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, периодичности прохождения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним", СТ РК 1811-2018. «Автотранспортные средства. Обязательный технический осмотр. Методы контроля».
Услуги по техническому осмотру автомашины c выдачей диагностических карт технического осмотра транспортного средства:
марка Toyota Camry
Объем двигателя, см.куб. 2400

Год выпуска 2006

Гос №891АТ04

