Техникалық ерекшелік
5517 әскери бөлімінің Орал қ. әскери бөлімінің сарбаз моншасын ағымдағы жөндеу жүргізу үшін

1. Қызмет көрсетудің мақсаты:
	- Солдатының монша бөлмесінің қабырғалары мен еденіне қолданыстағы керамикалық плиткаларды демонтаждау және жаңаларын төсеу, электр сымдарын, душ шашақтарын, сондай-ақ суық және ыстық су беру арматураларын ауыстыру бойынша жұмыстар кешенін орындау, Өнім берушінің Тапсырыс берушіге сапалы әрі уақытылы қызмет көрсету. Керамикалық плитка төсеу ауданы – 260,00 м2, плитка өлшемі – 600*600 мм, түсі – сұр түс және дизайны (тапсырыс берушімен келісілуі тиіс), текстурасы – тегіс, жылтыр.
Жұмыстар тізімі:
•	Бөлмені жөндеу жұмыстарын орындауға дайындау;
•	Қолданыстағы кафель плиткасын демонтаждау;
•	Ескі плитка желісін және негіздің берік емес қабатын жою;
•	Қабырғалар мен еденді тегістеу;
•	Қабырғаларға жаңа керамикалық плитка төсеу;
•	Еденге трап дренажына қарай қажетті еңістікті қамтамасыз ете отырып, плитка төсеу;
•	Еденді және қабырғалардың ылғалды аймақтарын гидрооқшаулау;
•	Плитканың жиектерін және инженерлік коммуникациялардың айналасын кесу;
•	Плитка төсеу үшін беттерді белгілеу;
Электр сымдарын ауыстыру
•	Қолданыстағы электр желісін тексеру және жұмыс көлемін нақты анықтау.
•	Ауыстырылуы тиіс ескі электр сымдарын демонтаждау;
•	Сымдарының қимасы есептелген электр жүктемесіне сәйкес келетін жаңа кабель өнімдерін жеткізу және тарту.
•	Бөлмедегі жоғары ылғалдылықты ескере отырып, қажетті қорғаныс құрылғыларын, тарату қораптарын және электр техникалық бұйымдарын монтаждау;
•	Қорғаныс жерге тұйықтауын қамтамасыз ету және жобада көзделген жағдайларда қорғаныс ажыратқыш құрылғыларын қолдану;
•	Қажетті электрлік өлшеулерді жүргізу және нәтижелерін рәсімдей отырып сынақтан өткізу;
Душ шашақтарын ауыстыру.
•	•	Ескі және ақаулы душ жиынтықтарын демонтаждау;
•	8 дана мөлшеріндегі нақты душ жиынтықтарының санына сәйкес келетін жаңа душ жиынтықтарын жиынтығымен жеткізу және орнату;•	Қажет болған жағдайда душ шлангтарын, тығыздағыштарды және қосымша элементтерді ауыстыру, түсі мен дизайнын тапсырыс берушімен келісу;
•	Жабдықты қолданыстағы сумен жабдықтау жүйесіне қосу;
•	Қосылымдардың герметистігін және су берілу сапасын тексеру;
•	Әрбір душ шашағының жұмысқа қабілеттілігін тексеру;
Суық және ыстық су беру крандарын ауыстыру.
•	Қолданыстағы крандарды демонтаждау;
•	Жаңа крандарды жеткізу және орнату (түсі мен дизайнын тапсырыс берушімен келісу керек), саны – 40 дана;
•	Ескірген тығыздағыш элементтерді ауыстыру;
•	Резбалы қосылымдарды герметизациялау;
•	Қосылымдардың герметикалығын сынаудан өткізу;Ескерту: Жұмыс құны материалдарды, жеткізуді, тиеу-түсіру жұмыстарын, құрал-саймандарды, жабдықтарды, демонтаж жасауды, монтаждауды және құрылыс қоқыстарын тазалауды қамтуы тиіс.
Қызмет көрсету орны: Орал қ., Жуков к-сі, 6, «5517 әскери бөлігі» РММ

Қызмет көрсету мерзімі - 30 күн.
Кепілдік мерзімі - 12 ай.
Техническая спецификация 
[bookmark: _GoBack]на проведение текущего ремонта в солдатской бане воинской части 5517 г.Уральск

	1. Целью оказания услуг является: 
	- Выполнение комплекса работы по демонтажу существующей и устройству новой керамической плитки замена электрической проводки, душевых леек, а также кранов для подачи холодной и горячей воды на стенах и полу в помещение солдатской бани выполнение качественной и своевременной работы по оказанию услуг Поставщиком Заказчику. Площадь укладки керамической плитки – 260,00 м2, размер плиток – 600*600 мм, цвет – серый цвет и дизайн (согласовать с заказчиком), текстура- гладкая, глянцевая. 
              Перечень работ:
· Подготовка помещение к выполнению ремонтных работ;
· Демонтаж, существующий кафельной плитки;
· Удаление старого плиточного клея и непрочного слоя основания;
· Выравнение стен и пола;
· Укладка новой керамической плитки на стены;
· Укладка напольной плитки с обеспечением необходимого уклона к сливу трапа;
· Гидроизоляция пола и влажных зон стен;
· Подрезка плитки в местах примыкания и вокруг инженерных коммуникации;
· Разметка поверхностей под укладку плитки;
Замена электрической проводки 
· Обследование существующей электрической сети и определение фактического обьема работ.
· Демонтаж старой электрической проводки подлежащей к замене;
· Поставка и прокладка новой кабельной продуций с сечением жил, соответствующим расчётной электрической нагрузки в количестве – 400 метров.
· Монтаж необходимой защитных устройств, распределительных коробок и электротихнических изделей с учетом повышенной влажности помещении в количестве - 20 штук;
· Обеспечение защитного заземление и применение устройств защитного отключение в предусмотреных проектом случиях;
· Проверка необходимых электрических измерений и испытание с оформлением результатов;
Замена душевых леек.
· Демонтаж старых и неиправных душевых гарнитуров;
· Поставка и установка новых душевых гарнитуров в комплекте в количестве соответствующих фактическому числу душевых гарнитуров в количестве 8 штук;
· При необходимости замена душевых шлангов ,прокладок и соединительных элементов цвет и дезайн соглосовать с заказчиком;
· Подключение оборудование к существующей системе водоснабжение;
· Проверка герметичности соединений и качество подачи воды;
· Проверка работаспособности каждой душевой лейки;
Замена кранов подачи холодной и горячей воды.
· Демонтаж существующих кранов;
· Поставка и установка новых цвет и дезайн соглосовать с заказчиком в количестве – 40 штук;
· Замена изношаных уплотнительных элементов;
· Герметизацыя резьбовых соединений;
· Проведение испытание соединений на герметичность;
     Примечание: Стоимость работы должна включать материалы, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, инструменты, оборудование демонтаж, монтаж и уборку строительного мусора.
Место оказания услуг: г.Уральск, ул. Жукова 6, РГУ «воинская часть 5517»
Срок оказания услуг - 30 дней.
Срок гарантии - 12 месяцев.

Начальник (квартирно-эксплуатационной) службы 
подполковник	                                  Д. Щербаков




















