
Техникалық сипаттамалар
Көше жарықтандыру желілеріне техникалық қызмет көрсету және жаңғырту.
Орналасқан жері: Солтүстік Қазақстан облысы, Мамлют ауданы, Воскресеновский ауылдық округі
Орындалатын жұмыстардың көлемі мен түрлері
1. Ескі көше шамдарын бөлшектеу және барларын жарықдиодты шамдармен ауыстыру. Жарықдиодты көше шамы, 50 Вт. Қорғаныс дәрежесі IP65/IP66 төмен емес. Жарық ағыны 110 лм/Вт, түс температурасы 4000К-6500К. Корпус - құйылған алюминий. 30 дана. Жеткізуші мыналарды қамтиды: шамдарды толық жеткізу, тасымалдау шығындары, ескі шамдарды/кронштейндерді бөлшектеу, жаңа шамдарды орнату және қосу.
2. Бар SIP негізгі желісіне қосымша шамдарды орнату. Жарықдиодты көше шамы, 50 Вт. Коррозияға қарсы жабыны бар металл кронштейндермен (пульттермен), өзін-өзі ұстайтын оқшауланған сымға (SIP) арналған бекіткіш және тескіш қысқыштармен жабдықталған. 5 дана. Жеткізушінің шығындары: 100 Вт шамдарды, тірек бекіткіштерін (кронштейндерді), қысқыштарды жеткізу және биік таулы жерлерде орнату жұмыстары.

3. Жаңа көше жарықтандыру желісін ұзарту және қосымша шамды орнату. Электр қондырғылары кодексіне (ГОСТ 31946-2012) сәйкес көлденең қимасы бар өздігінен тірелетін оқшауланған сым (SIP), желілік арматура (зәкір/тірек қысқыштары), кронштейн және 50 Вт жарықдиодты шам. 65 м / 1 дана. Жеткізушінің шығындары: SIP кабелін (65 метр), барлық бекіту жинақтары мен қысқыштарын, 50 Вт шамды, сымдарды жаю, керу және орнату. 
Техникалық және сапа талаптары
1. Материал сапасы: Барлық жеткізілетін материалдар мен жабдықтар жаңа, пайдаланылмаған болуы керек (2025 және 2026 жылдар аралығында өндірілген). Шамдардың Кеден одағының (EAC) жарамды сәйкестік сертификаттары болуы керек.
2. Климаттық көрсеткіштер: Жабдық -40°C-тан +40°C-қа дейінгі температура диапазонында сенімді жұмыс істеуі керек (Солтүстік Қазақстан облысының қатал қысқы жағдайларын ескере отырып).
3. Қауіпсіздік және ережелер: Жұмыс Қазақстан Республикасының Электр қондырғылары ережелеріне (ЭОЕ) қатаң сәйкестікте жүргізілуі тиіс. Жеткізуші өзінің антенналық платформасын (бум платформасын) және сертификатталған құралдарды пайдалануға міндетті. 





Техническая спецификация
Техническое обслуживание и модернизация сетей уличного освещения.
Место выполнения работ: Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, Воскресеновский сельский округ 
Объемы и виды выполняемых работ «под ключ»
1)	Демонтаж старых и замена действующих фонарей уличного освещения на светодиодные (LED)	Светодиодный уличный светильник (LED), мощность 50 Вт. Степень защиты не ниже IP65/IP66. Световой поток от 110 лм/Вт, цветовая температура 4000К-6500К. Корпус — литой алюминий.	30 шт.	За счет Поставщика: полная поставка светильников, транспортные расходы, демонтаж старых ламп/консолей, монтаж и подключение новых фонарей.
2)	Установка дополнительных светильников на действующую магистральную линию СИП	Светодиодный уличный светильник (LED), мощность 50 Вт. В комплекте с металлическими кронштейнами (консолями) с антикоррозийным покрытием, анкерными и прокалывающими зажимами для СИП.	5 шт.	За счет Поставщика: поставка светильников мощностью 100 Вт, опорных креплений (кронштейнов), зажимов, проведение высотных монтажных работ.
[bookmark: _GoBack]3)	Протяжка новой линии уличного освещения и установка дополнительного фонаря	Провод самонесущий изолированный (СИП) сечением согласно ПУЭ (ГОСТ 31946-2012), линейная арматура (анкерные/поддерживающие зажимы), кронштейн, светодиодный светильник (LED) мощностью 50 Вт.	65 м / 1 шт.	За счет Поставщика: поставка кабеля СИП (65 метров), всех узлов крепления и зажимов, светильника 50 Вт, работы по раскатке, натяжке провода и монтажу.
Технические и качественные требования
1.	Качество материалов: Все поставляемые материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении (2025–2026 года выпуска). Светильники должны иметь действующие сертификаты соответствия Таможенного союза (ЕАС).
2.	Климатическое исполнение: Оборудование должно стабильно работать в температурном диапазоне от -40°C до +40°C (с учетом суровых зимних условий СКО).
3.	Безопасность и регламенты: Работы должны выполняться в строгом соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) РК. Поставщик обязан использовать собственный автогидроподъемник (автовышку) и сертифицированный инструмент. 

