Москит торларының техникалық сипаттамасы..
Москит торы, алюминий профилі, пластикалық терезелерге арналған Ақ бұрыштар. 
Қызметтің құнына маманның бақылау үшін шығуы, жеткізушінің есебінен москит торларын жеткізу және орнату кіреді. Техникалық ерекшелікте көрсетілген москит торларының шаршы метрінің санында айырмашылық анықталған жағдайда, Жеткізуші Тапсырыс беруші тарапынан қосымша емес шығындарды толық көлемде дайындауы және белгілеуі тиіс. Тапсырыс берушінің таңдауы бойынша түсі, құрылымы және дизайны. Міндетті шарт-Тапсырыс берушімен алюминий профилінің өлшемі(ені, қалыңдығы, биіктігі), сондай-ақ москит торының ұяшықтарының мөлшері. Алюминий профилінің түстері бойынша ассортименттің және тордың кемінде 3 түрінің болуы. Сертификаттың болуыалюминий профилі және тор. Москит торларының дұрыс жұмыс істемеуі немесе сапасыз орындалуы жағдайында Жеткізуші 5 күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өз шотының ақаулығын кепілдік ішінде жоюға міндетті.Күнінен бастап 12 ай ішінде ауыстыру бойынша қызмет көрсету
веб-порталда электрондық актіге қол қою. Кепілдік наалюминий профилі және москит торы - 12 ай. Москит торларын жеткізу, орнату Тапсырыс берушімен келісілуі керек. Бүлінгені немесе ұқыпсыз түрі үшін жауапкершілік жеткізуші москит торларын толық көлемде ауыстыру шығындарын көтереді. Бағаға дайын эскиздерді қағаз түрінде (түрлі-түсті нұсқада) немесе электронды түрде ұсыну және Тапсырыс берушімен бекіту кіреді. Москит торының сипаттамасы пластикалық терезелер: - москит торының қаңқасы орнату немесе алу үшін пластикалық бұрыштармен, 2 пластикалық тұтқалармен жалғанған алюминий профилінен тұрады. 
-тор изполиэстера емес, қолдау керек жану процесі. 
-резеңке тығыздағыш сым.  Москит торын бекіту пластикалық терезе 1,5 мм изаморездермен 8 жалаушаға байланысты. Тапсырыс берушінің таңдауы бойынша түс. Москит торлары толық жиынтықта, дайын қондырғыда және барлық бекітпелермен бірге болуы керек.
	Наименование 
	Адрес

	
	

	КГУ ОШ Заводской 
	П.Заводской ул. К.Сатпаева здание 10

	размеры
	кол-во

	ширина
	высота
	

	45 см
	128 см
	238

	60 см
	120см
	82

	Итого
	 
	320

	Замок с фиксатором 
	
	170

	Ограничитель металический 
	
	150





Техническая спецификация на москитные сетки.
Москитная сетка в количестве 320 штук  профиль алюминиевый для пластиковых окон. А также замок с фиксатором в количестве 170 штук и ограничитель металлический в количестве 150 штук ,
Встоимость услуги входит выезд специалиста для контрольного замера, доставка и установка москитных сеток за счет поставщика. В случае выявления разницы в количестве квадратных метров москитных сеток, указанных в технической спецификации, Поставщик должен изготовить и установить в полном объеме без дополнительных затрат со стороны Заказчика. Цвет, фактура и дизайн по выбору Заказчика. Обязательным условием является согласование с Заказчиком размер алюминиевого профиля (ширина, толщина, высота), а так же размер ячеек москитной сетки. Наличие сертификата на алюминиевый профиль и сетку. В случае неисправности или некачественного исполнения москитных сеток поставщик обязан в течение 5 календарных дней устранить неисправность за свой счёт по заявке Заказчика в течении гарантии. Гарантийный срок по замене в течении 12 месяцев со дня
подписания электронного акта на веб-портале. Гарантия на алюминиевый профиль и москитную сетку – 12 мес. Поставка, установка москитных сеток должна быть согласована с Заказчиком. Ответственность за порчу, либо неопрятный вид поставщик несет расходы по замене москитных сеток в полном объеме. В стоимость входит предоставление готовых эскизов в бумажном (цветном варианте) или электронном варианте и утверждение у Заказчика. Характеристика москитной сетки напластиковые окна: - каркас москитной сетки состоит из алюминиевого профиля, соединенная пластиковыми уголками, с 2 пластмассовыми ручками для установки или снятия. 
-сетка из полиэстера, не должна поддерживать процесс горения. 
-уплотнительный шнур резиновый.  Крепление москитной сеткина пластиковое окно происходит за счет 8 флажков и саморезами 1,5мм. Цвет по выбору Заказчика. Москитные сетки должны быть в полной комплектации, готовыми к установке и со всеми крепежами в комплекте. 











Список школ с указанием размеров и количеством :
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