

Техническая спецификацияна оказание работы по перезарядке огнетушителей 

      В соответствии с требованиями п.102 Технического регламента «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов» зарядка и перезарядка огнетушителей всех типов должна производиться в соответствии с инструкциями по эксплуатации. 
     Перезарядка огнетушителей 9 штук включает в себя внешний и внутренний осмотр, ремонт, гидравлическое испытание на прочность, пневматические испытания на герметичность корпуса, при необходимости замена пусковой головки, шланга, запорного устройства и покраску. 
    При невозможности перезарядки технически неисправных огнетушителей сторонами составляется акт выбраковки непригодных огнетушитлей с указанием неисправностей. 
Гарантийный срок на оказание работы должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания сторонами акта выполнененых работ


	№
	Наименование
	Количество 
	Единица измерения 
	Требуемый срок поставки товара , выполнения работ, оказания работы
	Краткая характеристика

	1
	Работы по перезарядке огнетушителей
ОП -5(3-ABCE– 01) огнетушитель порошковый
	9
	Штук
	15 календарных дней с момента подписания договора
	 Включает в себя внешний и внутренний осмотр, ремонт, гидравлическое испытания на герметичность корпуса, при необходимости замена пусковой головки, шланга, запорного устройства и покраску 

















Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау жұмыстарын көрсетуге арналған техникалық ерекшелік
    
         "Объектілерді қорғауға арналған өрт техникасының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентінің 102-тармағының талаптарына сәйкес барлық түрдегі өрт сөндіргіштерді зарядтау және қайта зарядтау пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарға сәйкес жүргізілуі тиіс.
9 дана өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау сыртқы және ішкі тексеруді, жөндеуді, беріктікке гидравликалық сынауды, корпустың герметикалығына пневматикалық сынауды, қажет болған жағдайда іске қосу басын, шлангіні, бекіту құрылғысын ауыстыруды және бояуды қамтиды.
Техникалық ақаулы өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау мүмкін болмаған кезде Тараптар жарамсыз өрт сөндіргіштерді ақауларын көрсете отырып, жарамсыз деп тану актісін жасайды.
Жұмысты көрсетуге кепілдік мерзімі Тараптар орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап кемінде 12 айды құрауы тиіс.

	№
	Атауы
	Саны
	Өлшем бірлігі
	Тауарды жеткізудің , жұмыстарды орындаудың, жұмысты көрсетудің талап етілетін мерзімі
	Қысқаша сипаттамасы

	1
	Өрт сөндіргіштер-ді қайта зарядтау жұмыстары
ОП -5 (3 – ABCE-01) ұнтақты өрт сөндіргіш
	9
	дана
	шартқа қол қойылған сәттен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде
	сыртқы және ішкі тексеру, жөндеу, корпустың саңылаусыздығына гидравликалық сынау, қажет болған жағдайда іске қосу басын, шлангіні, бекіту құрылғысын ауыстыру және сырлау кіреді
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