ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Изготовление и монтаж вертикальных жалюзи
1. Общие сведения
· Наименование работ/услуг: Изготовление, доставка и монтаж внутренних солнцезащитных вертикальных жалюзи.
· Общий объем: 1 комплект (общая площадь — 15,0 кв. м, габаритный размер: ширина 5,0 м × высота 3,0 м).
· Место выполнения работ: По месту нахождения Заказчика г.Балхаш ул.Абая 32.
· Срок выполнения работ: В течение 16 (шестнадцати) календарных дней с момента подписания Договора.
2. Технические и качественные характеристики
	№
	Параметр
	Требуемые характеристики

	1
	Тип конструкции
	Жалюзи вертикальные тканевые (карниз + вертикальные ламели)

	2
	Габаритные размеры
	Ширина: 5,0 м, Высота: 3,0 м (Общая площадь: 15,0 кв. м)

	3
	Характеристики ламелей
	Ширина ламели: 89 мм. Материал: 100% полиэстер с пыле-, грязеотталкивающей и антистатической пропиткой. Степень затемнения (DimOut) не менее 60–70%. Плотность ткани — не менее 220 г/кв. м. Цветовая гамма ламелей подлежит обязательного согласованию с Заказчиком до начала производства.

	4
	Карниз и несущая система
	Усиленный алюминиевый карниз из анодированного или окрашенного белой порошковой эмалью профиля, рассчитанный на ширину конструкции 5,0 м.

	5
	Механизм управления
	Поворотный и раздвижной механизм (цепной и кордовый). Управление позволяет поворачивать ламели на 180° и сдвигать их (раздвижка от центра в обе стороны либо от края к краю по требованию Заказчика).

	6
	Комплектация
	Алюминиевый карниз, вертикальные тканевые ламели, нижние грузики, нижняя соединительная цепочка, стеновые/потолочные кронштейны, крепежные элементы.


3. Требования к выполнению работ и безопасности
1. Замер и согласование: Поставщик за свой счет осуществляет обязательный контрольный замер параметров проема на объекте Заказчика и согласование цвета ткани в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Договора, строго до начала изготовления изделий.
2. Качество материалов: Изготовление осуществляется из новых, не бывших в употреблении качественных материалов, не имеющих дефектов.
3. Доставка и монтаж:
· Доставка, подъем на этаж и разгрузка осуществляются силами и за счет Поставщика.
· Монтаж выполняется по месту нахождения Заказчика с соблюдением правил техники безопасности.
· После завершения монтажных работ Поставщик за свой счет производит уборку и вывоз упаковочного материала.
4. Гарантийные обязательства:
· Гарантийный срок на изготовленные жалюзи, механизмы управления и монтажные работы составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Акта приема-передачи.
· Выявление дефектов в течение гарантийного срока обязывает Поставщика устранить их за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней.

























ТЕХНИКАЛЫҚ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Тік жалюзилерді дайындау және орнату жұмыстары
1. Жалпы мәліметтер
· Жұмыстардың/қызметтердің атауы: Ішкі күннен қорғайтын тік мата жалюзилерді дайындау, жеткізу және монтаждау.
· Жалпы көлемі: 1 комплект (жалпы ауданы — 15,0 шаршы метр, габариттік өлшемі: ені 5,0 м × биіктігі 3,0 м).
· Жұмыстарды орындау орны: Тапсырыс берушінің орналасқан жері бойынша Балқаш қ., Абай к. 32.
· Жұмыстарды орындау мерзімі: Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде.
2. Техникалық және сапалық сипаттамалары
	№
	Параметр
	Талап етілетін сипаттамалар

	1
	Конструкция түрі
	Тік мата жалюзи (карниз + тік ламельдер)

	2
	Габариттік өлшемдері
	Ені: 5,0 м, Биіктігі: 3,0 м (Жалпы ауданы: 15,0 кв. м)

	3
	Ламельдердің сипаттамалары
	Ламель ені: 89 мм. Материалы: шаң, кір тебетін және антистатикалық сіңіргіші бар 100% полиэстер. Көлеңкелеу дәрежесі (DimOut) кемінде 60–70%. Матаның тығыздығы — кемінде 220 г/кв. м. Ламельдердің түс гаммасы бұйымды дайындау басталғанға дейін Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісіледі.

	4
	Карниз және көтергіш жүйе
	Конструкцияның 5,0 м еніне есептелген, анодталған ёкі ақ ұнтақты эмальмен сырланған профильден жасалған күшейтілген алюминий карниз.

	5
	Басқару механизмі
	Бұрылмалы және жылжымалы механизм (шынжырлы және кордты). Басқару ламельдерді 180°-қа бұруға және жылжытуға мүмкіндік береді (ортасынан екі жаққа немесе Тапсырыс берушінің талабы бойынша бір шетінен екінші шетіне).

	6
	Жиынтықтылығы
	Алюминий карниз, тік мата ламельдер, төменгі салмақтауыштар (грузики), төменгі қосатын шынжыр, қабырғалық/төбелік кронштейндер, бекіту элементтері.


3. Жұмыстарды орындау және қауіпсіздік талаптары
1. Өлшеу және келісу: Өнім беруші өз есебінен Шарт жасалған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде, бұйымдарды дайындауды бастағанға дейін қатаң түрде Тапсырыс берушінің нысанында ойықтың параметрлерін міндетті бақылау өлшеуін жүргізеді және матаның түсін келіседі.
2. Материалдардың сапасы: Бұйымдарды дайындау жаңа, пайдалануда болмаған, ақаулары жоқ сапалы материалдардан жүзеге асырылады.
3. Жеткізу және монтаждау:
· Жеткізу, қабатқа көтеру және түсіру Өнім берушінің күшімен және өзінің есебінен жүзеге асырылады.
· Монтаждау Тапсырыс берушінің орналасқан жері бойынша қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтай отырып орындалады.
· Монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін Өнім беруші өз есебінен орау материалдарын жинауды және шығаруды жүзеге асырады.
4. Кепілдік міндеттемелер:
· Дайындалған жалюзилерге, басқару механизмдеріне және монтаждау жұмыстарына кепілдік мерзімі Қабылдау-өтказу актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) айды құрайды.
· Кепілдік мерзімі ішінде ақаулар анықталған жағдайда Өнім беруші оларды 3 (үш) жұмыс күні ішінде өз есебінен жоюға міндетті.






