Техническая спецификация

1. 
Поставщик обязан выполнить работы собственными силами и средствами, с использованием материалов, оборудования, механизмов и специальной техники, соответствующих требованиям действующих нормативных документов Республики Казахстан.
Перед началом работ Поставщик обязан провести обследование участка, выполнить необходимые замеры территории, определить фактические объемы работ, состояние существующего покрытия, основания, системы водоотведения, инженерных коммуникаций и иных элементов благоустройства.
2. Объем работ
Предварительные объемы работ:
· устройство асфальтобетонного покрытия — 2000 м²;
В процессе выполнения работ допускается изменение объемов по фактическим замерам территории в пределах ±10% от указанных объемов без изменения единичной стоимости работ, при условии соблюдения общей суммы договора.
3. Требования к технологии выполнения работ
3.1. Устройство асфальтобетонного покрытия (2000 м²)
Поставщик обязан выполнить:
· очистку территории от мусора, пыли, грязи и посторонних предметов;
· демонтаж поврежденных участков покрытия (при необходимости);
· разработку и подготовку основания;
· планировку основания;
· выравнивание основания щебнем до проектной отметки по всей площади асфальтируемого участка;
· устройство основания из мелкозернистого щебня с послойным уплотнением;
· обработку основания битумной эмульсией (розлив вяжущих материалов) в соответствии с технологическими требованиями;
· укладку горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси;
· уплотнение покрытия дорожными катками;
· устройство сопряжений с существующим покрытием.
Асфальтирование территории должно выполняться с учетом фактических размеров участка и обеспечением нормативного водоотвода.
Укладка асфальтобетонного покрытия должна производиться с уклоном в сторону существующей или проектируемой ливневой системы и арычной сети для обеспечения отвода дождевых и талых вод.
Толщина верхнего слоя асфальтобетонного покрытия должна составлять 50 мм в уплотненном состоянии.
Асфальтобетонная смесь должна соответствовать требованиям ГОСТ 9128-2013.
3.2. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия 
Поставщик обязан выполнить:
· разметку ремонтируемых участков;
· нарезку карт прямолинейной формы;
· удаление разрушенного асфальтобетона;
· очистку и просушку ремонтируемых мест;
· обработку стенок и основания битумной эмульсией;
· укладку горячей асфальтобетонной смеси;
· уплотнение виброплитой или катком.
Толщина ремонтного слоя должна соответствовать толщине существующего покрытия, но составлять 50 мм.
4. Требования к качеству работ
Асфальтобетонное покрытие должно соответствовать следующим требованиям:
· отсутствие волн, просадок, наплывов, трещин, выбоин и расслоений;
· равномерная структура покрытия;
· надежное сопряжение с существующим покрытием;
· нормативный коэффициент уплотнения;
· соблюдение проектных поперечных и продольных уклонов;
· соответствие требованиям по ровности покрытия согласно ГОСТ 32961-2014.
5. Материалы
Поставщик обязан использовать:
· горячую асфальтобетонную смесь заводского изготовления;
· битумную эмульсию;
· щебень нормативной фракции;
Все материалы должны иметь паспорта качества и сертификаты соответствия.
6. Требования к организации работ
Работы выполняются без остановки деятельности учреждения с соблюдением мер безопасности.
Поставщик обязан:
1. согласовывать выполнение работ с Заказчиком на всех этапах;
2. соблюдать требования действующего законодательства Республики Казахстан;
3. включить в стоимость договора все расходы, связанные с выполнением работ, включая стоимость материалов, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, использование техники, оборудования, механизмов, инструментов, уплотнение, уборку территории и вывоз строительного мусора;
4. выполнять работы собственными материалами, техникой и оборудованием;
5. использовать специальную дорожную технику, находящуюся в исправном техническом состоянии;
6. соблюдать требования охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и экологической безопасности;
7. оградить место производства работ и установить предупреждающие знаки;
8. обеспечить безопасность пешеходов и транспортных средств;
9. обеспечить сохранность существующих инженерных коммуникаций, колодцев, зеленых насаждений, фасадов зданий, ограждений и иных элементов благоустройства;
10. в случае повреждения имущества Заказчика восстановить его за счет собственных средств;
11. по мере накопления удалять строительный мусор и содержать территорию в надлежащем санитарном состоянии;
12. после завершения работ выполнить окончательную уборку территории и вывезти все строительные отходы;
13. при необходимости выполнить поднятие крышек колодцев и других инженерных сооружений до уровня нового асфальтобетонного покрытия.
7. Контроль качества
Заказчик или его представители вправе осуществлять контроль качества применяемых материалов и выполненных работ на любом этапе выполнения договора.
Поставщик обязан обеспечить доступ представителей Заказчика к месту производства работ, предоставлять документы на материалы и выполнять обоснованные требования Заказчика в пределах условий договора.
Все расходы, связанные с устранением выявленных недостатков, несет Поставщик.
8. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания акта выполненных работ.
В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты, возникшие по его вине, в срок не более 10 календарных дней с момента получения письменного уведомления Заказчика.
9. Результат работ
По завершении работ Поставщик передает Заказчику:
· акт выполненных работ;
· паспорта качества на асфальтобетонную смесь;
· документы, подтверждающие качество примененных материалов;
· документы о вывозе строительных отходов (при наличии).

Общие требования
Работы выполняются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и нормативно-техническими документами, включая:
· Закон Республики Казахстан «О государственных закупках»;
· ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия»;
· ГОСТ 33133-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования»;
· ГОСТ 32961-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия дорожные. Методы измерения ровности»;
· действующими строительными нормами Республики Казахстан, правилами охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и экологическими требованиями.



Техникалық ерекшелік

1.
Өнім беруші Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес келетін материалдарды, жабдықтарды, тетіктер мен арнайы техниканы пайдалана отырып, өз күшімен және құралдарымен жұмыстарды орындауға міндетті.
Жұмыс басталар алдында Өнім беруші учаскеге тексеру жүргізуге, аумаққа қажетті өлшеулерді орындауға, жұмыстардың нақты көлемін, қолданыстағы жабынның жай-күйін, су бұру жүйесінің негіздемелерін, инженерлік коммуникацияларды және абаттандырудың өзге де элементтерін анықтауға міндетті.
2, Жұмыс көлемі
Жұмыстардың алдын ала көлемі:
• асфальтбетон жабынын орнату - 2000 м ²;
Жұмыстарды орындау процесінде шарттың жалпы сомасы сақталған жағдайда жұмыстардың бірлі-жарым құнын өзгертпей көрсетілген көлемнің 10% ± шегінде аумақты нақты өлшеу бойынша көлемді өзгертуге жол беріледі.
3, Жұмыстарды орындау технологиясына қойылатын талаптар
3.1, Асфальт-бетон жабынын орнату (2000 м ²)
Өнім беруші:
• аумақты қоқыстан, шаңнан, кірден және бөгде заттардан тазарту;
• жабынның зақымдалған учаскелерін бөлшектеу (қажет болған жағдайда);
• негіздемені әзірлеу және дайындау;
• негіздемені жоспарлау;
• асфальтталатын учаскенің барлық ауданы бойынша негіздемені қиыршықтаспен жобалық белгіге дейін тегістеу;
• қабатты тығыздағышы бар ұсақ түйіршікті қиыршықтастан жасалған негіз құрылғысы;
• технологиялық талаптарға сәйкес битум эмульсиясының негізін өңдеу (тұтқыр материалдарды құю);
• ыстық тығыз ұсақ түйіршікті асфальт-бетон қоспасын төсеу;
• жол роликтерімен жабынды тығыздау;
• қолданыстағы жабынмен түйісу құрылғысы.
Аумақты асфальттау учаскенің нақты өлшемдерін ескере отырып және нормативтік су бұруды қамтамасыз етумен орындалуы тиіс.
Асфальтбетон жабынын төсеу жаңбыр және еріген суларды бұруды қамтамасыз ету үшін қолданыстағы немесе жобаланған нөсер жүйесі мен арық желісі жағына қарай еңіспен жүргізілуі тиіс.
Асфальтбетон жабынының жоғарғы қабатының қалыңдығы тығыздалған күйде 50 мм болуы тиіс.
Асфальтбетон қоспасы МЕМСТ 9128-2013 талаптарына сәйкес болуы тиіс.
3.2, Асфальт-бетон жабынын шұңқырлы жөндеу
Өнім беруші:
• жөнделетін учаскелерді белгілеу;
• тік сызықты нысандағы карталарды кесу;
• бұзылған асфальтбетонды жою;
• жөнделетін орындарды тазалау және кептіру;
• битум эмульсиясымен қабырғалар мен негіздерді өңдеу;
• ыстық асфальтбетон қоспасын төсеу;
• дірілді плитамен немесе катокпен тығыздау.
Жөндеу қабатының қалыңдығы қолданыстағы жабынның қалыңдығына сәйкес келуі, 50 мм болуы тиіс.
4, Жұмыс сапасына қойылатын талаптар
Асфальтбетон жабыны мынадай талаптарға сәйкес болуы тиіс:
• толқындардың, шөгулердің, ағындардың, жарықтардың, шұңқырлардың және қабаттардың болмауы;
• жабынның біркелкі құрылымы;
• бар жабынмен сенімді жанасу;
• тығыздаудың нормативтік коэффициенті;
• жобалық көлденең және бойлық еңістерді сақтау;
• МЕМСТ 32961-2014 сәйкес жабынның тегістігі бойынша талаптарға сәйкестігі.
5. Материалдар
Өнім беруші:
• зауытта жасалған ыстық асфальтбетон қоспасы;
• битум эмульсиясы;
• нормативтік фракцияның қиыршықтасы;
Барлық материалдарда сапа паспорты және сәйкестік сертификаттары болуы тиіс.
6, Жұмыстарды ұйымдастыруға қойылатын талаптар
Жұмыстар қауіпсіздік шараларын сақтай отырып, мекеме қызметін тоқтатпай орындалады.
Өнім беруші:
1. жұмыстардың орындалуын Тапсырыс берушімен барлық кезеңдерде келісуге;
2. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын сақтауға;
3. шарт құнына материалдардың құнын, жеткізуді, тиеу-түсіру жұмыстарын, техниканы, жабдықты, механизмдерді, құралдарды пайдалануды, тығыздауды, аумақты жинауды және құрылыс қоқыстарын шығаруды қоса алғанда, жұмыстарды орындауға байланысты барлық шығыстарды қосуға;
4. жұмысты өз материалдарымен, техникасымен және жабдығымен орындау;
5. жарамды техникалық жағдайдағы арнайы жол техникасын пайдалануға;
6. еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі және экологиялық қауіпсіздік талаптарын сақтауға;
7. жұмыс жүргізу орнын қоршауға және ескерту белгілерін орнатуға;
8. жаяу жүргіншілер мен көлік құралдарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
9. қолданыстағы инженерлік коммуникациялардың, құдықтардың, жасыл желектердің, ғимараттардың қасбеттерінің, қоршаулардың және абаттандырудың өзге де элементтерінің сақталуын қамтамасыз ету;
10. Тапсырыс берушінің мүлкі бүлінген жағдайда оны өз қаражаты есебінен қалпына келтіруге;
11, Жинақталуына қарай құрылыс қоқыстарын шығаруға және аумақты тиісті санитарлық жағдайда ұстауға;
12. жұмыстар аяқталғаннан кейін аумақты түпкілікті тазарту және барлық құрылыс қалдықтарын шығару;
13, Қажет болған жағдайда құдықтар мен басқа да инженерлік құрылыстардың қақпақтарын жаңа асфальтбетон жабыны деңгейіне дейін көтеру қажет.
7. Сапаны бақылау
Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері шартты орындаудың кез келген кезеңінде қолданылатын материалдар мен орындалған жұмыстардың сапасын бақылауды жүзеге асыруға құқылы.
Өнім беруші Тапсырыс беруші өкілдерінің жұмыс жүргізу орнына кіруін қамтамасыз етуге, материалдарға құжаттар ұсынуға және шарт талаптары шегінде Тапсырыс берушінің негізделген талаптарын орындауға міндетті.
Анықталған кемшіліктерді жоюға байланысты барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді.
8, Кепілдік міндеттемелер
Орындалған жұмыстардың кепілдік мерзімі орындалған жұмыстардың актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 24 (жиырма төрт) айды құрайды.
Өнім беруші кепілдік мерзімі ішінде өзінің кінәсінен туындаған ақауларды Тапсырыс берушінің жазбаша хабарламасын алған сәттен бастап күнтізбелік 10 күннен аспайтын мерзімде өз есебінен жоюға міндетті.
9, Жұмыс нәтижесі
Жұмыстар аяқталғаннан кейін Өнім беруші Тапсырыс берушіге:
• орындалған жұмыстардың актісі;
• асфальт-бетон қоспасына сапа паспорты;
• қолданылған материалдардың сапасын растайтын құжаттар;
• құрылыс қалдықтарын шығару туралы құжаттар (бар болса).

Жалпы талаптар
Жұмыстар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкес орындалады, соның ішінде:
• «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;
• МЕМСТ 9128-2013 "Асфальтбетон, аэродром және асфальтбетон қоспалары. Техникалық шарттар";
• МемСТ 33133-2014 "Жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдары. Тұтқыр мұнай жол битумдары. Техникалық талаптар";
• МемСТ 32961-2014 "Жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдары. Жол жабындары. Тегістікті өлшеу әдістері";
• Қазақстан Республикасының қолданыстағы құрылыс нормаларымен, еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі ережелерімен және экологиялық талаптармен.








































































