Техническая спецификация
Замена неисправного оборудования системы видеонаблюдения
Требования к исполнителю:
- наличие квалифицированного и аттестованного персонала
- проведение работ проходит под надзором ответственного за исправное состояние со стороны заказчика
- в случае повреждения проводов других систем во время работы, исполнитель устраняет своими силами. 
Работы должны быть проведены в объеме: 
Поставщик приобретает, устанавливает и настраивает следующее оборудование:
Бесперебойники 2 штуки.
Тип: линейно-интерактивный
Форм-фактор: напольный (Tower)
Мощность: 600 ВА / 360 Вт
Входное напряжение: 1 фаза, 230 В
Диапазон входного напряжения: 138–292 В (в режиме Booster)
Время переключения на батарею: 5 мс
Байпас (прямое включение): отсутствует
Типичные данные для этой серии (проверьте у продавца):
Батарея: 1 × 12 В / 7–9 А·ч, встроенная, герметичная
Выходные розетки: 2 розетки Euro, обычно обе с резервным питанием
Индикация: светодиоды Backup / Normal / Booster, кнопка Power на передней панели
Выходная форма сигнала: аппроксимированная синусоида при работе от батареи
Защита: от перегрузки, короткого замыкания и глубокого разряда батареи
Звуковая сигнализация при работе от батареи
защита компьютера и электроники от скачков и отключений света
Линейно-интерактивный источник бесперебойного питания SVC V-600-L надёжно защищает технику от пропадания электричества и перепадов напряжения. При отключении света он переключается на батарею за 5 мс, поэтому компьютер не перезагрузится и вы не потеряете данные.
Встроенный стабилизатор (AVR) выравнивает напряжение и частоту. Режим Booster включается двойным нажатием кнопки на лицевой панели и расширяет входной диапазон до 138–292 В. Это удобно, когда в сети часто бывает пониженное напряжение.
Подходит для системного блока, роутера, модема, видеонаблюдения, мелкой офисной техники. Компактный корпус, светодиодная индикация режимов и две розетки Euro.
Мощность: 600 ВА / 360 Вт
Тип: линейно-интерактивный
Входное напряжение: 138–292 В (Booster)
Переключение на батарею: 5 мс
Интерактивный ИБП. Устройство, позволяющее подключенному оборудованию некоторое время работать от встроенных аккумуляторов, при пропадании электрического тока или при выходе его параметров за допустимые нормы. Кроме того, оно способно корректировать параметры (напряжение, частоту) электропитания. Часто применяется для обеспечения бесперебойной работы компьютеров. При двойном нажатии кнопки управления на лицевой панели активируется режим Booster, который увеличит диапазон входного напряжения 138-292В.


Все затраты, связанные с транспортировкой (загрузка, доставка, разгрузка) производятся за счет поставщика. Гарантия на установленное оборудование 12 месяцев
По завершении работ поставщик предоставляет расчет стоимости оборудования и стоимости работ.
Работы должны быть выполнены качественно и своевременно. 
Оборудование должно быть новым, ранее не использованным.
Адрес поставки: ВКО, г.Риддер, ул Кунаева, 27
[bookmark: _GoBack]Техникалық ерекшелік
Бейнебақылау жүйесінің ақаулы жабдығын ауыстыру
Орындаушыға қойылатын талаптар:
- білікті және аттестатталған персоналдың болуы
- жұмыстарды жүргізу тапсырыс беруші тарапынан ақаусыз жағдайға жауапты адамның қадағалауымен өтеді
- жұмыс кезінде басқа жүйелердің сымдары зақымданған жағдайда орындаушы өз күшімен жояды. 
Жұмыстар көлемде жүргізілуі тиіс: 
Жеткізуші келесі жабдықты сатып алады, орнатады және конфигурациялайды:
Үздіксіз 2 дана..
Түрі: сызықтық-интерактивті
Пішін факторы: еден (Tower)
Қуат: 600 ВА / 360 Вт
Кіріс кернеуі: 1 фаза, 230 В
Кіріс кернеуінің диапазоны: 138–292 В (Booster режимде)
Батареяға ауысу уақыты: 5 мс
Байпас (тікелей қосу): жоқ
Осы серияға арналған типтік деректер (сатушыдан тексеріңіз):
Батарея: 1 × 12 В / 7–9 А·ч, кіріктірілген, герметикалық
Шығыс розеткалары: 2 розетка Euro, әдетте екеуі де резервтік қуатпен
Индикация: жарықдиодты шамдар Backup / Normal / Booster, түйме Power алдыңғы панельде
Сигналдың шығыс формасы: батареямен жұмыс істеу кезінде жуықталған синусоид
Қорғаныс: шамадан тыс жүктеме, қысқа тұйықталу және батареяның терең заряды Батареямен жұмыс істегенде дыбыстық дабыл компьютер мен электрониканы жарықтың секіруінен және сөнуінен қорғау
Үздіксіз электрмен жабдықтаудың сызықтық-интерактивті көзі SVC V-600-L Жабдықты электр қуатының жоғалуынан және кернеудің төмендеуінен сенімді қорғайды. Жарық сөнген кезде ол 5 мс батареяға ауысады, сондықтан компьютер қайта жүктелмейді және сіз деректерді жоғалтпайсыз.
Кірістірілген тұрақтандырғыш (AVR) кернеу мен жиілікті теңестіреді.  Booster режимі алдыңғы панельдегі түймені екі рет басу арқылы қосылады және кіріс ауқымын 138-292 в дейін кеңейтеді. Бұл желіде кернеу жиі төмендеген кезде ыңғайлы. Жүйелік блок, маршрутизатор, модем, бейнебақылау, шағын кеңсе жабдықтары үшін қолайлы. Ныйам корпус, жарықдиодты режим индикаторы және екі Euro розеткасы.
Қуаты: 600 ВА / 360 Вт
Түрі: сызықтық-интерактивті
Кіріс кернеуі: 138–292 В (Booster)
Батареяға ауысу: 5 мс
Интерактивті ИБП. Қосылған жабдықтың кіріктірілген батареялардан біраз уақыт жұмыс істеуіне мүмкіндік беретін құрылғы, электр тогы жоғалған кезде немесе оның параметрлері рұқсат етілген нормалардан шыққан кезде. Сонымен қатар, ол қуат параметрлерін (кернеу, жиілік) реттей алады. Ол көбінесе компьютерлердің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қолданылады. Басқару түймесін екі рет басқанда, бет тақтасында Booster режимі іске қосылады, ол 138-292в кіріс кернеуінің диапазонын арттырады.

Тасымалдауға байланысты барлық шығындар (тиеу, жеткізу, түсіру) жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады. Орнатылған жабдыққа 12 айлық кепілдік
Жұмыс аяқталғаннан кейін жеткізуші жабдықтың құнын және жұмыс құнын есептеуді ұсынады.
Жұмыстар сапалы және уақтылы орындалуы керек. 
Жабдық жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы керек.
Жеткізу мекенжайы: ШҚО, Риддер қ., Қонаев к-сі, 27


