ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на демонтаж, изготовление, поставку и установку стеклопакетов
Место оказания услуг: г. Костанай, ул. Леонида Беды, 23А.
Наименование: демонтаж существующих, изготовление, поставка и установка двухкамерных стеклопакетов (СПД) толщиной 25 мм.
Количество: 2 шт.
Предварительные размеры стеклопакетов определяются Заказчиком исходя из существующих оконных конструкций. Окончательные размеры каждого стеклопакета определяются Поставщиком после заключения договора путем обязательного контрольного замера непосредственно на объекте.
Технические характеристики:
Тип — стеклопакет двухкамерный (СПД).
[bookmark: _GoBack] Толщина стеклопакета — 25 мм.
Количество стекол — 2.
Количество воздушных камер — 1.
Герметизация — двухконтурная.
Стекло — прозрачное, без дефектов и повреждений.
Коэффициент сопротивления теплопередаче — не менее 0,54 м²·°С/Вт.
Звукоизоляция — не менее 31 дБ.
Требования к качеству и выполнению работ:
Изделия должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации, без сколов, трещин, царапин и иных повреждений.
До начала изготовления стеклопакетов Поставщик после заключения договора обязан осуществить выезд на объект по адресу: г. Костанай, ул. Леонида Беды, 23А, и произвести повторные контрольные замеры фактических размеров всех 8 стеклопакетов.
Изготовление стеклопакетов осуществляется только после проведения контрольных замеров. Ответственность за правильность произведенных замеров и соответствие изготовленных изделий фактическим размерам существующих оконных конструкций несет Поставщик.
Поставщик обязан выполнить полный комплекс работ, включающий:
1. контрольный замер; 
2. демонтаж существующих стеклопакетов; 
3. изготовление 2 однокамерных  стеклопакетов по фактическим размерам; 
4. доставку на объект; 
5. установку и надежное закрепление стеклопакетов; 
6. герметизацию; 
7. использование всех необходимых крепежных, уплотнительных и расходных материалов; 
8. уборку места проведения работ и вывоз демонтированных изделий и образовавшегося мусора. 
Демонтаж и установка должны производиться аккуратно, без повреждения существующих оконных профилей, рам, откосов и иных элементов здания. Повреждения, возникшие по вине Поставщика, устраняются Поставщиком самостоятельно и за свой счет.
Все расходы, связанные с контрольным замером, демонтажем, изготовлением, доставкой, установкой, герметизацией, расходными материалами, уборкой и вывозом демонтированных изделий, должны быть включены в стоимость договора и не подлежат дополнительной оплате Заказчиком.
Особое условие: несоответствие изготовленных стеклопакетов фактическим размерам вследствие ошибки при проведении контрольных замеров является ответственностью Поставщика. Повторное изготовление и установка в таком случае осуществляются за счет Поставщика без дополнительных расходов Заказчика.

















ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
екі қабатты терезелерді бөлшектеуге, дайындауға, жеткізуге және орнатуға
Қызмет көрсету орны: Қостанай қаласы, Леонид Беда көшесі, 23а.
Атауы: қолданыстағы бөлшектеу, қалыңдығы 25 мм екі камералы екі қабатты терезелерді (LDS) дайындау, жеткізу және орнату.
Саны: 2 дана.
Екі қабатты терезелердің алдын-ала өлшемдерін Тапсырыс беруші қолданыстағы терезе конструкцияларына сүйене отырып анықтайды. Әрбір екі қабатты терезенің түпкілікті өлшемдерін өнім беруші шарт жасасқаннан кейін тікелей объектіде міндетті Бақылау өлшеу жолымен айқындайды.
Техникалық сипаттамалары:
Түрі-екі камералы екі қабатты терезе (LDS).
 Екі қабатты терезенің қалыңдығы-25 мм.
Шыны саны-2.
Ауа камераларының саны-1.
Тығыздау — екі тізбекті.
Шыны мөлдір, ақаулары мен зақымдануы жоқ.
Жылу беру кедергісінің коэффициенті-0,54 м2 * °С / Вт кем емес.
Дыбыс оқшаулау-кемінде 31 дБ.
Жұмыстардың сапасына және орындалуына қойылатын талаптар:
Өнімдер жаңа, бұрын пайдаланылмаған, чиптер, жарықтар, сызаттар және басқа зақымдарсыз болуы керек.
Екі қабатты терезелерді дайындау басталғанға дейін өнім беруші шарт жасасқаннан кейін Қостанай қаласы, Леонид Беда көшесі, 23а мекенжайы бойынша объектіге шығуды жүзеге асыруға және барлық 8 екі қабатты терезенің нақты өлшемдерін қайта Бақылау өлшемдерін жүргізуге міндетті.
Екі қабатты терезелерді дайындау Бақылау өлшеулері жүргізілгеннен кейін ғана жүзеге асырылады. Өндірілген өлшеулердің дұрыстығы және дайындалған бұйымдардың қолданыстағы терезе конструкцияларының нақты өлшемдеріне сәйкестігі үшін Жеткізуші жауапты болады.
Өнім беруші жұмыстардың толық кешенін орындауға міндетті, оның ішінде:
1.	бақылау өлшеу; 
2.	қолданыстағы екі қабатты терезелерді бөлшектеу; 
3.	нақты өлшемдері бойынша 2 бір камералы екі қабатты терезені дайындау; 
4.	объектіге жеткізу; 
5.	екі қабатты терезелерді орнату және сенімді бекіту; 
6.	тығыздау; 
7.	барлық қажетті бекіту, тығыздау және шығын материалдарын пайдалану; 
8.	жұмыстарды жүргізу орнын жинау және бөлшектелген бұйымдар мен пайда болған қоқысты шығару. 
Бөлшектеу және орнату қолданыстағы терезе профильдеріне, жақтауларына, беткейлеріне және ғимараттың басқа элементтеріне зақым келтірместен мұқият жүргізілуі керек. Жеткізушінің кінәсінен туындаған залалды жеткізуші дербес және өз есебінен жояды.
Бақылау өлшемімен, бөлшектеумен, дайындаумен, жеткізумен, орнатумен, герметикалаумен, шығыс материалдарымен, бөлшектелген бұйымдарды жинаумен және әкетумен байланысты барлық шығыстар Шарттың құнына енгізілуге тиіс және Тапсырыс берушінің қосымша төлеуіне жатпайды.
Айрықша шарт: бақылау өлшеулерін жүргізу кезінде қателік салдарынан дайындалған екі қабатты терезелердің нақты өлшемдерге сәйкес келмеуі өнім берушінің жауапкершілігі болып табылады. Бұл жағдайда қайта дайындау және орнату Тапсырыс берушінің қосымша шығындарынсыз жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.
