	ВНИМАНИЕ!!!

Обязательные требования.

	     Потенциальный Исполнитель обязан иметь станцию технического обслуживания с необходимым оборудованием на праве собственности или аренды со сроком действия по 31.12.2026 года по месту нахождении автотранспортных средств, с системой видеонаблюдения; наличие цехов для различного вида ремонтных   работ (моторный, ходовой, автоэлектрик и т.д.). 

Автомобиль  не транспортабелен, ремонт служебного автомобиля должен производится по месту поставки в с.Карасу. Карасуский район, Костанайская область.

	Гарантия на оказываемые услуги и установленные запасные части не менее 6 месяцев;



	    Потенциальный Исполнитель должен иметь квалифицированных специалистов по выполняемым работам.

	В случае наступления гарантийного случая Исполнитель обязан устранить их в 10-ти дневный срок за счет собственных средств.


Необходимо произвести технический осмотр транспортного средства, в случае выявления скрытых дефектов, не предусмотренных в приложение 1 заблаговременно сообщить заказчику о необходимости замены работ/услуг. Запасные части по ремонту автомобиля должны быть  предоставлены  в заводской  упаковке, с гарантией качества и копия документа об оценке соответствия запасных частей  (сертификата соответствия/декларации о соответствии/свидетельства о государственной регистрации), заверенная поставщиком,  за исключением запасных частей, не подлежащих обязательному подтверждению соответствия.

     Запрещается предоставление и установка запасных частей бывших в употреблении.

     Исполнитель обеспечивает качество проводимого технического обслуживания и ремонта автомобилей Заказчика, Исполнитель обеспечивает полную сохранность автомобиля Заказчика, принятого работниками Исполнителя для проведения технического обслуживания и/или ремонта, и несёт полную материальную ответственность за ущерб, причиненный автомобилю Заказчика по вине Исполнителя во время технического обслуживания или ремонта. 

     В случае некачественного выполнения работ и возникновения, в связи с этим в период гарантийного срока неисправностей, Исполнитель устраняет их безвозмездно и в первоочередном порядке.  

Работа выполняемые Исполнителем включают в себя текущий ремонт автомобилей Заказчика согласно Приложения 1. Количество автомобилей – 1 (Один).                                                                                                                                                                                                                                                         Заменяемые запасные части при ремонте автомобилей предоставляются Исполнителем, входят в стоимость работ.
                                                                Приложение 1

Chevrolet Niva  № 667 ВD10

	№
	Наименование дефекта / запчасти
	Рекомендуемое действие

	1
	Прокладка головки блока цилиндров
	Замена

	2
	Комплект прокладок двигателя
	Замена

	3
	Маслосъемные колпачки (комплект)
	Замена

	4
	Клапаны (впуск/выпуск)
	Замена

	5
	Сёдла клапанов
	Частичная замена

	6
	Поршневые кольца (комплект)
	Замена

	7
	Поршни (замена по необходимости)
	Замена

	8
	Цепь ГРМ
	Замена

	9
	Натяжитель цепи
	Замена

	10
	Успокоитель цепи
	Замена

	11
	Звездочки распредвала, коленвала, промежуточного вала
	Замена

	12
	Уплотнительные кольца форсунок
	Замена

	13
	Антифриз (10 л)
	Замена

	14
	Моторное масло (5 л)
	Замена

	15
	Наружные гранаты задние (2 шт.)
	Замена

	16
	Внутренние гранаты (2 шт.)
	Замена

	17
	Фильтры (масляный, воздушный, салонный, топливный)
	Замена

	18
	Фрезеровка головки блока
	Фрезеровка

	19
	Сальники распредвала и коленвала
	Замена

	20
	Ремень навесного оборудования
	Замена

	21
	Подушки двигателя (замена при износе)
	Замена

	22
	Тормозные колодки (замена)
	Замена

	23
	Свечи зажигания (замена)
	Замена

	24
	Радиатор охлаждения
	Замена

	25
	Водяная помпа
	Замена

	26
	Термостат
	Замена

	27
	Масляный насос
	Замена


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!!
Міндетті талаптар.


Әлеуетті Орындаушының бейнебақылау жүйесі бар автокөлік құралдарының орналасқан жері бойынша 31.12.2026 жылға дейін қолданылу мерзімі бар меншік немесе жалға алу құқығындағы қажетті жабдығы бар техникалық қызмет көрсету станциясы болуы; жөндеу жұмыстарының әртүрлі түрлеріне (моторлы, жүрісті, автоэлектрик және т.б.) арналған цехтардың болуы міндетті. Автокөлік тасымалданбайды, қызметтік автокөлікті жөндеу Қарасу ауылындағы жеткізу орны бойынша жүргізілуі тиіс. Қарасу ауданы, Қостанай облысы. 
Потенциалды Орындаушы атқарылатын жұмыстар бойынша білікті мамандарға ие болуы керек.
Кепілдік жағдайы туындаған жағдайда Орындаушы оны 10 күн ішінде өз қаражаты есебінен жоюға міндетті.


Автокөліктің техникалық қарауын жүргізу қажет. Қосымша 1-де көрсетілмеген жасырын ақаулар табылған жағдайда, жұмыс/қызметтерді ауыстыру қажеттігі туралы тапсырыс берушіге алдын ала хабарлау қажет.

Автокөлікті жөндеуге арналған қосалқы бөлшектер зауыттық қаптамада, сапа кепілдігімен және қосалқы бөлшектердің сәйкестік бағалауы (сәйкестік сертификаты/сәйкестік декларациясы/мемлекеттік тіркеу куәлігі) құжатының көшірмесімен, жеткізуші қол қойған болуы тиіс, міндетті сәйкестікті растауды қажет етпейтін қосалқы бөлшектерді қоспағанда.

Қолданылған қосалқы бөлшектерді ұсынуға және орнатуға тыйым салынады.

Орындаушы тапсырыс берушінің автокөліктерін техникалық қызмет көрсету және жөндеу сапасын қамтамасыз етеді, техникалық қызмет көрсету және/немесе жөндеу үшін Орындаушы қызметкерлері қабылдаған тапсырыс берушінің автокөлігінің толық қауіпсіздігін қамтамасыз етеді және техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу барысында Орындаушының кінәсінен туындаған зақымға толық материалдық жауапкершілік алады.

Жұмыстар сапасыз орындалған жағдайда және кепілдік мерзімі ішінде ақаулар пайда болған кезде Орындаушы оларды тегін және бірінші кезекте жояды.

Орындаушы атқаратын жұмыстарға Қосымша 1-ге сәйкес тапсырыс берушінің автокөліктерін ағымдағы жөндеу кіреді. Автокөліктер саны – 1 (бір).


Жөндеу кезінде ауыстырылатын қосалқы бөлшектер Орындаушы тарапынан қамтамасыз етіледі және жұмыс құнына кіреді.



Қосымша 1
Chevrolet Niva № 667 BD10

	№
	Ақау атауы / қосалқы бөлшектер
	Ұсынылатын әрекет

	1
	Блок басының тығынының прокладкасы
	Ауыстыру

	2
	Двигатель прокладкаларының комплекты
	Ауыстыру

	3
	Май соруыш колпақтары (комплект)
	Ауыстыру

	4
	Клапандар (кіріс/шығыс)
	Ауыстыру

	5
	Клапандардың седлосы
	Жартылай ауыстыру

	6
	Поршеньдік сақиналар (комплект)
	Ауыстыру

	7
	Поршеньдер (қажет болған жағдайда)
	Ауыстыру

	8
	ГРМ тізбегі
	Ауыстыру

	9
	Тізбек тартқышы
	Ауыстыру

	10
	Тізбек успокоителі
	Ауыстыру

	11
	Рaspредвал, коленвал, аралық біліктің тісті доңғалақтары
	Ауыстыру

	12
	Инжектордың тығыздағыш сақиналары
	Ауыстыру

	13
	Антифриз (10 л)
	Ауыстыру

	14
	Мотор майы (5 л)
	Ауыстыру

	15
	Артқы сыртқы гранаттар (2 дана)
	Ауыстыру

	16
	Ішкі гранаттар (2 дана)
	Ауыстыру

	17
	Фильтрлер (май, ауа, салоны, отын)
	Ауыстыру

	18
	Блок басының фрезерленуі
	Фрезерлеу

	19
	Распредвал және коленвалдің сальниктері
	Ауыстыру

	20
	Қосалқы жабдықтың белдігі
	Ауыстыру

	21
	Двигатель төсеніштері (жоғалтқан жағдайда)
	Ауыстыру

	22
	Тежеуіш колодкалары
	Ауыстыру

	23
	Қоздыру шамдары
	Ауыстыру

	24
	Салқындату радиаторы
	Ауыстыру

	25
	Су помпасы
	Ауыстыру

	26
	Термоқұрал
	Ауыстыру

	27
	Май сорғысы
	Ауыстыру


