Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Оказание услуги шиномонтажа и балансировки колес для автомобиля JAC SUNRAY

1. Общие сведения и объем работ

Марка и модель автомобиля: JAC SUNRAY 

Количество колес для обслуживания: 6 штук (включая спаренные задние колеса).

Тип выполняемых работ: Снятие и установка колес, монтаж шин на диски, балансировка колес.

2. Перечень и состав выполняемых работ
Исполнитель обязуется качественно выполнить следующий комплекс работ для 6 (шести) колес:

Снятие колес с автомобиля с использованием специализированного грузового/полугрузового подъемного оборудования или домкратов соответствующей грузоподъемности.

Очистка (мойка) колес от грязи перед проведением демонтажа и балансировки (для обеспечения точности балансировки).

Демонтаж шин с дисков на специальном шиномонтажном стенде, исключающем повреждение бортов шины и закраин диска.

Осмотр состояния дисков и шин на предмет дефектов (трещины, деформации, порезы).

Монтаж шин на диски с применением специальной монтажной пасты (использование мыльных растворов или отработанных масел не допускается).

Установка  вентилей (входит стоимости услуг).

Накачивание шин до установленного заводом-изготовителем давления (согласно техническим параметрам JAC Sunray).

Балансировка колес на откалиброванном балансировочном стенде с использованием набивных или клеящихся грузов.

Установка колес на автомобиль. Затяжка колесных гаек/болтов должна производиться с помощью динамометрического ключа в соответствии с моментом затяжки, рекомендованным заводом-изготовителем для данной модели автомобиля.

3. Требования к Исполнителю и оборудованию

Оборудование: Наличие профессионального шиномонтажного и балансировочного оборудования, подходящего для обслуживания коммерческого транспорта класса LCV (микроавтобусы и фургоны) массой до 3.5 – 4.5 тонн.

Работы должны выполняться квалифицированным персоналом, имеющим опыт обслуживания автомобилей.

Расходные материалы: Все расходные материалы (балансировочные грузы, монтажная паста, вентили) входят в стоимость услуг и должны быть новыми, высокого качества.

4. Требования к качеству и безопасности

Работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами, стандартами безопасности и эксплуатационной документацией к автомобилю JAC SUNRAY.

Исполнитель несет полную материальную ответственность за повреждение деталей автомобиля (дисков, шпилек, кузова) во время проведения работ.

5. Сроки и место оказания услуг

Срок выполнения работ: 16 календарных дней со дня подписания договора.

 Место оказания услуги: г.Костанай. В случае нахождения шиномонтажного пункта
за пределами вышеуказанного населенного пункта, Поставщик за счет своих средств, без каких либо затрат со стороны Заказчика, обязан обеспечить транспортировку автомобиля на станцию технического обслуживания и после осуществления услуг обеспечить его обратную транспортировку до места нахождения Заказчика.

қосымша 2

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

JAC sunray автокөлігі үшін шиналарды монтаждау және дөңгелектерді теңгерімдеу қызметін көрсету

1. Жалпы мәліметтер және жұмыс көлемі

Автокөліктің маркасы мен моделі: JAC SUNRAY 

Қызмет көрсететін дөңгелектер саны: 6 дана (қосарланған артқы дөңгелектерді қосқанда).

Орындалатын жұмыс түрі: дөңгелектерді алу және орнату, дөңгелектерді дискілерге орнату, дөңгелектерді теңестіру.

2. Орындалатын жұмыстардың тізбесі мен құрамы

Орындаушы 6 (алты) доңғалақ үшін келесі жұмыстар кешенін сапалы орындауға міндеттенеді:

Мамандандырылған жүк/жартылай жүк көтергіш жабдықты немесе тиісті жүк көтергіштігі бар домкраттарды пайдалана отырып, автомобильден дөңгелектерді алу.

Бөлшектеу және теңгерімдеу жүргізер алдында дөңгелектерді кірден тазалау (жуу) (теңгерімдеу дәлдігін қамтамасыз ету үшін).

Шинаның бүйірлері мен дискінің шетіне зақым келтірмейтін арнайы шиналарды монтаждау стендінде дискілерден шиналарды бөлшектеу.

Дискілер мен шиналардың күйін ақауларға (жарықтар, деформациялар, кесулер) тексеру.

Арнайы монтаждық пастаны қолдана отырып, шиналарды дискілерге монтаждауға (сабын ерітінділерін немесе пайдаланылған майларды пайдалануға жол берілмейді).

Клапандарды орнату (қызметтердің құнын қамтиды).

Шиналарды өндіруші белгілеген қысымға дейін үрлеу (JAC sunray техникалық параметрлеріне сәйкес).

Басылған немесе желімделген жүктерді пайдалана отырып, калибрленген теңгерімдеу стендінде дөңгелектерді теңгерімдеу.

Автокөлікке дөңгелектерді орнату. Доңғалақты гайкаларды/болттарды қатайту автомобильдің осы моделі үшін өндіруші ұсынған қатайту сәтіне сәйкес момент кілтінің көмегімен жүргізілуі керек.

3. Орындаушыға және жабдыққа қойылатын талаптар

Жабдық: салмағы 3.5 – 4.5 тоннаға дейінгі LCV (шағын автобустар мен фургондар) класындағы коммерциялық көлікке қызмет көрсетуге жарамды кәсіби шиномонтаж және теңгерімдеу жабдығының болуы.

Жұмыстарды автомобильдерге қызмет көрсету тәжірибесі бар білікті қызметкерлер орындауы керек.

Шығын материалдары: барлық шығын материалдары (теңгерімдеу жүктері, монтаждау пастасы, вентильдер) қызметтердің құнына кіреді және жаңа, жоғары сапалы болуы тиіс.

4. Сапа және қауіпсіздік талаптары

Жұмыстар JAC sunray автокөлігінің техникалық регламенттеріне, қауіпсіздік стандарттарына және пайдалану құжаттамасына сәйкес орындалуы тиіс.

Орындаушы жұмыс кезінде автомобиль бөлшектерінің (дискілердің, шпилькалардың, шанақтың) зақымдалуына толық материалдық жауапты болады.

5. Қызмет көрсету мерзімі мен орны

Жұмыстарды орындау мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн.

 Қызмет көрсету орны: Қостанай қ. Шиномонтаж пункті табылған жағдайда

жоғарыда аталған елді мекеннен тыс жерде өнім беруші өз қаражаты есебінен Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір шығынсыз автокөлікті техникалық қызмет көрсету станциясына тасымалдауды қамтамасыз етуге және қызметтерді жүзеге асырғаннан кейін оны Тапсырыс берушінің орналасқан жеріне дейін кері тасымалдауды қамтамасыз етуге міндетті.
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