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Перечень и техническая спецификация закупаемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг
	Техническая спецификация, характеристика услуг
	Срок оказания услуг
	Место оказания услуг
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	5

	1. 
	 Услуги по сервисному обслуживанию школьных питьевых фонтанчиков
	Услуги по сервисному обслуживанию школьных питьевых фонтанчиков 4 питьевых фонтанчика. Соответствие требованиям санитарных правил и норм Республики Казахстан (СанПиН), питьевой фонтанчик предназначен для обеспечения учащихся и сотрудников школы чистой питьевой водой в соответствии с санитарными нормами Республики Казахстан:

· Замена на новые работающие 4-х ступенчатых фильтров подготовки питьвой (2 фонтана на 3 этаже и 2 фонтана на 4 этаже);

· Журнал сервисного обслуживания питьевых фонтанов;

· Микробиологический анализ питьевой воды. Проводиться со дня подписания договора.

· Капитальный ремонт питьевого фонтанчика (все необходимые работы для восстановления полной работоспособности аппарата);

· Монтаж, демонтаж питьевого фонтана при смене его месторасположения;

· Установка специальных подножек для учащихся начальных классов (при необходимости);

· Установка специального фартука за питьевым фонтаном (при необходимости).
	Со дня действия договора до 31 декабря и по заявке Заказчика
	23 микрорайон, строение 5/3

	
	 Дополнительные требования

- Возможность замены фильтров без демонтажа корпуса.
- Поверхность устойчива к коррозии, легко моется дезинфицирующими средствами.
- Соответствие требованиям ГОСТ, ТУ или международным стандартам качества.

Условия эксплуатации

- Температура окружающей среды: от +5 °C до +40 °C.
- Относительная влажность воздуха: до 80%.
- Для эксплуатации внутри школьного здания.



	
	Система фильтрации: встроенный фильтр грубой очистки и угольный фильтр тонкой очистки (не менее 2 ступеней).
1. Подключение: к системе холодного водоснабжения и канализации (½ дюйма).
2. Давление воды: рабочее – от 0,2 до 0,6 МПа.
3. Температура подаваемой воды: комнатная; допускается наличие встроенного охлаждения (опция).
4. Расход воды: не менее 0,5 л/мин.
5. Электропитание (при наличии охлаждения): 220 В, 50 Гц.
6. Шумность: не более 55 дБ.
7. Безопасность: отсутствие острых кромок и травмоопасных деталей, защита от поражения электрическим током (класс защиты I).




