
Техникалық ерекшелік
Техническая спецификация


	Сетка:
80*45=9 шт
1,07-55= 7шт
68*45=8шт
1,37*55= 1шт
1,37*35=1шт
72,5*53,5=2шт
терезеге москитная сетка (жаңа болуы тиіс) салу (крепления бірге)

Установка москитной сетки (новый)  на окно (с креплением)


	Терезе:
77,5*12,5=2
1,12,5*77,5=1
1,41,5*1,65,5=1
1,45,5*76=1
46*80=1

терезенің әйнегін ауыстыру



замена оконного стекла
	Топса: 6 шт
Терезеге 3 шт

(Терезенің ашылып-жабылуын реттеу, Тұтқасын жөндеу немесе ауыстыру. Құлыптау механизмін жөндеу, Ілмектерін (петляларын) реттеу немесе ауыстыру) 

(регулировка открывания и закрывания окон, ремонт или замена ручки. Ремонт запорного механизма, регулировка или замена петель (петель))




