Техническая спецификация

Наименование лота: Работы по ремонту оборудования Canon imageRUNNER ADVANCE 8595 (2019 год выпуска),  Canon image PRESS C810  (2019 год выпуска).
Заказчик: НАО "КазНПУ им.Абая" Издательство Ұлағат
	Наименование работы
	Работы по ремонту печатного оборудования Canon imageRUNNER ADVANCE 8595 (заводской номер YCR01925), Canon image PRESS C810 с заменой запасных частей 

	Гарантийный срок
	Не менее 12 месяцев на установленные запасные части и выполненные работы

	Срок оказания работы
	15 календарных дней со дня подписания договора.

	Место оказания работы
	город Алматы, ул.Казыбек би 30

	Технические характеристики по выполнению ремонтных работ
	1. Состав и объём работ
Выполнение ремонта оборудования в соответствии с дефектным актом, предусматривающего замену запасных частей, указанных в разделе 2 настоящей технической спецификации, а также необходимые для их установки и выполнения ремонта операции по очистке и смазке соответствующих узлов и механизмов.
В состав работ входит:
1. Демонтаж запасных частей, подлежащих замене согласно дефектному акту.
2. Установка новых запасных частей в соответствии с перечнем, указанным в разделе 2 настоящей технической спецификации.
3. Очистка и смазка узлов и механизмов, непосредственно связанных с заменяемыми деталями, в объёме, необходимом для выполнения ремонтных работ.
4. Выполнение необходимых регулировок, непосредственно связанных с установкой заменённых запасных частей, если такие регулировки предусмотрены технологией ремонта оборудования.
5. Выполнение тестовой печати после завершения ремонта и проверка качества полученных отпечатков.
Повторная диагностика технического состояния оборудования в состав работ не входит.
2. Перечень запасных частей на оборудование Canon imageRUNNER ADVANCE 8595 
	№
	Наименование запасной части
	Каталожный номер
	Количество

	1
	Чистящее полотенце
	FE2-E539-000000
	2 шт.

	2
	Ремень переноса
	FC8-7160-000000
	1 шт.

	3
	Ролик переноса
	FE2-R768-000000
	1 шт.

	4
	Ролик очистки
	FC9-9022-000000
	1 шт.

	5
	Ракель очистки ремня переноса
	FC6-1647-000000
	1 шт.

	6
	Ракель очистки барабана
	FL3-6291-000000
	1 шт.

	7
	Пальцы отделения барабана
	FB4-8018-010000
	3 шт.

	8
	Уплотнитель барабана передний
	FC9-9024-000000
	1 шт.

	9
	Уплотнитель барабана задний
	FC9-9024-000000
	1 шт.

	10
	Защитная полоса барабана
	FC9-9153-000000
	2 шт.

	11
	Блок основного заряда
	FM3-7288-040000
	1 шт.

	12
	Блок разряда в сборе
	FM4-3149-030000
	1 шт.

	13
	Направляющая блока закрепления
	FC6-3808-000000
	4 шт.

	14
	Ролик направляющей
	FB1-8776-000000
	4 шт.



Перечень запасных частей на оборудование Canon image PRESS C810

	№
	Наименование запасной части
	Каталожный номер
	Количество

	1
	Сетка коронатора
	FC0-9857-010000
	1 шт.

	2
	Нить коронатора
	FL2-8915-010000
	1 шт.

	3
	Нить коронатора разряда
	FL2-8807-000000
	1 шт.

	4
	Ремень переноса
	FM1-D410-010000
	1 шт.

	5
	Блок очистки ремня переноса
	FM2-R552-000
	1 шт.

	6
	Датчик температуры черного барабана
	FM3-9891-000000
	1 шт.



Перечень и количество запасных частей определяются дефектным актом.

3. Требования к запасным частям
3.1. Запасные части должны быть предназначены для установки на оборудования Canon imageRUNNER ADVANCE 8595, Canon image PRESS C810.
3.2. Каталожные номера запасных частей должны соответствовать перечню, указанному в разделе 3 настоящей технической спецификации.
3.3. Запасные части должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не бывшими в ремонте.
3.4. Запасные части должны быть пригодны для установки и эксплуатации по назначению и не иметь повреждений, препятствующих их использованию.
4. Требования к результату работ
По завершении ремонта оборудование должно соответствовать следующим требованиям:
1. Все запасные части, предусмотренные разделом 2 настоящей технической спецификации, установлены на оборудование.
2. Узлы и механизмы, затронутые ремонтом, очищены и смазаны в объёме, необходимом для выполнения ремонтных работ.
3. Оборудование включается и выполняет тестовую печать.
4. При тестовой печати отсутствуют дефекты изображения, связанные с неисправностью заменённых узлов и деталей, в том числе полосы, пятна, неравномерность переноса тонера и иные дефекты, обусловленные работой отремонтированных узлов.
5. После выполнения тестовой печати оборудование сохраняет работоспособность, необходимую для выполнения функций печати.
5. Подтверждение выполнения работ
Выполнение работ подтверждается фактической установкой предусмотренных запасных частей и результатами тестовой печати, подтверждающими соответствие оборудования требованиям раздела 4 настоящей технической спецификации.

	Контактные данные 
	Балыков Н.Р. 8 707 724 97 20










































Техникалық ерекшелік

Лоттың атауы: Canon image RUNNER ADVANCE 8595 жабдығын жөндеу жұмыстары (2019 жылы шығарылған), Canon image PRESS C810 (2019 жылы шығарылған).
Тапсырыс беруші: «Абай атындағы ҚазҰПУ» КеАҚ, «Ұлағат» баспасы
	Жұмыстың атауы
	Canon imageRUNNER ADVANCE 8595 баспа жабдығын (зауыттық нөмірі YCR01925), Canon image PRESS C810 қосалқы бөлшектерін ауыстыра отырып жөндеу жұмыстары

	Кепілдік мерзімі
	Орнатылған қосалқы бөлшектер мен орындалған жұмыстарға кемінде 12 ай

	Жұмыстарды орындау мерзімі
	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн.

	Жұмыстарды орындау орны
	Алматы қаласы, Қазыбек би көшесі, 30

	Жөндеу жұмыстарын орындаудың техникалық сипаттамалары
	1. Жұмыстардың құрамы мен көлемі
Жабдықты ақау актісіне сәйкес жөндеу, оның ішінде осы техникалық ерекшеліктің 2-бөлімінде көрсетілген қосалқы бөлшектерді ауыстыру, сондай-ақ оларды орнату және жөндеу үшін тиісті тораптар мен механизмдерді тазалау және майлау жұмыстарын орындау.

Жұмыстардың құрамына мыналар кіреді:
1. Ақау актісіне сәйкес ауыстырылуға жататын қосалқы бөлшектерді бөлшектеу.
2. Осы техникалық ерекшеліктің 2-бөлімінде көрсетілген тізбеге сәйкес жаңа қосалқы бөлшектерді орнату.
3. Ауыстырылатын бөлшектермен тікелей байланысты тораптар мен механизмдерді жөндеу жұмыстарын орындауға қажетті көлемде тазалау және майлау.
4. Егер мұндай реттеулер жабдықты жөндеу технологиясында көзделсе, ауыстырылған қосалқы бөлшектерді орнатумен тікелей байланысты қажетті реттеу жұмыстарын орындау.
5. Жөндеу аяқталғаннан кейін сынақ басып шығаруды орындау және алынған басылымдардың сапасын тексеру.
Жабдықтың техникалық жай-күйін қайта диагностикалау жұмыстар құрамына кірмейді.
2. Canon imageRUNNER ADVANCE 8595 Қосалқы бөлшектер тізбесі
	№
	Қосалқы бөлшектің атауы
	Каталогтік нөмірі
	Саны

	1
	Тазалау матасы
	FE2-E539-000000
	2 дана

	2
	Тасымалдау белдігі
	FC8-7160-000000
	1 дана

	3
	Тасымалдау ролигі
	FE2-R768-000000
	1 дана

	4
	Тазалау ролигі
	FC9-9022-000000
	1 дана

	5
	Тасымалдау белдігін тазалау ракелi
	FC6-1647-000000
	1 дана

	6
	Барабанды тазалау ракелi
	FL3-6291-000000
	1 дана

	7
	Барабанды ажырату саусақтары
	FB4-8018-010000
	3 дана

	8
	Барабанның алдыңғы тығыздағышы
	FC9-9024-000000
	1 дана

	9
	Барабанның артқы тығыздағышы
	FC9-9024-000000
	1 дана

	10
	Барабанның қорғаныш жолағы
	FC9-9153-000000
	2 дана

	11
	Негізгі зарядтау блогы
	FM3-7288-040000
	1 дана

	12
	Разрядтау блогы (жинақта)
	FM4-3149-030000
	1 дана

	13
	Бекіту блогының бағыттағышы
	FC6-3808-000000
	4 дана

	14
	Бағыттағыш ролик
	FB1-8776-000000
	4 дана



Canon image PRESS C810 Қосалқы бөлшектердің тізбесі

	№
	Қосалқы бөлшектің атауы
	Каталогтік нөмірі
	Саны

	1
	Коротрон торы
	FC0-9857-010000
	1 дана.

	2
	Коротрон жібі
	FL2-8915-010000
	1 дана.

	3
	Разрядтау коротронының жібі
	FL2-8807-000000
	1 дана

	4
	Тасымалдау белдігі
	FM1-D410-010000
	1 дана

	5
	Тасымалдау белдігін тазалау блогы
	FM2-R552-000
	1 дана.

	6
	Қара барабанның температура датчигі
	FM3-9891-000000
	1 дана



Қосалқы бөлшектердің тізбесі мен саны ақау 
актісімен айқындалады.
3. Қосалқы бөлшектерге қойылатын талаптар
3.1. Қосалқы бөлшектер Canon imageRUNNER ADVANCE 8595, Canon image PRESS C810  жабдығына орнатуға арналған болуы тиіс.
3.2. Қосалқы бөлшектердің каталогтік нөмірлері осы техникалық ерекшеліктің 3-бөлімінде көрсетілген тізбеге сәйкес келуі тиіс.
3.3. Қосалқы бөлшектер жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және жөндеуден өтпеген болуы тиіс.
3.4. Қосалқы бөлшектер мақсатына сай орнатуға және пайдалануға жарамды болуы әрі оларды пайдалануға кедергі келтіретін зақымдары болмауы тиіс.
4. Жұмыстардың нәтижесіне қойылатын талаптар
Жөндеу аяқталғаннан кейін жабдық мынадай талаптарға сәйкес келуі тиіс:
6. Осы техникалық ерекшеліктің 2-бөлімінде көзделген барлық қосалқы бөлшектер жабдыққа орнатылған.
7. Жөндеу жүргізілген тораптар мен механизмдер жөндеу жұмыстарын орындауға қажетті көлемде тазаланған және майланған.
8. Жабдық қосылады және сынақ басып шығаруды орындайды.
9. Сынақ басып шығару кезінде ауыстырылған тораптар мен бөлшектердің ақауларына байланысты кескін кемшіліктері, оның ішінде жолақтар, дақтар, тонердің біркелкі берілмеуі және жөнделген тораптардың жұмысына байланысты өзге де ақаулар болмауы тиіс.
10. Сынақ басып шығарудан кейін жабдық басып шығару функцияларын орындауға қажетті жұмыс қабілетін сақтайды.
5. Жұмыстардың орындалуын растау
Жұмыстардың орындалуы көзделген қосалқы бөлшектердің нақты орнатылуымен және жабдықтың осы техникалық ерекшеліктің 4-бөліміндегі талаптарға сәйкестігін растайтын сынақ басып шығару нәтижелерімен расталады.

	Байланыс деректері
	Балыков Н.Р. 8 707 724 97 20







