Приложение 2
Техническая спецификация

Наименование услуги: Изготовление и установка душевой кабины из тёмного тонированного стекла без поддона
1. Описание услуги
Изготовление, доставка и установка квадратной душевой кабины из тёмного тонированного закалённого стекла с чёрным алюминиевым профилем, без поддона, в соответствии с размерами и требованиями заказчика.

2. Технические характеристики и требования к выполнению работ:

1. Форма душевой кабины — квадратная.
2. Размер — 975 × 975 мм.
3. Высота — 1900 мм.
4. Материал ограждения и дверей — закалённое безопасное стекло толщиной не менее 4 мм.
5. Цвет стекла — тёмно-серый, графитовый, тонированный.
6. Профиль — алюминиевый, чёрного матового цвета, с антикоррозионным покрытием.
7. Двери — распашные или раздвижные, с надёжным механизмом открывания и закрывания.
8. Ручки — металлические, чёрного цвета.
9. Фурнитура — влагостойкая, устойчивая к коррозии.
10. Уплотнители — влагостойкие, обеспечивающие герметичность конструкции.
11. Поддон — не предусмотрен.
12. Монтаж — на подготовленный пол с существующей системой слива воды.

3. Перечень выполняемых работ:
Выполнение замеров места установки.
Изготовление стеклянных элементов по индивидуальным размерам.
Комплектация необходимым профилем, фурнитурой и крепёжными элементами.
Доставка материалов и оборудования до места установки.
Подготовка места монтажа.
Сборка и установка душевой кабины.
Крепление стеклянных панелей и дверей.
Регулировка дверей и фурнитуры.
Герметизация стыков влагостойким санитарным герметиком.
Проверка надёжности креплений, открывания дверей и герметичности конструкции.
Уборка места проведения работ после завершения монтажа.

4. Требования к качеству:
Все материалы и комплектующие должны быть новыми.
Стекло должно быть без трещин, сколов и других дефектов.
Конструкция должна быть устойчивой, надёжно закреплённой и безопасной в эксплуатации.
Двери должны открываться и закрываться без заеданий.
Соединения должны обеспечивать защиту от протекания воды в местах примыкания.
Работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности и технологии монтажа.


5. Условия выполнения услуги:

Изготовление и установка выполняются исполнителем.
Размеры и оттенок стекла предварительно согласовываются с заказчиком.
В стоимость услуги включаются материалы, комплектующие, доставка, изготовление и монтаж.
После завершения работ исполнитель передаёт установленную душевую кабину заказчику.
Гарантия на выполненные работы и установленную конструкцию — не менее 12 месяцев.
Единица измерения: 1 услуга.
Результат оказания услуги: изготовленная и установленная квадратная душевая кабина размером 975 × 975 мм, высотой 1900 мм, из тёмного тонированного стекла с чёрным профилем, без поддона, полностью готовая к эксплуатации.

Место выполнения работы (услуги): Область Абай, город Семей, улица Сорокина 18.
Срок оказания услуг: В течении 16 календарных дней со дня, следующего за днем регистрации договора в органах Казначейства.




















2-қосымша
Техникалық сипаттама
Қызмет атауы: паллетсіз қара түсті шыныдан душ кабинасын дайындау және орнату
1. Қызмет сипаттамасы
Қара алюминий профилі бар, паллетсіз, Тапсырыс берушінің өлшемі мен талаптарына сәйкес қараңғы тоналды шыңдалған шыныдан жасалған төртбұрышты душ кабинасын жасау, жеткізу және орнату.

2. Техникалық сипаттамалар және жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар:
1. Душ кабинасының пішіні төртбұрышты.
2. Өлшемі - 975 × 975 мм.
3. Биіктігі-1900 мм.
4. Қоршау мен есік материалы-қалыңдығы кемінде 4 мм қатайтылған қауіпсіз әйнек.
5. Әйнектің түсі қою сұр, графит, тоналды.
6. Профиль-алюминий, қара күңгірт, коррозияға қарсы жабыны бар.
7. Есіктер — бұралмалы немесе жылжымалы, сенімді ашу және жабу механизмі бар.
8. Тұтқалар металл, қара түсті.
9. Арматура-ылғалға төзімді, коррозияға төзімді.
10. Тығыздағыштар-ылғалға төзімді, құрылымның тығыздығын қамтамасыз етеді.
11. Паллет-қарастырылмаған.
12. Орнату-қолданыстағы су төгетін жүйемен дайындалған еденге.

3. Орындалатын жұмыстардың тізбесі:
Орнату орнын өлшеуді орындау.
Шыны элементтерді жеке өлшемдерге сәйкес жасау.
Қажетті профильмен, арматурамен және бекіткіштермен жабдықтау.
Материалдар мен жабдықтарды орнату орнына жеткізу.
Орнату орнын дайындау.
Душ кабинасын құрастыру және орнату.
Шыны панельдер мен есіктерді бекіту.
Есіктер мен жабдықтарды реттеу.
Буындарды ылғалға төзімді санитарлық тығыздағышпен тығыздау.
Бекіткіштердің сенімділігін, есіктердің ашылуын және құрылымның тығыздығын тексеру.
Монтаждау аяқталғаннан кейін жұмыс орындарын жинау.

4. Сапаға қойылатын талаптар:
Барлық материалдар мен компоненттер жаңа болуы керек.
Шыны жарықтар, чиптер және басқа ақауларсыз болуы керек.
Құрылым тұрақты, сенімді бекітілген және жұмыс кезінде қауіпсіз болуы керек.
Есіктер кептеліссіз ашылып, жабылуы керек.
Қосылыстар іргелес жерлерде судың ағып кетуінен қорғауды қамтамасыз етуі керек.
Жұмыстар қауіпсіздік талаптары мен монтаждау технологиясын сақтай отырып орындалуы тиіс.

5. Қызметті орындау шарттары:
Дайындау мен орнатуды Орындаушы орындайды.
Әйнектің өлшемдері мен көлеңкесі Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі.
Қызметтің құнына материалдар, компоненттер, жеткізу, дайындау және монтаждау кіреді.
Жұмыс аяқталғаннан кейін Орындаушы орнатылған душ кабинасын Тапсырыс берушіге береді.
Орындалған жұмыстарға және орнатылған құрылымға кепілдік — кемінде 12 ай.
Өлшем бірлігі: 1 қызмет.
Қызмет көрсету нәтижесі: көлемі 975 × 975 мм, биіктігі 1900 мм, қара Профильді қара түсті шыныдан жасалған, паллетсіз, пайдалануға толық дайын дайындалған және орнатылған төртбұрышты душ кабинасы.

[bookmark: _GoBack]Жұмыс (қызмет) орындалатын мекен-жай: Абай облысы, Семей қаласы, Сорокина көшесі, 18
Қызмет көрсету мерзімі: Қазынашылық органдарында шарт тіркелген күннен кейінгі күннен бастап 16  күнтізбелік күн ішінде.

