ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
1. Жұмыстардың атауы
Қолданыстағы еден жабындарын бөлшектеу, еден негізін ішінара жөндеу және дайындау, төсемесімен бірге жаңа ламинат төсеу, еден плинтустарын орнату және ілеспе әрлеу жұмыстарын орындау жөніндегі кешенді жұмыстар.
Барлық жұмыстар мердігердің өз күшімен, өз материалдарын, жабдықтары мен құрал-саймандарын пайдалана отырып орындалады.
Мердігер жұмыстарды толық әрі сапалы орындау үшін қажетті барлық негізгі, қосалқы және шығыс материалдарын, оның ішінде ламинатты, төсемені, еден плинтустарын, жалғау профильдерін, табалдырықтарды, бекіту элементтерін, астарлау материалдарын, жөндеу және тегістеу қоспаларын, герметиктерді және басқа да қажетті материалдарды өз бетінше сатып алуды, жеткізуді және пайдалануды қамтамасыз етеді.
Еден жабынының жалпы ауданы — 46,0 м², оның ішінде:
· Басшының кабинеті — 31,1 м².
· Қабылдау бөлмесі — 14,9 м².
2. Бөлшектеу жұмыстары
Мердігер келесі жұмыстарды орындауға міндетті:
· Кабинеттегі қолданыстағы ламинатты бөлшектеу — 31,1 м².
· Қолданыстағы линолеумды бөлшектеу — 14,9 м².
· Екі бөлменің периметрі бойынша ескі еден плинтустарын, жалғау элементтерін, табалдырықтарды және бекіткіштерді бөлшектеу.
· Ескі төсеменің, желім құрамдарының, бекіту элементтерінің және жаңа жабынды төсеуге кедергі келтіретін басқа да материалдардың қалдықтарын жою.
· Еден негізін құрылыс қоқысынан, шаңнан және ластанудан тазарту.
· Бөлшектелген материалдар мен құрылыс қоқысын жинау, ғимараттан шығару және мекеме аумағынан әкету.
Бөлшектеу жұмыстары қабырғаларға, есік жақтауларына, инженерлік коммуникацияларға және бөлмелердің басқа да элементтеріне зақым келтірмей, ұқыпты орындалуы тиіс.
3. Еден негізін дайындау және ішінара жөндеу
Қолданыстағы жабынды бөлшектегеннен кейін мердігер еден негізінің жай-күйін қарап, бағалауға міндетті.
Ақаулар анықталған жағдайда келесі жергілікті жөндеу жұмыстарын орындау көзделеді:
· Еден негізіндегі жарықтарды, ойықтарды, сынықтарды және басқа да зақымдарды жою.
· Тегіс емес учаскелерді жөндеу немесе өздігінен тегістелетін қоспалармен ішінара тегістеу.
· Негіздің беріктігі төмен учаскелерін алып тастау және олардың беріктігін қалпына келтіру.
· Қажет болған жағдайда жөнделетін беттерді астарлау.
· Бөлмелер арасындағы және еденнің жекелеген учаскелеріндегі биіктік айырмашылықтарын жою.
· Ламинатты кейіннен төсеу үшін тегіс, берік, құрғақ және таза негізді қамтамасыз ету.
Егер таңдалған жабын өндірушісі бұдан қатаң талаптар белгілемесе, негіздің тегістігіндегі рұқсат етілетін ауытқу ұзындығы 2 м учаскеде 2 мм-ден аспауы тиіс.
Маңызды: Ламинатты сапалы төсеу үшін қажетті еден негізін жергілікті жөндеу жұмыстарының құны жалпы жұмыс құнына енгізілуі тиіс.
4. Ламинатқа қойылатын талаптар
Төсеу үшін тапсырыс беруші ұсынған үлгіге сәйкес келетін EVER SENSE Classic (ылғалға төзімді) ламинаты пайдаланылуы тиіс.
Техникалық сипаттамалары:
· Жабын түрі — ламинатталған еден жабыны.
· Коллекциясы — EVER SENSE Classic.
· Декоры — табиғи ағаш құрылымын бейнелейтін ашық түсті ағаш өрнегі.
· Түсі — келісілген үлгіге сәйкес ашық сарғыш, ашық сұр немесе ағартылған емен түсі.
· Ұсынылатын артикулы — EL1054, «Дуб Шерман белый» немесе сыртқы түрі мен сипаттамалары бойынша баламасы.
· Бір панельдің өлшемі — шамамен 1292 × 193 мм.
· Қалыңдығы — кемінде 8 мм.
· Тозуға төзімділік класы — 32-ден төмен емес.
· Қосылу түрі — желім қолданылмайтын құлыптық қосылыс.
· Беті — табиғи ағаш құрылымы айқын көрінетін күңгірт немесе жартылай күңгірт.
· Жабын қажалуға, күнделікті механикалық жүктемелерге және тұрақты ылғалды тазалауға төзімді болуы тиіс.
· Материал білім беру ұйымының әкімшілік бөлмелерінде пайдалануға жарамды болуы тиіс.
· Формальдегид эмиссиясының класы — Е1 немесе одан да қатаң талаптарға сәйкес.
Ламинат жаңа, сынықтарсыз, сызаттарсыз, деформациясыз, құлыптық қосылыстары зақымданбаған және көзге көрінетін ақаулары жоқ болуы тиіс.
Төсеудің жалпы ауданы — 46,0 м². Қажетті материал мөлшері кесу және қалдықтарға арналған технологиялық қорды ескере отырып есептеледі, шамамен 5–10%.
Ламинаттың түпкілікті түсі мен құрылымы төсеу жұмыстары басталғанға дейін тапсырыс берушімен міндетті түрде келісілуі тиіс.
5. Төсемені төсеу
Ламинатты монтаждау алдында мердігер екі бөлменің бүкіл ауданына — 46,0 м² жаңа төсеме төсеуге міндетті.
Төсемеге қойылатын талаптар:
· Материалы — ламинатталған еден жабындарына арналған арнайы төсеме.
· Қалыңдығы — ламинат өндірушісінің ұсынымдарына сәйкес шамамен 2–3 мм.
· Төсеме соққы шуын азайтуды, ұсақ тегіссіздіктерді өтеуді және құлыптық қосылыстарды қорғауды қамтамасыз етуі тиіс.
· Төсеме қабаттары бір-бірінің үстіне қабаттастырылмай, түйістіріліп төселеді, қажет болған жағдайда түйіскен жерлері бекітіледі.
· Минералды негіз болған жағдайда ламинат өндірушісінің талаптарына сәйкес бу оқшаулағыш қабат қарастырылуы тиіс.
Зақымдалған немесе бұрын пайдаланылған төсемені қолдануға жол берілмейді.
6. Ламинат төсеу жұмыстары
Мердігер келесі жұмыстарды орындауға міндетті:
· Басшының кабинетіне ламинат төсеу — 31,1 м².
· Қабылдау бөлмесіне ламинат төсеу — 14,9 м².
· Монтаждау алдында материалды өндірушінің нұсқаулығына сәйкес бөлмелерде қажетті уақыт бойы сақтау.
· Панельдерді құлыптық қосылыс технологиясын сақтай отырып төсеу.
· Қабырғалар, құбырлар, есік жақтаулары және басқа да қозғалмайтын конструкциялар бойында технологиялық компенсациялық саңылауларды сақтау.
· Қабырғаларға, есік ойықтарына және инженерлік коммуникацияларға түйісетін жерлерде панельдерді ұқыпты кесу.
· Тапсырыс берушімен алдын ала келісілген бірыңғай төсеу бағытын сақтау.
· Панельдердің саңылаусыз, биіктік айырмашылықтарынсыз, сықырлаусыз және қозғалыссыз тығыз қосылуын қамтамасыз ету.
Басшының кабинеті мен қабылдау бөлмесі арасындағы есік ойығында ламинат өндірушісінің талаптарын ескере отырып, қажет болған жағдайда тиісті жалғау профилін пайдалану арқылы өтпелі бөлікті ұқыпты әрлеу қарастырылуы тиіс.
7. Еден плинтустарын орнату
Екі бөлменің периметрі бойынша қолданыстағы плинтустарды бөлшектеу және жаңа, заманауи, биік еден плинтустарын орнату көзделеді.
Плинтустарға қойылатын талаптар:
· Түрі — заманауи биік еден плинтусы.
· Биіктігі — шамамен 80–100 мм.
· Материалы — сапалы, соққыға төзімді ПВХ, қорғаныш жабыны бар МДФ немесе ұқсас материал.
· Түсі — ламинат түсіне сәйкес немесе онымен үйлесетін ашық реңк.
· Беті — тегіс, күңгірт, ластануға және ылғалды тазалауға төзімді.
· Конструкциясы — жасырын бекіту мүмкіндігі бар, кабель-арнасы болғаны жөн.
· Барлық бұрыштық қосылыстар, шеткі бітеуіштер мен түйіскен жерлер ұқыпты және толық аяқталған көріністе болуы тиіс.
· Бекіту сенімді, саңылаусыз, қисаймай және монтаждаудың көзге көрінетін ақауларынсыз орындалуы тиіс.
Плинтустар есік ойықтарын және оларды орнату техникалық тұрғыдан талап етілмейтін басқа учаскелерді қоспағанда, басшы кабинеті мен қабылдау бөлмесінің барлық қажетті периметрі бойынша орнатылады.
Плинтустардың нақты ұзындығы жұмыстар басталғанға дейін объектіде жүргізілген өлшеу нәтижелері бойынша анықталады және шарт құнына енгізіледі.
Плинтустардың моделі, биіктігі және түсі тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі.
8. Қосымша және ілеспе жұмыстар
Жұмыстардың құнына мыналар енгізілуі тиіс:
· Ламинатты, төсемені, плинтустарды, бекіту және шығыс материалдарын жеткізу.
· Материалдарды түсіру және жұмыс орындарына тасымалдау.
· Қажет болған жағдайда жиһаз бен жабдықтарды бөлмелер ішінде ұқыпты жылжыту және кейіннен бұрынғы орындарына орналастыру.
· Жиһазды, есіктерді, қабырғаларды және басқа да беттерді шаңнан және механикалық зақымданудан қорғау.
· Жұмыстарды орындауға кедергі келтіретін есік шектегіштерін, еден табалдырықтарын және басқа элементтерді бөлшектеу және кейіннен қайта орнату.
· Қажет болған жағдайда жаңа жабын төселгеннен кейін есіктердің еркін ашылуын қамтамасыз ету үшін тапсырыс берушімен келісу арқылы есік полотноларының төменгі бөлігін кесу.
· Есік ойықтарында жалғау және аяқтау профильдерін орнату.
· Төсеу технологиясы рұқсат ететін жерлерде жекелеген түйісу орындарын ұқыпты герметизациялау.
· Жұмыстар аяқталғаннан кейін бөлмелерді тазалау.
· Құрылыс қоқысын шығару және әкету.
· Орындалған жұмыстарды қабылдау кезінде анықталған кемшіліктерді жою.
Барлық қажетті бекіту, жалғау, әрлеу және шығыс материалдары жалпы құнға енгізілуі тиіс.
9. Жұмыстардың сапасына қойылатын талаптар
Жұмыстар Қазақстан Республикасының қолданыстағы құрылыс нормаларын, еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі талаптарын және қолданылатын материалдар өндірушілерінің ұсынымдарын сақтай отырып орындалуы тиіс.
Дайын жабын келесі талаптарға сәйкес болуы тиіс:
· Биіктіктің көзге көрінетін айырмашылықтарынсыз тегіс бет.
· Панельдердің сықырлауының, майысуының, ісінуінің және қозғалысының болмауы.
· Көзге көрінетін саңылауларсыз тығыз құлыптық қосылыстар.
· Сызаттардың, сынықтардың және басқа зақымдардың болмауы.
· Келісілген бірыңғай түс пен жабын өрнегі.
· Қабырғалар мен есік ойықтарына түйісетін жерлердің ұқыпты орындалуы.
· Плинтустардың тегіс және сенімді орнатылуы.
· Есіктердің еркін ашылып-жабылуы.
· Жұмыстар аяқталғаннан кейін құрылыс қоқысының болмауы.
Жұмыстар тапсырыс берушімен алдын ала келісілген кесте бойынша, шу мен шаңды барынша азайта отырып, мекеменің білім беру процесін бұзбай орындалуы тиіс.
10. Кепілдік міндеттемелер
Орындалған жұмыстарға кепілдік мерзімі орындалған жұмыстарды қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай болуы тиіс.
Кепілдік мерзімі ішінде мердігер монтаждау технологиясының бұзылуынан туындаған ақауларды, оның ішінде қосылыстардың ажырауын, плинтустардың ажырауын немесе сенімсіз бекітілуін, мердігердің кінәсінен жабынның сықырлауы мен қозғалуын өз қаражаты есебінен жоюға міндетті.
11. Жұмыстардың қорытынды көлемі
	№
	Жұмыстардың атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	Ескі ламинатты бөлшектеу
	м²
	31,1

	2
	Ескі линолеумды бөлшектеу
	м²
	14,9

	3
	Қолданыстағы плинтустарды бөлшектеу
	қума м
	Өлшеу бойынша

	4
	Еден негізін тазалау және дайындау
	м²
	46,0

	5
	Еден негізін жергілікті жөндеу және тегістеу
	м²
	Нақты қажеттілік бойынша

	6
	Жаңа төсемені төсеу
	м²
	46,0

	7
	Жаңа ламинатты төсеу
	м²
	46,0

	8
	Биік еден плинтустарын орнату
	қума м
	Өлшеу бойынша

	9
	Табалдырықтар мен жалғау профильдерін орнату
	жиынтық
	Қажеттілігіне қарай

	10
	Тазалау, құрылыс қоқысын шығару және әкету
	жиынтық
	1


12. Ерекше шарттар
1. Барлық негізгі, қосалқы және шығыс материалдарын мердігер өз қаражаты есебінен қамтамасыз етеді және олардың құны шарттың жалпы құнына енгізіледі.
2. Жұмыстар басталғанға дейін мердігер қажетті өлшеулерді жүргізуге және тапсырыс берушімен материалдарды, түс гаммасын, ламинат төсеу бағытын және плинтустардың моделін келісуге міндетті.
3. Келісілген материалдарды тапсырыс берушінің алдын ала келісімінсіз ауыстыруға жол берілмейді.
4. Жеткізуге, бөлшектеуге, еден негізін дайындауға, монтаждауға, шығыс материалдарына және тазалауға байланысты барлық шығындар шарттың жалпы құнына енгізіледі.
5. Осы техникалық ерекшелікте көзделген жұмыстар үшін қосымша ақы төлеуге жол берілмейді.
6. Еден негізінде күрделі жөндеуді талап ететін жасырын ақаулар анықталған жағдайда мердігер жұмыстарды жалғастырмас бұрын тапсырыс берушіні хабардар етуге міндетті. Мұндай жұмыстар тек жеке келісуден кейін ғана орындалады.
7. Жұмыстардың нәтижесі тапсырыс берушіге толық аяқталған және пайдалануға жарамды күйде тапсырылады.
Мәтінді қазақ тілінде тілдік тұрғыдан түзетіңізЖалпы көлемдер кестесін ықшамдаңыз


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. Наименование работ: Выполнение комплекса работ по демонтажу существующих напольных покрытий, частичному ремонту и подготовке основания, укладке нового ламината с подложкой, установке напольных плинтусов и выполнению сопутствующих отделочных работ.
Все работы выполняются силами и средствами подрядчика с использованием собственных материалов, оборудования и инструментов.
Подрядчик самостоятельно обеспечивает приобретение, доставку и использование всех необходимых основных, вспомогательных и расходных материалов, включая ламинат, подложку, напольные плинтусы, соединительные профили, порожки, крепёжные элементы, грунтовки, ремонтные и выравнивающие смеси, герметики и иные материалы, необходимые для полного и качественного выполнения работ.
Общая площадь напольного покрытия: 46,0 м², в том числе:
· Кабинет руководителя — 31,1 м².
· Приёмная — 14,9 м².
2. Демонтажные работы
Подрядчик обязан выполнить:
· Демонтаж существующего ламината в кабинете площадью 31,1 м².
· Демонтаж существующего линолеума в 14,9 м².
· Демонтаж старых напольных плинтусов, соединительных элементов, порогов и креплений по периметру обоих помещений.
· Удаление остатков старой подложки, клеевых составов, крепёжных элементов и других материалов, препятствующих укладке нового покрытия.
· Очистку основания от строительного мусора, пыли и загрязнений.
· Сбор, вынос и вывоз демонтированных материалов и строительного мусора с территории учреждения.
Демонтаж выполнять аккуратно, без повреждения стен, дверных коробок, инженерных коммуникаций и других элементов помещений.
3. Подготовка и частичный ремонт основания
После демонтажа существующего покрытия подрядчик обязан провести осмотр и оценку состояния основания пола.
При выявлении дефектов предусмотреть выполнение необходимых локальных ремонтных работ, включая:
· Устранение трещин, выбоин, сколов и других повреждений основания.
· Частичное выравнивание неровных участков ремонтными или самовыравнивающимися смесями.
· Удаление непрочных участков основания и восстановление их прочности.
· Грунтование ремонтируемых поверхностей при необходимости.
· Устранение локальных перепадов высоты между помещениями и отдельными участками пола.
· Обеспечение ровного, прочного, сухого и чистого основания для последующей укладки ламината.
Допустимые отклонения ровности основания — не более 2 мм на участке длиной 2 м, если производителем выбранного покрытия не установлены более строгие требования.
Важно: Локальный ремонт основания, необходимый для качественной укладки ламината, должен быть предусмотрен в общей стоимости работ. 
4. Требования к ламинату
Для укладки использовать ламинат EVER SENSE Classic (влагастойкий), соответствующий представленному заказчиком образцу.
Технические характеристики:
· Тип покрытия — ламинированное напольное покрытие.
· Коллекция — EVER SENSE Classic.
· Декор — светлый древесный рисунок с имитацией натуральной текстуры дерева.
· Цвет — светло-бежевый, светло-серый или белёный дуб, соответствующий согласованному образцу.
· Предпочтительный артикул — EL1054, «Дуб Шерман белый», или эквивалент по внешнему виду и характеристикам.
· Размер одной панели — ориентировочно 1292 × 193 мм.
· Толщина — не менее 8 мм.
· Класс износостойкости — не ниже 32.
· Тип соединения — замковое, без применения клея.
· Поверхность — матовая или полуматовая, с выраженной текстурой древесины.
· Покрытие должно быть устойчивым к истиранию, повседневным механическим нагрузкам и регулярной влажной уборке.
· Материал должен быть пригоден для использования в административных помещениях организации образования.
· Класс эмиссии формальдегида — Е1 или более строгий.
Ламинат должен быть новым, без сколов, царапин, деформаций, повреждений замковых соединений и видимых дефектов.
Общая площадь укладки — 46,0 м². Необходимое количество материала рассчитывается с учётом технологического запаса на подрезку и отходы, ориентировочно 5–10%.
Окончательный оттенок и фактура ламината подлежат обязательному согласованию с заказчиком до начала укладки.
5. Укладка подложки
Перед монтажом ламината подрядчик обязан выполнить укладку новой подложки по всей площади обоих помещений — 46,0 м².
Требования к подложке:
· Материал — специализированная подложка для ламинированных напольных покрытий.
· Толщина — ориентировочно 2–3 мм, в соответствии с рекомендациями производителя ламината.
· Подложка должна обеспечивать снижение ударного шума, компенсацию незначительных микронеровностей и защиту замковых соединений.
· Укладка выполняется без нахлёстов, со стыковкой полотен и фиксацией соединений при необходимости.
· При наличии минерального основания предусмотреть пароизоляционный слой в соответствии с требованиями производителя ламината.
Применение повреждённой, бывшей в употреблении подложки не допускается.
6. Работы по укладке ламината
Подрядчик обязан выполнить:
· Укладку ламината в кабинете руководителя — 31,1 м².
· Укладку ламината в приёмной — 14,9 м².
· Предварительную выдержку материала в помещениях перед монтажом согласно инструкции производителя.
· Укладку панелей с соблюдением технологии замкового соединения.
· Соблюдение технологических компенсационных зазоров вдоль стен, труб, дверных коробок и других неподвижных конструкций.
· Аккуратную подрезку панелей в местах примыкания к стенам, дверным проёмам и инженерным коммуникациям.
· Соблюдение единого направления укладки, предварительно согласованного с заказчиком.
· Обеспечение плотного соединения панелей без щелей, перепадов высоты, скрипа и подвижности покрытия.
В дверном проёме между кабинетом руководителя и приёмной предусмотреть аккуратное оформление перехода с использованием подходящего соединительного профиля при необходимости, с учётом требований производителя ламината.
7. Установка напольных плинтусов
По периметру обоих помещений предусмотреть демонтаж существующих и установку новых современных высоких напольных плинтусов.
Требования к плинтусам:
· Тип — современный высокий напольный плинтус.
· Высота — ориентировочно 80–100 мм.
· Материал — качественный ударопрочный ПВХ, МДФ с защитным покрытием или аналогичный материал.
· Цвет — в тон ламината либо гармонично сочетающийся с ним светлый оттенок.
· Поверхность — гладкая, матовая, устойчивая к загрязнениям и влажной уборке.
· Конструкция — с возможностью скрытого крепления, предпочтительно с кабель-каналом.
· Все угловые соединения, торцевые заглушки и стыки должны иметь аккуратный законченный вид.
· Крепление должно быть надёжным, без зазоров, перекосов и видимых дефектов монтажа.
Плинтусы устанавливаются по всему необходимому периметру кабинета руководителя и приёмной, за исключением дверных проёмов и других участков, где их установка технически не требуется.
Точный метраж плинтусов определяется по результатам замеров на объекте до начала работ и включается в стоимость договора.
Модель, высота и цвет плинтусов предварительно согласовываются с заказчиком.
8. Дополнительные и сопутствующие работы
В стоимость работ необходимо включить:
· Доставку ламината, подложки, плинтусов, крепёжных и расходных материалов.
· Разгрузку и перемещение материалов к месту выполнения работ.
· Аккуратное перемещение мебели и оборудования в пределах помещений при необходимости с последующей установкой на прежние места.
· Защиту мебели, дверей, стен и других поверхностей от пыли и механических повреждений.
· Демонтаж и последующую установку дверных ограничителей, напольных порожков и иных элементов, препятствующих выполнению работ.
· При необходимости — подрезку нижней части дверных полотен для обеспечения свободного открывания после укладки нового покрытия, по согласованию с заказчиком.
· Установку соединительных и завершающих профилей в дверных проёмах.
· Аккуратную герметизацию отдельных примыканий, где это допускается технологией укладки.
· Уборку помещений после завершения работ.
· Вынос и вывоз строительного мусора.
· Устранение недостатков, выявленных при приёмке выполненных работ.
Все необходимые крепёжные, соединительные, отделочные и расходные материалы должны быть включены в общую стоимость.
9. Требования к качеству выполнения работ
Работы должны выполняться с соблюдением действующих строительных норм Республики Казахстан, требований охраны труда, пожарной безопасности и рекомендаций производителей применяемых материалов.
Готовое покрытие должно соответствовать следующим требованиям:
· Ровная поверхность без заметных перепадов высоты.
· Отсутствие скрипов, прогибов, вздутий и подвижности панелей.
· Плотные замковые соединения без видимых щелей.
· Отсутствие царапин, сколов и иных повреждений.
· Единый согласованный оттенок и рисунок покрытия.
· Аккуратно выполненные примыкания к стенам и дверным проёмам.
· Ровно и надёжно установленные плинтусы.
· Свободное открывание и закрывание дверей.
· Отсутствие строительного мусора после завершения работ.
Работы должны выполняться с минимальным уровнем шума и пыли, по предварительно согласованному с заказчиком графику, без нарушения образовательного процесса учреждения.
10. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок на выполненные работы — не менее 12 месяцев с даты подписания акта приёмки выполненных работ.
В течение гарантийного периода подрядчик обязан за собственный счёт устранять дефекты, возникшие вследствие нарушения технологии монтажа, включая расхождение соединений, отслоение или ненадёжное крепление плинтусов, скрип и подвижность покрытия по вине подрядчика.
11. Итоговый объём работ
	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Демонтаж старого ламината
	м²
	31,1

	2
	Демонтаж старого линолеума
	м²
	14,9

	3
	Демонтаж существующих плинтусов
	пог. м
	По замеру

	4
	Очистка и подготовка основания
	м²
	46,0

	5
	Локальный ремонт и выравнивание основания
	м²
	По фактической необходимости

	6
	Укладка новой подложки
	м²
	46,0

	7
	Укладка нового ламината
	м²
	46,0

	8
	Монтаж высоких напольных плинтусов
	пог. м
	По замеру

	9
	Установка порожков и соединительных профилей
	компл.
	По необходимости

	10
	Уборка, вынос и вывоз строительного мусора
	компл.
	1


12. Особые условия
1. Все основные, вспомогательные и расходные материалы предоставляются подрядчиком за собственный счёт и включаются в общую стоимость договора. 
2. До начала работ подрядчик обязан произвести необходимые замеры и согласовать с заказчиком материалы, цветовую гамму, направление укладки ламината и модель плинтусов.
3. Замена согласованных материалов без предварительного согласования с заказчиком не допускается.
4. Все расходы, связанные с доставкой, демонтажом, подготовкой основания, монтажом, расходными материалами и уборкой, включаются в общую стоимость договора.
5. Дополнительная оплата за работы, предусмотренные настоящей технической спецификацией, не допускается.
6. При выявлении скрытых дефектов основания, требующих капитального ремонта, подрядчик обязан уведомить заказчика до продолжения работ. Такие работы выполняются только после отдельного согласования.
7. Результат работ передаётся заказчику в полностью завершённом виде, пригодном для эксплуатации.

