ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Тауардың атауы: Конференц-үстел
1. Тауардың техникалық сипаттамалары
· Үстелдің ұзындығы: 8 метр.
· Үстелдің ені: 1,6 метр.
· Отыратын орын саны: 26 адам.
· Үстелдің материалы, түсі, аяқтарының пішіні мен конструкциясы, сыртқы әрлеуі және жалпы дизайны тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі.
2. Дизайнды әзірлеу және келісу талаптары
· Жеткізуші конференц-үстелдің дизайнын әзірлеп, тапсырыс берушіге алдын ала келісуге ұсынуы тиіс.
· Үстелдің жалпы сыртқы көрінісі, конструкциясы және дизайндық шешімі тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі.
· Үстел аяқтарының материалы, пішіні, конструкциясы және әрлеу түрі тапсырыс берушімен келісіледі.
· Үстелдің үстіңгі тақтайының материалы, түсі, құрылымы және сыртқы әрлеуі тапсырыс берушімен келісіледі.
· Үстелдің түсі, жалпы көрінісі және интерьерге сәйкестігі тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі.
· Жеткізуші үстелдің эскизін немесе визуализациясын әзірлеп, тапсырыс берушінің келісіміне ұсынуы тиіс.
· Конференц-үстелді дайындау жұмыстары дизайн, материалдар, түстер және конструкциялық шешімдер тапсырыс берушімен толық келісілгеннен кейін басталады.
3. Сапаға қойылатын талаптар
· Конференц-үстел берік, тұрақты және ұзақ мерзімді пайдалануға жарамды болуы тиіс.
· Материалдардың сапасы мен сыртқы әрлеуі үстелдің функционалдық және эстетикалық талаптарына сәйкес болуы тиіс.
· Дайын өнім бекітілген дизайнға, келісілген материалдарға, түстерге және техникалық өлшемдерге сәйкес келуі тиіс.
· Дайын конференц-үстелде көрінетін ақаулар, сызаттар, жарықтар және сапасыз құрастыру белгілері болмауы тиіс.
· Үстелдің беті тегіс, сапалы, ақаусыз және механикалық зақымданусыз болуы қажет.
4. Үстелдің орталық ойығына қойылатын талаптар
· Үстелдің орталық бөлігінде ұзындығы 6,6 метр және ені 20 см болатын арнайы ойық қарастырылуы тиіс.
· Ойық үстелдің екі шетінен 70 см қашықтықта орналасуы қажет.
· Ойықтың түбі үстелдің негізгі бетінен 10 см төмен орналасуы тиіс.
· Ойық жасырын электр розеткаларын орналастыруға және электр сымдарын ұқыпты жүргізуге арналған болуы қажет.
· Ойықтың конструкциясы үстелдің жалпы дизайнымен үйлесуі тиіс.
· Ойықтың қақпағы, әрлеуі және конструкциялық шешімі тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі.
5. Жасырын электр розеткаларына қойылатын талаптар
· Үстелде 26 адамға арналған орын санына сәйкес, әр 2 адамға 1 жасырын электр розеткасы қарастырылуы тиіс.
· Розеткалардың жалпы саны: 13 дана.
· Розеткалар үстелдің орталық ойығына орналастырылып, пайдаланылмаған кезде жасырын тұруы қажет.
· Розеткалардың түрі, түсі, конструкциясы және техникалық параметрлері тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі.
· Электр сымдары арнайы арналар арқылы ұқыпты жасырылып, қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс.
· Розеткаларды монтаждау және электр желісіне қосу қолданыстағы электр қауіпсіздігі талаптарына сәйкес орындалуы қажет.
6. Жеткізу, құрастыру және орнату талаптары
· Тауар жаңа, пайдаланылмаған және сапалы болуы тиіс.
· Тауарды жеткізу, тасымалдау және түсіру жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.
· Үстелді құрастыру, монтаждау, белгіленген орынға орналастыру және жасырын розеткаларды орнату жеткізушінің есебінен орындалады.
· Жеткізуші үстелдің барлық бөлшектерінің дұрыс құрастырылуын, беріктігін және тұрақтылығын қамтамасыз етуі тиіс.
· Орнату аяқталғаннан кейін үстелдің сапасы, сыртқы көрінісі және электр розеткаларының жұмысқа жарамдылығы тексерілуі қажет.
7. Жеткізу орны
Түркістан қаласы, «Әзірет Сұлтан» ұлттық тарихи-мәдени музей-қорығы, Әмір Темір көшесі, 53а.
8. Қорытынды талаптар
Жеткізілетін тауар тапсырыс берушінің талаптарына және осы техникалық ерекшелікке сәйкес болуы тиіс.
Үстелдің материалы, түсі, аяқтарының конструкциясы, сыртқы әрлеуі, орталық ойықтың орындалуы және жасырын электр розеткаларының түрі мен орналасуы тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі.
Жеткізуші тауарды толық көлемде жеткізуге, тасымалдауға, түсіруге, құрастыруға және орнатуға жауапты. Тауар толық жинақталған, зақымданбаған және пайдалануға дайын күйде тапсырылуы тиіс. Жеткізуге, монтаждауға және орнатуға байланысты барлық шығындар жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование товара: Конференц-стол
1. Технические характеристики товара
· Длина стола: 8 метров.
· Ширина стола: 1,6 метра.
· Количество посадочных мест: 26 человек.
· Материал стола, цвет, форма и конструкция ножек, внешняя отделка и общий дизайн согласовываются с заказчиком предварительно.
2. Требования к разработке и согласованию дизайна
· Поставщик должен разработать дизайн конференц-стола и представить его заказчику для предварительного согласования.
· Общий внешний вид стола, конструкция и дизайнерское решение предварительно согласовываются с заказчиком.
· Материал, форма, конструкция ножек и вид их отделки согласовываются с заказчиком.
· Материал столешницы, её цвет, фактура и внешняя отделка согласовываются с заказчиком.
· Цвет стола, его общий внешний вид и соответствие интерьеру предварительно согласовываются с заказчиком.
· Поставщик должен подготовить эскиз или визуализацию стола и представить их на согласование заказчику.
· Изготовление конференц-стола начинается только после полного согласования с заказчиком дизайна, материалов, цветов и конструктивных решений.
3. Требования к качеству
· Конференц-стол должен быть прочным, устойчивым и пригодным для длительной эксплуатации.
· Качество материалов и внешней отделки должно соответствовать функциональным и эстетическим требованиям.
· Готовое изделие должно соответствовать утверждённому дизайну, согласованным материалам, цветам и техническим размерам.
· На готовом конференц-столе не допускаются видимые дефекты, царапины, трещины и признаки некачественной сборки.
· Поверхность стола должна быть ровной, качественной, без дефектов и механических повреждений.
4. Требования к центральному углублению стола
· В центральной части стола должно быть предусмотрено специальное углубление длиной 6,6 метра и шириной 20 см.
· Углубление должно располагаться на расстоянии 70 см от каждого из двух торцов стола.
· Дно углубления должно находиться на 10 см ниже основной поверхности стола.
· Углубление должно быть предназначено для размещения скрытых электрических розеток и аккуратной прокладки электрических кабелей.
· Конструкция углубления должна гармонично сочетаться с общим дизайном стола.
· Крышка углубления, её отделка и конструктивное исполнение предварительно согласовываются с заказчиком.
5. Требования к скрытым электрическим розеткам
· В столе должны быть предусмотрены скрытые электрические розетки из расчёта одна розетка на каждые два посадочных места для 26 человек.
· Общее количество розеток: 13 штук.
· Розетки должны быть размещены в центральном углублении стола и оставаться скрытыми, когда они не используются.
· Тип, цвет, конструкция и технические параметры розеток предварительно согласовываются с заказчиком.
· Электрические кабели должны быть аккуратно скрыты в специальных кабельных каналах, обеспечивающих безопасную эксплуатацию.
· Монтаж розеток и их подключение к электрической сети должны выполняться в соответствии с действующими требованиями электробезопасности.
6. Требования к доставке, сборке и установке
· Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении и надлежащего качества.
· Доставка, транспортировка и разгрузка товара осуществляются за счёт поставщика.
· Сборка стола, монтаж, установка в указанном месте и монтаж скрытых электрических розеток осуществляются за счёт поставщика.
· Поставщик должен обеспечить правильную сборку всех элементов стола, его прочность и устойчивость.
· После завершения установки должны быть проверены качество стола, его внешний вид и работоспособность электрических розеток.
7. Место поставки
Туркестанская область, город Туркестан, Национальный историко-культурный музей-заповедник «Азрет Султан», улица Амир Темир, 53а.
8. Заключительные требования
Поставляемый товар должен соответствовать требованиям заказчика и настоящей технической спецификации.
Материал стола, цвет, конструкция ножек, внешняя отделка, исполнение центрального углубления, а также тип и расположение скрытых электрических розеток подлежат предварительному согласованию с заказчиком.
Поставщик несёт ответственность за поставку товара в полном объёме, его транспортировку, разгрузку, сборку и установку. Товар должен быть передан заказчику в полностью собранном, неповреждённом и готовом к эксплуатации состоянии.
Все расходы, связанные с доставкой, монтажом и установкой товара, осуществляются за счёт поставщика.
