
Приложение 2
Техническая спецификация
Технический обслуживание, ремонт  с заменой запасных частей на авто машины:
                   1. Уаз патриот 2206  2019г.
                   2.Уаз 2924     2020г.
                   3. Уаз 315195 2015 г.
                   4. Джак Т6 2023г	
Все поставляемые товары и оказания услуг по текущему ремонту двигателей внутреннего сгорания (ДВС), ходовой части, коробки переменных передач (КПП и АКПП), ремонта электоро-оборудования, а также технического обслуживания с установкой закупаемых поставщиком запасных частей на автотранспорт должны соответствовать ГоСТам, нормам технических условий предусмотренных заводом изготовителя и разрешенные к вывозу с целью эксплуатации на территории Республики Казахстан.(На закупаемые заказчиком работы и услуги по ремонту автотранспорта, национальные стандарты РК и межгосударственные соответствующие стандарты отсутствуют согласно перечня размещенного на сайте www.egfntd.kz.)
     После оказания услуг ремонтная гарантия, а также гарантия на установленные запасные части должны составлять не мене одного года.


Требования к оборудованию участка диагностики СТО потенциального поставщика:

· Наличие подъемников 2-х стоечных с нижней синхронизацией грузоподьемность не менее 3,5 тонна.
· Наличия смотровой ямы 
· Наличие крана гаражного гидравлического
· Наличие пресса гаражного настольного
· Наличие стенда регулировки развала схождения
· Наличие станка для балансировки колес
· Наличие вулканизатора
· Наличие станка шиномонтажного
· Наличие станка для правки дисков
· Наличие компрессора
· Наличие установки для замены масла
· Наличие станка для расточки тормозных барабанов
· Наличие точильных, сверлильных станков
· Наличие стендов для проверки форсунок
· Наличие зарядных и пускозарядных устройств
· Наличие установки для заправки автокондиционеров
· Наличие гаражного оборудования
· Наличие эвакуатора.

Система  технического обслуживания  автотранспортных  средств  может включать в себя следующие виды услуг по обеспечению исправного состояния:

	Шиномонтажные работы
	Ходовая часть

	Двигатель

	Электрические работы
	Кузовные 


	· ШИНЫ на УАЗ размером 225*75*16 5шт КАМА всесезонные
ШИНЫ на УАЗ размером 225*75*16 4шт ШИПОВАННЫЕ ЗИМНИЕ
· Снятие/установка колеса;
· Монтаж/демонтаж покрышки;
· Балансировка;
· Ремонт прокола;
· Ремонт бокового пореза;
· Клейка камер;
· Шиномонтаж.

	· Диагностика ходовой части;
· Замена амортизаторов;
· Замена тормозных колодок;
· Ремонт суппорта с снятием и прокачкой системы;
· Замена шаровых опор;
· Замена подшипников;
· Замена рулевых тяг (наконечников);
· Замена сайлентблоков  4 компл;
· Замена рычагов.
· Замена рулевой рейки 3шт
· Ремонт и замена КПП,раздаточный коробки,мостов.

	· Капитальный ремонт двигателя;
· Мелкий ремонт двигателя;
· Ремонт блока цилиндров, гильзовка;
· Проточка головки блока цилиндров;
· Ремонт головки;
· Шлифовка головки блока цилиндров;
· Расточка коленвала.

	· Компьютерная диагностика;
· Устранение короткого замыкания;
· Замена датчиков;
· Ремонт стартера; 
· Ремонт генератора 8шт;
· Замена проводов;
· Замена лампочек 30шт;
· Ремонт щитка приборов.
·  Ремонт замок зажигание 3компл

	

	1. Колодки тормозные передние (дисковые УАЗ, ДЖАК) – 8 комплектов
2. Колодки тормозные задние (барабанные УАЗ, ДЖАК) – 8 комплектов
3. Шкорень на подшипниках -  3комп
4. Радиатор уаз-3шт
5. Генератор 3шт
6. Стартер 3шт
7. Ремень УАЗ, ДЖАК 4шт
8. Ремень УАЗ, ДЖАК 4шт
9. Наконечник рулевой УАЗ, ДЖАК  4 комл
10. Подшипник ступицы УАЗ, ДЖАК  12комп
11. Амортизатор передни УАЗ, ДЖАК  16шт
12. Амортизатор задний УАЗ, ДЖАК 16шт
13. Крестовина карданного вала 16шт
14. Водяной насос УАЗ, ДЖАК 4шт
15. Полуось заднего моста 3компл
16. Сцепление комплект 3шт
17. Ступица УАЗ 3компл
18. Фильтр воздушный УАЗ Джак- 16шт
19. Аккумулятор 70 на УАЗ 3шт
20. Свечи на уаз джак 4компл
21. Тормозные диски для УАЗ 6шт
22. Топливные насосы УАЗ, Патриот
23. Рулевые тяги комплект  УАЗЫ, патриот
24. Втулки передние задние УАЗы, патриот
25. Фары на УАЗы
26. Крестовина на УАЗы, Джак
27. Передний привод УАЗы, Патриот
28. Лобовое стекло УАЗы
29.  Патрубки водяные комплект на УАЗЫ, патриот
30. Крышка лоюовая малая
31. Форсунки
32. Шланг топливный
33. Сальники 



Требование к исполнителю: 
1. СТО должно быть в черте  города Талдыкорган,  иметь территорию обнесенную забором, с наличием ночного освещения и круглосуточной охраны для служебного автотранспорта ожидающего последующего ремонта, с наличием ночного освещения и круглосуточной охраны для служебного автотранспорта  ожидающего последующего ремонта (во избежание хищения и утрат т.к. служебный автотранспорт области дополнительно оснащен средствами радиосвязи, GPS, видео-регистраторами, системой  и Государственными регистрационными номерными знаками), автоматической пожарной сигнализацией, количество производственных участков и боксов необходимых для провидения регламентных и ремонтных работ легкового полноприводного транспорта.
1. Заявка на ремонт может оформляться как документально на бумажном носителе, так и по телефону.
1. Исполнитель после заключения договора в течение 3-х календарных дней предоставляет контактные данные ответственного лица, который должен быть постоянно доступен.
1. Исполнитель должен предоставить услуги с 8:00 до 22:00 в любой день, включая праздничные и выходные дни.
1. Исполнитель должен иметь возможность одновременно принять на ремонт  легковые  автомобилей 
1. В стоимость услуг входят все указанные в Приложении работы.
1. В стоимость услуг исполнитель должен включить все расходы на используемые материалы, расходные материалы (запасные части, комплектующие и т.д.).
1. Исполнитель должен предоставлять услуги на автомашины Центра вне основной очереди;
1. Исполнитель должен использовать только новые оригинальные запасные части при ремонте и по первому требованию Заказчика предоставить сертификат.
1. Исполнитель при установке новых запасных частей даёт гарантию на них в срок не менее 1 года.
1. Исполнитель должен предоставить стоимость на указанные работы и запасные части в данном Приложении.
1. Даже если при техническом обслуживании выявляются дополнительные работы, не входящие в перечень Приложения, Исполнитель должен выполнить их незамедлительно, с последующим заключением дополнительного соглашения к договору.
1. Выездную мобильную  техническую помощь оснащённую станками и специальным инструментом для ремонта автомашин в полевых условиях, эвакуатором для транпортировки в СТО.
1.  Исполнитель должен иметь опыт работы с полноприводными легковыми автомашинами марки УАЗ,ВАЗ не менее 3 лет. 


1. В случае простоя автомашин в ожидании более 3 часов, Исполнитель оплачивает штрафные санкции в размере 0,5% от суммы договора за каждый последующий час простоя. Простой определяется началом и окончанием пребывания в СТО, что сообщается в устной форме ответственному представителю Исполнителя. 
1. Услуги оказываются в течение 2026 года и по заявке Заказчика.

            Обязательные услуги, осуществляемые сервисным центром (поставщиком):
1. текущий ремонт подержанных автомобилей;
1. приобретение (закуп) и замена необходимых узлов и агрегатов на обслуживаемые автомобили;
1. диагностика и ремонт узлов и агрегатов;
1. шиномонтажные работы;
1. сварочные работы, всех видов
1. сервисная поддержка и консультативная помощь потребителям по вопросам эксплуатации автомобилей:




Техническалық ерекшелік
( автокөлікке техникалық қызмет көрсету) 
Автокөліктердің қосалқы бөлшектерін ауыстыру арқылы техникалық қызмет көрсету, жөндеу:

                     
   1 дана автокөлік: Уаз патриот 2206  2019ж 
                    1 дана автокөлік:Уаз 2924     2020ж
                    1 дана автокөлік:Уаз 315195-066 2015ж
1 дана автокөлік: ДЖАК Т6 2023ж
Іштен жанатын қозғалтқыштарды (МСҚ), жүріс бөлігін, ауыспалы беріліс қорабын (беріліс қораптары мен автоматты беріліс қорабын) ағымдағы жөндеуге, электр жабдықтарын жөндеуге, сондай-ақ жеткізуші сатып алған қосалқы бөлшектерді көлік құралдарына орнату арқылы техникалық қызмет көрсетуге барлық жеткізілетін тауарлар мен қызметтер Қазақстан Республикасының аумағында пайдалану мақсатында өндіруші ұсынған және экспорттауға рұқсат етілген мемлекеттік стандарттарға, стандарттарға, техникалық шарттарға сәйкес болуы керек. www.egfntd.kz сайтында жарияланған тізбеге сәйкес тапсырыс беруші көлік құралдарын жөндеу бойынша сатып алатын қызметтер.)
Қызметтер көрсетілгеннен кейін жөндеу кепілдігі, сондай-ақ орнатылған қосалқы бөлшектерге кепілдік кемінде бір жыл болуы керек.

ТЖО жабдықтары бойынша диагностика саласындағы қойылатын 
әлеуетті жабдықтаушыға қойылған  талаптар
 - кемінде 3,5 тонна жүк көтергіштігі төмен синхронизациясы бар 2 тіректі көтергіштердің болуы.                  -           Көру тесігінің болу
· Гараж гидравликалық кран болуы тиіс
· Баспа үстелік гараж болуы тиіс
· Түзетулер ыдырағаннан жинақтау стенды болуы тиіс
· Дөңгелектер теңгеру үшін машина болуы тиіс
· Вулканизатор болуы тиіс
· Шиналарды монтаждау машина болуы тиіс
· Дискілерді байыту үшін құрылғы болуы тиіс
· Компрессордың болуы тиіс
· Май ауыстыру жүйелері болуы тиіс
· Тежегіш барабанды жонып өңдеу машинасы болуы тиіс
· Қайрау, бұрғылау машиналары болуы тиіс
· Бүріккішті тестілеу стендтері болуы тиіс
· Зарядтау және қосқы зарядтау құрылғылары болуы тиіс
· Автосалқындатқыш демдеуіш орнатуы болуы тиіс
· Гараж жабдықтары болуы тиіс
· Эвакуатор болуы тиіс.

Көлік құралының техникалық қызмет көрсету жүйесі жөндей жағдайын қамтамасыз ету үшін келесі қызметтерді қамтуы керек:

	Шина монтаждау жұмыстары
	Жүру бөлшегі

	Қозғалтқыш 

	Электр жұмысы
	Шынак 

	· УАЗ шиналары 225*75*16 өлшемі 5 дана KAMA барлық маусымдық
· 225*75*16 өлшемді УАЗ шиналары 4 дана. ҚЫСТЫ ҚЫС
· Дөңгелектерді шешу/орнату;
· Қақпақтарды монтаждау/демонтаждау;
· Баланстау;
· Дөңгелек тесігін жөндеу;
· Жанындағы кескінді жөндеу;
· Камераны жабыстыру;
· Шиномонтаждау.

	· Қозғалу бөлшегін диагностикалау;
· Амортизаторларды ауыстыру;
· Тежегіш ауытыру;
· Тежегіш дискілерін ауыстыру;
· Суппорт жөндеу және сорғы жүйесін жөндеу;
· Шарикты подшипниктер ауыстыру;
· Подшипник ауыстыру;
· Рульдік күшін ауыстыру (ұштық);
· Сайлентблок ауыстыру;
· Тетік ауыстыру.
   Рульдік рейканы ауыстыру

	· Қозғалтқышты күрделі жөндеу;
· Қозғалтқышты шағын жөндеу;
· Гильзовка, цилиндр блогын жөндеу;
· Цилиндр басын айналма тереңдету;
· Қозғалтқыш басын жөндеу;
· Цилиндр басын тегістеу
· Коленвалды жонып тегістеу.

	· Компьютерлік диагностика;
· Қысқа тұйықталуды жою;
· Құрылғыны ауыстыру;
· Стартерді жөндеу; 
· Генераторды жөндеу;
· Желілерді ауыстыру;
· Электршамын ауыстыру;
· Аспаптар тақтасын жөндеу.
Жөндеу құлып от

	


	1. Алдыңғы тежегіш төсемдер (диск УАЗ, JAK) – 8 жинақ
2. Артқы тежегіш төсемдер (УАЗ, JAK барабан төсемдері) – 8 жинақ
3. Мойынтіректердегі тамыр - 3 жиынтық
4. Радиатор УАЗ-3 дана
5. Генератор 3 дана
6. Стартер 3шт
7. Белдік УАЗ, JAK 4шт
8. Белдік УАЗ, JAK 4шт
9. УАЗ, JAK 4 жинағы үшін руль ұшы
10. Доңғалақ подшипник УАЗ, JAK 12комп.
11. Алдыңғы амортизатор УАЗ, JAK 16шт
12. Артқы амортизатор УАЗ, JAK 16шт
13. Кардан білігінің көлденең бөлігі 16 дана
14. Су сорғыш УАЗ, ЯК 4шт
15. Артқы осьтің білігі 3 жинақ
16. Ілініс жинағы 3 дана
17. УАЗ торабы 3 комплект
18. Ауа сүзгісі UAZ Jak - 16 дана.
19. УАЗ 3 дана үшін аккумулятор 70
20. UAZ Jak 4 жиынтығына арналған оталдырғыштар
21. УАЗ үшін тежегіш дискілер 6 дана
22. УАЗ, Патриот жанармай сорғылары
23. Руль штангалары жинағы УАЗ, Патриот
24. Алдыңғы артқы втулкалар УАЗ, Патриот
25. УАЗ-ға арналған фаралар
26. УАЗ, Джек үшін кроссовка
27. Алдыңғы жетекті УАЗ, Патриот
28. Алдыңғы әйнек УАЗ
29. УАЗ, Патриотқа арналған су құбырлары
30. Шағын жанармай қақпағы
31. Инжекторлар
32. Жанармай түтігі
33. Пломбалар







Мердігерге   қойылатын талаптар:
	1.Техникалық қызмет көрсету станциясы Талдықорған қаласының шегінде орналасқан, қоршалған алаңы, түнгі жарықтандырылған және кейіннен жөндеуді күтіп тұрған қызметтік көліктер үшін тәулік бойы күзетілетін, түнгі жарықпен және күтіп тұрған қызметтік көліктер үшін тәулік бойы күзетілетін болуы керек. кейінгі жөндеу (ұрлық пен жоғалтуды болдырмау үшін және т.б.) к.Облыстың қызметтік көліктері қосымша радиобайланыспен, GPS, бейнетіркегіштермен, жүйемен жабдықталған және мемлекеттік тіркеу нөмірлері), автоматты өрт дабылдары, толық жетекті көлік құралдарында ағымдағы және жөндеу жұмыстарын қамтамасыз ету үшін қажетті өндіріс орындары мен қораптардың саны. Жөндеуге тапсырыс беру үшін  қағаз жүзінде құжаттар арқылы, сондай-ақ телефон арқылы да рәсімдеуге болады.
1. Мердігер келісімшарт жасасқаннан кейін 3 күнтізбелік күн ішінде жауапты тұлға байланыс мәліметтерін ұсынып, үнемі қолжетімді болуы керек.
1. Жөндеу жұмыстарына өтініш қағаз жүзінде де, телефон арқылы да ресімделуі мүмкін.

1. Мердігер мерекелік және демалыс күндерін қосқанда, кез келген күні 08: 00-ден 22: 00-ге дейін қызметтерді ұсынуы керек.
1. Мердігер бір мезгілде  автокөлікті жөндеуге қабылдай алуы керек.
1. Жөндеу жұмысына Қосымшада көрсетілген барлық жұмыстар кіреді.
1. Қызмет көрсету құнына мердігер пайдаланылатын материалдарды, барлық шығын материалдарын қосуы тиіс (қосалқы бөлшектер, жинақтар және т.б.).
1. Мердігер Орталықтан тыс көлік құралдарына қызмет көрсетуді қамтамасыз етуі керек. 
1. Мердігер жөндеуге тек жаңа түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдалануы керек және Тапсырыс берушінің бірінші өтініші бойынша сертификат берілуі ​​тиіс.
1. Жаңа қосалқы бөлшектердi орнатқан кезде Мердігер оларға 1 жыл кем емес мерзiмге кепiлдiк бередi
1. Мердігер көрсетілген қызметтің және қосалқы бөлшектердің құнын берілген Қосымшада көрсетуі тиіс. 
1. Қосымшаға енгізілмеген қосымша жұмыстардың техникалық қызмет көрсету кезінде анықталса, Мердігер оларды дереу орындауы керек, кейіннен келісімшартқа   қосымша келісім жасалады. 
12.Мердігер көрсетілген жұмыстардың құнын және қосалқы бөлшектерді осы Қосымшада көрсетуге міндетті.
       13.Машиналарды далада жөндеуге арналған станоктармен және арнайы құралдармен,          техникалық қызмет көрсету станцияларына тасымалдау үшін эвакуатормен жабдықталған    алаңнан тыс жылжымалы техникалық көмек.
14. Мердігерде УАЗ, ВАЗ маркалы толық жетекті автомобильдерде кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі болуы керек.
15. авто көліктің тұрып қалуы 3 сағаттан астам күткен жағдайда Орындаушы тоқтап қалған әрбір келесі сағат үшін шарт сомасының 0,5% мөлшерінде айыппұл төлейді. Жұмыстың тоқтап қалуы ТҚС-да тұрудың басталуымен және аяқталуымен анықталады, бұл туралы Орындаушының жауапты өкіліне ауызша баяндалады.
16.Қызмет 2026 жылдың ішінде Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша көрсетіледі.


