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Сметалық құжаттамаға сәйкес жалға берілетін тұрғын үйге (ЖТҚ) ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу бойыншатехникалық ерекшелік.

	Конкурстыңатауы
	Ағымдағы жөндеу жұмыстарын сметалық құжаттамаға сәйкес жалға берілетін тұрғын үйде (ЖТҚ) жүзеге асыру

	Объектініңорналасқанмекенжайы
	Қазақстан Республикасы,  Абай облысы, Семей қаласы, Архат көш, 6 үй, 1 пәтер.

	Объект жұмыстарыныңатауы
	Жалғаберілетінтұрғынүйге (ЖТҚ) сметалыққұжаттамағасәйкес (барлықбөлмелердегіедендіжөндеу, шатырдыжөндеу, іргетастынығайту, керме төбенібөлшектеу, сыланғанбеттер мен құрастырмалықабырғаконструкцияларын су эмульсиялықұрамменбояу, ішкіәрлеужұмыстары, электрқалқанынорнату, санитариялықтораптыжөндеу, электрсымдарынжөндеу).

	Аванстықтөлемніңмөлшері	
	0 % 

	Көрсетумерзімі
	Шарт  жасасқаннан кейін 1 ай.

	Объектілер саны
	1 үй

	Объектілергекепілдікберумерзімі
	-



Қызмет көрсету кезінде Жеткізуші мыналарға міндетті:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттердің толық және тиісінше орындалуын қамтамасыз етуге міндетті.
2) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде көрсетілетін қызметтердің Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Шартқа қосымшада (техникалық ерекшелік) көрсетілген талаптарға сәйкестігін қамтамасыз етуге міндетті;
3) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Өнім беруші тартқан персоналды қоспағанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға міндеттемелерді орындау үшін қаншалықты қажет болса, сондай шамада құпия түрде берілуге тиіс;
4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз жоғарыда санамаланған қандай да бір құжаттар мен ақпаратты Шартты іске асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға тиіс;
5)Жөндеужұмыстарынжүргізу:
1. Ағашжәне пластмасса материалдарынанжасалғанплинтустардыбөлшектеу.
2. Линолеум жәнерелинтөсеніштеріненжасалған еден жабындарынбөлшектеу.
3. Цементті еден жабындарынбөлшектеу.
4. Қалыңдығы 20 мм цементтітегістеуқабатын (стяжка) орнату.
5. Цементтітегістеуқабатынорнату, қалыңдығыныңәрбір 5 мм өзгеруінебайланысты 1111-0103-0101 нормасынақосымшатүзетуенгізу.
6. Еденгежелімарқылы линолеум төсенішінтөсеу.
7. Өздігіненбұралатынбұрандаларменполивинилхлоридтіплинтустардыорнату.
8. Поливинилхлоридтіүлдірденжасалғанбірдеңгейлі керме төбенібөлшектеу.
9. Поливинилхлоридтіүлдірденжасалғанбірдеңгейлі керме төбеніорнату.
10. Қыздырушамдары бар жарықтандырғыштардыбөлшектеу.
11. Қалыптықоршаған орта жағдайларындағыүй-жайлардаілмеккеілінетінаспалыжарықдиодтышамдыорнату.
12. Қуаты 30 Вт, IP40 қорғанысдәрежесі бар, СТ РК 2595-2014 стандартынасәйкес ДВО 4030 үлгісіндегіжарықдиодтышамғаарналғанжарықтандырғыш.
13. (Жарықтардыбітеу)Тасжәне бетон ішкіқабырғаларындағысылақты цемент-әкерітіндісіменжөндеу. Жекелегенжөнделетінучаскелердіңауданы 1 м²-ге дейін, қабатқалыңдығы 20 мм-гедейін.
14. (Барлықбөлмелерде)Сыланғанбеттер мен құрастырмалықабырғаконструкцияларын су эмульсиялықұрамменқарапайымбояу.
15. Пәтерліктаратуэлектрқалқанынорнату.
16. Металл конструкцияларға, қалқандар мен пульттергеавтоматтыажыратқыштардыорнату.
17. ВА47-29 үлгісіндегіавтоматтыажыратқыш, «D» сипаттамасы, 1P, 16 А, ажыратуқабілеті 4,5 кА.
18. ВА47-29 үлгісіндегіавтоматтыажыратқыш, «D» сипаттамасы, 1P, 32 А, ажыратуқабілеті 4,5 кА.
19. ВА47-29 үлгісіндегіавтоматтыажыратқыш, «D» сипаттамасы, 1P, 40 А, ажыратуқабілеті 4,5 кА.
20. Жасырынэлектрсымдарынбөлшектеу.
21. Қимасы 6 мм²-ге дейінгікабельдіқапсырмаларменбекітіптөсеу.
22. Қуаткабелі, 3 талсымды, кернеуі 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012 стандартынасәйкес, АВВГ 3×6,0 (ож)-0,66 маркалы.
23. (Шатыр)Минералдымақтаданнемесешыныталшықтанжасалғанплиталар мен маттардантұтасжылужәнедыбысоқшаулағышқабатынорнату.
24. Синтетикалықбайланыстырғышнегіздегі, СТ РК 3829-2022 стандартынасәйкескелетін, П-140 маркалыминералдымақтаданжасалғанжылуоқшаулағыш плита.
25. Шыныталшықтыматериалдардықолданбай, полиэтилен үлдіріненбуоқшаулағышқабатынорнату.
26. Керамикалықплиткаларданжасалған еден жабындарынбөлшектеу.
27. Қабырғалардыңглазурьленгенкерамикалықплиткаларменқаптамасынбөлшектеу.
28. Цемент ерітіндісінекерамикалықплиткалардан еден жабынынтөсеу.
29. ГОСТ 13996-2019 стандартынасәйкес, қалыңдығы 7,5–13 мм болатынбіртүстіглазурьленгенкерамикалық плитка.
30. Кірпішжәне бетон беттердіерітіндіменкерамикалықплиткаларарқылықаптау.
31. Іргетастытұтасқұймалытемірбетонқұрсауменкүшейту.
32. Құрылысқоқыстарынмеханикаландырылғантәсілментиеу.
33. Құрылысжүктерінелдімекендердентысжерлергежүккөтергіштігі 5 тоннадан 10 тоннағадейінгісамосвалдармен 15 км қашықтыққатасымалдау.
6) Шартқа қол қойылғаннан кейін өнім беруші жұмыстарды Техникалық ерекшелікке және жергілікті сметалық есепке сәйкес орындайды.
Көрсетілген қызметтер үшін ақы төлеу Өнім берушінің есеп айырысу шотына ақшалай қаражатты аудару арқылы ұсынылған шот-фактура және орындалған жұмыстар актісі негізінде жүргізіледі.
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