Техническая спецификация закупаемых работ 
для филиала «Жетісу» РГП «Казаэронавигация»

1. Общая часть
[bookmark: _GoBack]1.1. Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика комплексные работы по изготовлению, сборке, монтажу и инсталляции Пульта из корпусной мебели для брифинга (далее – Работы) для организации рабочих мест специалистов метеорологической службы и службы ОВД филиала «Жетісу» РГП «Казаэронавигация», с обеспечением условий для размещения компьютерного и периферийного оборудования, а также проведения предполетного метеорологического консультирования и брифинга. Общий объем оказываемых работ включает оснащение 1 комплекта пульта брифинга (в составе 3-х конструктивных модулей/рабочих мест). 
1.2. Исполнитель обязуется выполнить Работы в полном объеме, включая доставку материалов и готовых конструктивных элементов на объект Заказчика, выполнение погрузочно-разгрузочных работ, сборку, установку и сопутствующие монтажные работы в соответствии с условиями Договора и настоящей Технической спецификацией. 
1.3. Срок выполнения Работ: в течение 60 календарных дней с даты подписания договора.
1.4. Гарантийный срок на результаты выполненных Работ (включая собранные конструкции и выполненные работы) должен составлять не менее 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты подписания Сторонами электронного Акта выполненных работ. 
1.5. Место выполнения Работ: Республика Казахстан, область Жетісу, г. Талдыкорган, Аэропорт.
 
2. Требования к Исполнителю
2.1. Исполнитель гарантирует, что все материалы, комплектующие и оборудование, используемые при выполнении Работ, являются новыми, неиспользованными и соответствуют государственным стандартам и техническим условиям. 
2.2. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ и отсутствие дефектов в созданных конструкциях при их нормальной эксплуатации. Дефектом признается любое повреждение конструкции, элементов фиксации, функциональных узлов или отделки, выразившееся в утрате целостности, внешнего вида, полных или частичных функций, а также несоответствие результатов Работ заявленным техническим характеристикам. 
2.3. Исполнитель обязан по требованию Заказчика в случае обнаружения дефектов, недостатков или несоответствия качества выполненных Работ (и/или примененных материалов и комплектующих) безвозмездно устранить дефекты или произвести замену некачественных компонентов на месте выполнения Работ в течение 20 (двадцати) календарных дней, при условии, что данная замена/устранение не приведет к ухудшению характеристик и будет соответствовать функциональному назначению. 
2.4. В рамках выполнения Работ Исполнитель обязуется выполнить следующий комплекс работ: 
· выезд представителя Исполнителя на объект Заказчика, проведение замеров помещения и места установки пульта брифинга, снятие всех необходимых размеров;
· согласование с Заказчиком места установки, результатов замеров и размеров пульта брифинга (с учетом расположения источников электроснабжения и точек подключения к сети связи);
· изготовление пульта брифинга в соответствии с согласованными размерами и разделом 3 настоящей Технической спецификации;
· доставка изготовленных конструктивных элементов пульта брифинга на объект Заказчика, выполнение погрузочно-разгрузочных работ;
· сборка, установка и монтаж пульта брифинга на согласованное место с выравниванием по уровню пола;
· скрытая прокладка кабелей внутри конструкции пульта, установка сетевых фильтров (на 8 розеток) в силовой нише, подготовка слаботочной ниши, подключение сетевых фильтров к существующим точкам электроснабжения Заказчика;
· уборка рабочего места, вывоз упаковочных материалов и строительного мусора после завершения монтажа;
· сдача выполненных работ Заказчику. 
2.5. Перед началом выполнения Работ на режимной территории Заказчика персонал Исполнителя обязан пройти все виды предусмотренного инструктажа (по безопасности, охране труда и режимным правилам) и строго соблюдать указания уполномоченного представителя Заказчика. На период выполнения Работ и нахождения на территории персонал Исполнителя выполняет все действия исключительно по согласованию с Заказчиком. 
2.6. Исполнитель и его персонал обязаны строго соблюдать правила пропускного и внутриобъектового режима, техники безопасности, охраны труда и правила пожарной безопасности, действующие на объектах Заказчика. 

3. Технические требования к выполняемым Работам и результатам работ
Характеристики и состав работ по изготовлению и монтажу пульта брифинга:
	Параметр / Характеристика
	Описание и технические требования

	Наименование объекта работ
	Пульт брифинга (комплект из 3-х рабочих модулей). 

	Тип конструкции
	Стационарный, модульный, линейный. 

	Количество рабочих мест
	3 рабочих места. 

	Габаритные размеры (общие)
	• Общая длина: 5400 мм. 
• Глубина: 800 мм. 
• Высота до столешницы: 750 мм. 
• Высота задней панели с верхней полкой: 400 мм. 
• Глубина верхней полки: 200 мм. 
• Общая высота: 1150 мм.
• Длина одного рабочего модуля: 1800 мм. 

	Компоновка модулей
	• Модуль 1: Тумба (400 мм) — Рабочее место (1000 мм) — Тумба (400 мм);
• Модуль 2: Тумба (400 мм) — Рабочее место (1000 мм) — Тумба (400 мм);
• Модуль 3: Тумба (400 мм) — Рабочее место (1000 мм) — Тумба (400 мм). 

Каждое рабочее место изготавливается как отдельный модуль длиной 1800 мм с возможностью надежного механического соединения и единой кабельной трассировки. 

	
	

	Требования к модульности и сборке
	• Обеспечение возможности автономной/отдельной эксплуатации каждого модуля. 
• Монтаж скрытых соединительных элементов. 
• Сохранение целостности общей кабельной магистрали при объединении модулей. 
• Обеспечение возможности демонтажа и повторной сборки без повреждения конструкции. 
• Полная совместимость по геометрии и высоте всех модулей. 


	Оснащение рабочих мест
	Каждое рабочее место должно быть рассчитано на размещение 3-4 мониторов, клавиатуры и мыши. Исполнитель должен обеспечить: скрытую прокладку кабелей, кабельный ввод в заднюю кабельную нишу, техническую возможность подключения сетевого и электрического оборудования. 

	Конструкция тумб
	• Правая тумба: верхняя часть — открытая ниша под принтер; нижняя часть — 2 открытые ниши под системный блок ПК с перфорацией задней панели для вентиляции. 
• Левая тумба: верхняя часть — открытая ниша под принтер; нижняя часть — 2 выдвижных ящика для хранения документов. 


	Задняя панель и коммуникации
	Исполнение по типу сервисной кабельной панели с откидными дверцами на петлях и фиксацией замками. Каркас: металл либо ЛДСП, перфорированные панели. Предусмотреть удобный доступ для обслуживания кабельных трасс.

Внутреннее устройство кабельных ниш:
• Силовая ниша (220В): установка сетевого фильтра на 8 розеток, крепления под фильтр, скрытая прокладка силовых кабелей. 
• Слаботочная ниша (LAN): возможность установки сетевого оборудования, скрытая прокладка кабелей связи. 

	Материалы и отделка
	• Столешница: ЛДСП/МДФ толщиной 25-32 мм.
• Тумбы: ЛДСП толщиной 16-25 мм. 
• Кромка: ПВХ 2 мм. 
• Кабельная панель: металл/ЛДСП с перфорацией.
• Цвет: по согласованию с Заказчиком. 

	Дополнительные требования
	Устройство вентиляции ниш, установка регулируемых ножек для нивелирования неровностей пола, обеспечение возможности установки кронштейнов для мониторов. 



4. Условия оплаты и стоимость Работ
4.1. При оформлении финансовых и первичных бухгалтерских документов Стороны указывают следующие реквизиты филиала, принимающего результаты выполненных Работ: 
·  Получатель: Филиал «Жетісу» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казаэронавигация» Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан. 
·  Юридический адрес: Область Жетісу, Ескельдинский район, Алдабергеновский сельский округ, село Алдабергенов, промышленная зона Учетный квартал 122, зд.1. 
·  БИН: 250241025672 ИИК: KZ1096521F0008394940 в Филиале АО "ForteBank" в г. Талдыкорган БИК: IRTYKZKA. 
4.2. Общая стоимость Работ включает в себя: стоимость всех выполненных работ; стоимость используемых материалов, комплектующих и оборудования; уплату налогов, пошлин и других обязательных платежей в бюджет; стоимость защитной упаковки и транспортировки; стоимость погрузочно-разгрузочных работ; расходы на оформление пропусков и обеспечение доступа персонала на объект Заказчика; стоимость сборки, установки и монтажа пульта брифинга, скрытой прокладки кабелей внутри конструкции и подключения сетевых фильтров; стоимость уборки рабочего места после завершения монтажа, а также все иные расходы Исполнителя, необходимые для полного и надлежащего выполнения Работ по Договору. 











«Қазаэронавигация» РМК «Жетісу» филиалы үшін 
орындалатын жұмыстардың техникалық ерекшелігі  

1. Жалпы бөлім
1.1. Өнім беруші Тапсырыс берушіге «Қазаэронавигация» РМК «Жетісу» филиалының метеорологиялық қызметі мен ӘҚҚ қызметі мамандарының жұмыс орындарын ұйымдастыруға, компьютерлік және перифериялық жабдықтарды орналастыруға, сондай-ақ ұшу алдындағы метеорологиялық консультация жүргізуді және брифингті қамтамасыз етуге арналған брифингке арналған корпустық жиһаздан жасалған пультті (бұдан әрі — брифинг пульті) дайындау, құрастыру, монтаждау және орнату бойынша кешенді жұмыстарды (бұдан әрі — Жұмыстар) орындауға міндеттенеді. Орындалатын жұмыстардың жалпы көлемі 1 брифинг пульттер жиынтығын (құрамында 3 жұмыс модулі) жабдықтауды қамтиды. 
1.2. Орындаушы Шарттың талаптарына және осы Техникалық ерекшелікке сәйкес материалдар мен дайын конструктивті элементтерді Тапсырыс берушінің объектісіне жеткізуді, тиеу-түсіру жұмыстарын орындауды, құрастыруды, орнатуды және ілеспе монтаждау жұмыстарын қоса алғанда, Жұмыстарды толық көлемде орындауға міндеттенеді. 
1.3. Жұмыстарды орындау мерзімі: Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде.
1.4. Кепілдік мерзімі: Орындалған Жұмыстардың нәтижелеріне (жиналған конструкцияларды және орындалған жұмыстарды қоса алғанда) Тараптар Орындалған жұмыстардың электрондық актісіне қол қойған күннен бастап кемінде 12 (он екі) күнтізбелік ай болуға тиіс. 
1.5. Жұмыстарды орындау орны: Қазақстан Республикасы, Жетісу облысы, Талдықорған қаласы, Әуежай. 

2. Орындаушыға қойылатын талаптар
2.1. Орындаушы Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын барлық материалдардың, жинақтаушы бұйымдардың және жабдықтың жаңа, пайдаланылмаған екеніне және мемлекеттік стандарттар мен техникалық шарттарға сәйкес келетініне кепілдік береді. 
2.2. Орындаушы орындалған жұмыстардың сапасына және жасалған конструкцияларда оларды қалыпты пайдалану кезінде ақаулардың болмауына кепілдік береді. Конструкцияның, бекіту элементтерінің, функционалдық тораптардың немесе әрлеудің тұтастығының, сыртқы түрінің, толық немесе ішінара функцияларының жоғалуы түрінде көрінген кез келген зақымдануы, сондай-ақ Жұмыстар нәтижелерінің мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкес келмеуі ақау деп танылады. 
2.3. Орындаушы Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша орындалған Жұмыстардың (және/немесе қолданылған материалдар мен жинақтаушы бұйымдардың) ақаулары, кемшіліктері анықталған немесе сапасы сәйкес келмеген жағдайда, осындай ауыстыру/жою сипаттамалардың нашарлауына әкелмейтін және функционалдық мақсатына сәйкес келетін болған кезде, Жұмыстарды орындау орнында 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде ақауларды өтеусіз жоюға немесе сапасыз компоненттерді ауыстыруға міндетті. 
2.4. Жұмыстарды орындау шеңберінде Орындаушы мынадай жұмыстар кешенін орындауға міндеттенеді: 
· Орындаушы өкілінің Тапсырыс берушінің объектісіне шығуы, үй-жайдың және брифинг пультін орнататын орынның өлшемдерін алуы, барлық қажетті өлшемдерді түсіруі; 
· орнату орнын, өлшеу нәтижелерін және брифинг пультінің өлшемдерін Тапсырыс берушімен келісу (электрмен жабдықтау көздері мен байланыс желісіне қосу нүктелерінің орналасуын ескере отырып); 
· брифинг пультін келісілген өлшемдерге және осы Техникалық ерекшеліктің 3-бөліміне сәйкес дайындау; 
· брифинг пультінің дайындалған конструктивті элементтерін Тапсырыс берушінің объектісіне жеткізу, тиеу-түсіру жұмыстарын орындау; 
· брифинг пультін еден деңгейі бойынша тегістей отырып, келісілген орынға құрастыру, орнату және монтаждау; 
· пульт конструкциясының ішінде кабельдерді жасырын төсеу, күштік қуысқа желілік сүзгілерді (8 розеткаға арналған) орнату, әлсіз ток қуысын дайындау, желілік сүзгілерді Тапсырыс берушінің қолданыстағы электрмен жабдықтау нүктелеріне қосу; 
· монтаж аяқталғаннан кейін жұмыс орнын жинау, қаптама материалдарын және құрылыс қоқысын шығарып әкету; 
· орындалған жұмыстарды Тапсырыс берушіге тапсыру. 
2.5. Тапсырыс берушінің режимдік аумағында Жұмыстарды орындауды бастамас бұрын Орындаушының персоналы көзделген нұсқаманың барлық түрінен (қауіпсіздік, еңбекті қорғау және режимдік ережелер бойынша) өтуге және Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілінің нұсқауларын қатаң сақтауға міндетті. Жұмыстарды орындау кезеңінде және аумақта болу уақытында Орындаушының персоналы барлық әрекеттерді тек Тапсырыс берушімен келісу бойынша орындайды. 
2.6. Орындаушы және оның персоналы Тапсырыс берушінің объектілерінде қолданылатын өткізу және объект ішіндегі режим ережелерін, қауіпсіздік техникасын, еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі ережелерін қатаң сақтауға міндетті. 

3. Орындалатын Жұмыстарға және жұмыс нәтижелеріне қойылатын техникалық талаптар

Брифинг пультін дайындау және монтаждау бойынша сипаттамалар мен жұмыстардың құрамы:
	Параметр / Сипаттама
	Сипаттамасы мен техникалық талаптар

	Жұмыстар нысанының атауы
	Брифинг пульті (3 жұмыс модулінен тұратын жиынтық). 


	Конструкция түрі
	Стационарлық, модульдік, желілік. 


	Жұмыс орындарының саны
	3 жұмыс орны. 

	Габариттік өлшемдері (жалпы)
	• Жалпы ұзындығы: 5400 мм. 
• Тереңдігі: 800 мм. 
• Үстелге дейінгі биіктігі: 750 мм. 
• Жоғарғы сөресі бар артқы панельдің биіктігі: 400 мм. 
• Жоғарғы сөренің тереңдігі: 200 мм. 
• Жалпы биіктігі: 1150 мм. 
• Бір жұмыс модулінің ұзындығы: 1800 мм. 


	Модульдердің орналасуы
	• 1-модуль: Тумба (400 мм) — Жұмыс орны (1000 мм) — Тумба (400 мм); 
• 2-модуль: Тумба (400 мм) — Жұмыс орны (1000 мм) — Тумба (400 мм);
• 3-модуль: Тумба (400 мм) — Жұмыс орны (1000 мм) — Тумба (400 мм). 
Әрбір жұмыс орны сенімді механикалық қосылу және ортақ кабельдік трассалау мүмкіндігімен ұзындығы 1800 мм жеке модуль ретінде дайындалады. 


	Модульділікке және құрастыруға қойылатын талаптар
	• Әрбір модульді автономды/жеке пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз ету. 
• Жасырын біріктіру элементтерін монтаждау. 
• Модульдерді біріктіру кезінде ортақ кабельдік магистральдың тұтастығын сақтау. 
• Конструкцияны бүлдірмей бөлшектеу және қайта құрастыру мүмкіндігін қамтамасыз ету. 
• Барлық модульдердің геометриясы мен биіктігі бойынша толық үйлесімділігі. 


	Жұмыс орындарын жабдықтау
	Әрбір жұмыс орны 3-4 мониторды, пернетақтаны және тышқанды орналастыруға есептелуі тиіс. Өнім беруші мыналарды қамтамасыз етуі тиіс: кабельдерді жасырын төсеу, артқы кабель қуысына кабельді енгізу, желілік және электр жабдықтарын қосудың техникалық мүмкіндігі. 


	Тумбалардың конструкциясы
	• Оң жақ тумба: жоғарғы бөлігі — принтер орнатуға ашық қуыс; төменгі бөлігі — желдетуге арналған артқы панелінде перфорациясы бар ДК жүйелік блогы үшін 2 ашық қуыс. 
• Сол жақ тумба: жоғарғы бөлігі — принтер орнатуға ашық қуыс; төменгі бөлігі — құжаттарды сақтауға арналған 2 суырмалы жәшік. 


	Артқы панель және коммуникациялар
	Ілмектердегі қайырмалы есіктері бар және құлыптармен бекітілетін сервистік кабельдік панель түрінде орындалуы. Қаңқасы: металл немесе ЛДСП, перфорацияланған панельдер. Кабельдік трассаларға қызмет көрсету үшін ыңғайлы қолжетімділікті көздеу. 

Кабельдік қуыстардың ішкі құрылысы:
• Күштік қуыс (220В): 8 розеткаға арналған желілік сүзгіні орнату, сүзгіге бекітпелер, күштік кабельдерді жасырын төсеу. 
• Әлсіз ток қуысы (LAN): желілік жабдықты орнату мүмкіндігі, байланыс кабельдерін жасырын төсеу. 


	Материалдар мен өңдеу
	• Үстел үсті: қалыңдығы 25-32 мм ЛДСП/МДФ. 
• Тумбалар: қалыңдығы 16-25 мм ЛДСП. 
• Жиегі: ПВХ 2 мм. 
• Кабель панелі: перфорациясы бар металл/ЛДСП. 
• Түсі: Тапсырыс берушімен келісу бойынша. 


	Қосымша талаптар
	Қуыстарды желдетуді ұйымдастыру, еденнің тегіс еместігін тегістеу үшін реттелетін аяқтарды орнату, мониторларға арналған кронштейндерді орнату мүмкіндігін қамтамасыз ету. 



4. Ақы төлеу шарттары және Жұмыстардың құны
4.1. Қаржылық және бастапқы бухгалтерлік құжаттарды ресімдеу кезінде Тараптар орындалған Жұмыстардың нәтижелерін қабылдайтын филиалдың мынадай деректемелерін көрсетеді: 
· Алушы: Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі Азаматтық авиация комитетінің «Қазаэронавигация» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының «Жетісу» филиалы. 
· Заңды мекенжайы: Жетісу облысы, Ескелді ауданы, Алдабергенов ауылдық округі, Алдабергенов ауылы, өнеркәсіптік аймақ 122-есеп кварталы, ғимарат 1. 
· БСН: 250241025672 ЖСК: KZ1096521F0008394940 «ForteBank» АҚ Талдықорған қаласындағы филиалы БИК: IRTYKZKA. 
4.2. Жұмыстардың жалпы құнына мыналар кіреді: орындалған барлық Жұмыстардың құны; пайдаланылатын материалдардың, жинақтаушы бұйымдардың және жабдықтың құны; салықтарды, баждарды және бюджетке төленетін өзге де міндетті төлемдерді төлеу; қорғаныш қаптаманың және тасымалдаудың құны; тиеу-түсіру жұмыстарының құны; өткізу қағаздарын ресімдеуге және персоналдың Тапсырыс берушінің объектісіне кіруін қамтамасыз етуге арналған шығыстар; брифинг пультін құрастыру, орнату және монтаждау, конструкция ішінде кабельдерді жасырын төсеу және желілік сүзгілерді қосу құны; монтаж аяқталғаннан кейін жұмыс орнын жинау құны, сондай-ақ Шарт бойынша Жұмыстарды толық және тиісінше орындау үшін қажетті Орындаушының өзге де барлық шығыстары. 
