Техническая спецификация
Описание услуги
Исполнитель выполняет комплекс работ по проверке технического состояния системы молниезащиты здания, испытанию ее элементов и измерению сопротивления заземляющего устройства с целью подтверждения работоспособности, соответствия требованиям нормативных документов Республики Казахстан и обеспечения безопасной эксплуатации объекта.
Перечень выполняемых работ
· Визуальный осмотр системы молниезащиты.
· Проверка состояния молниеприемников, токоотводов и заземляющего устройства.
· Проверка надежности механических и электрических соединений элементов системы молниезащиты.
· Проверка целостности токоотводов и отсутствия механических повреждений.
· Измерение сопротивления заземляющего устройства специализированными поверенными приборами.
· Проверка электрической непрерывности между элементами системы молниезащиты и заземляющим устройством.
· Определение соответствия измеренных параметров требованиям действующих нормативных документов Республики Казахстан.
· Оформление результатов испытаний и измерений.
Требования к исполнителю
· Исполнитель должен иметь право на выполнение электролабораторных измерений и испытаний в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
· Работы должны выполняться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующую группу по электробезопасности.
· При проведении измерений должны использоваться исправные средства измерений, имеющие действующую поверку.
· Работы выполняются с соблюдением требований охраны труда, техники безопасности и правил эксплуатации электроустановок.
Результат оказания услуги
По завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику:
· протокол измерения сопротивления заземляющего устройства;
· протокол проверки (испытания) системы молниезащиты;
· техническое заключение о состоянии системы молниезащиты;
· ведомость выявленных дефектов и замечаний (при наличии);
· рекомендации по устранению выявленных нарушений (при необходимости);
· акт выполненных работ.
Требования к качеству
· Проверка и испытания должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан.
· Результаты измерений должны быть достоверными и оформлены в установленном порядке.
· Все протоколы и техническое заключение должны быть подписаны уполномоченными специалистами Исполнителя.
· Исполнитель несет ответственность за качество, полноту и достоверность проведенных измерений и испытаний.
· При выявлении несоответствий Исполнитель обязан указать их в техническом заключении с рекомендациями по устранению.
Гарантийные требования
· Документы, оформленные по результатам проверки и испытаний, должны приниматься контролирующими и надзорными органами Республики Казахстан.
· Исполнитель несет ответственность за достоверность результатов испытаний и измерений в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

















































Техникалық сипаттамалар
Қызмет сипаттамасы
Мердігер ғимараттың найзағайдан қорғау жүйесінің техникалық жағдайын тексеру, оның компоненттерін сынау және жерге қосу құрылғысының кедергісін өлшеу бойынша бірқатар қызметтерді орындайды, бұл жұмысқа қабілеттілігін, Қазақстан Республикасының нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкестігін растау және нысанның қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қажет.
Қызметтердің тізімі
• Найзағайдан қорғау жүйесін көзбен шолу.
• Найзағай қармақтарының, төмен түсіретін өткізгіштердің және жерге қосу құрылғысының жағдайын тексеру.
• Найзағайдан қорғау жүйесі элементтерінің механикалық және электрлік қосылыстарының сенімділігін тексеру.
• Төмен түсіретін өткізгіштердің тұтастығын және механикалық зақымданудың жоқтығын тексеру.
• Жерге қосу құрылғысының кедергісін мамандандырылған, тексерілген құралдармен өлшеу.
• Найзағайдан қорғау жүйесі элементтері мен жерге қосу құрылғысы арасындағы электрлік үздіксіздікті тексеру.
• Өлшенген параметрлердің Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкестігін анықтау.
• Сынақ және өлшеу нәтижелерін құжаттау.
Мердігерге қойылатын талаптар
• Мердігер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес электрлік зертханалық өлшеулер мен сынақтарды жүргізуге уәкілетті болуы керек. • Жұмысты тиісті электр қауіпсіздігі сертификаты бар білікті мамандар орындауы тиіс.
• Өлшеулер жарамды калибрлеумен дұрыс жұмыс істейтін өлшеу құралдарын пайдалану арқылы жүргізілуі тиіс.
• Жұмыс еңбекті қорғау және қауіпсіздік талаптарына, сондай-ақ электр қондырғыларын пайдалану ережелеріне сәйкес орындалуы тиіс.
Қызмет көрсету нәтижесі
Жұмыс аяқталғаннан кейін Мердігер Тапсырыс берушіге мыналарды ұсынады:
• жерге қосу құрылғысының кедергісін өлшеу туралы есеп;
• найзағайдан қорғау жүйесін тексеру (сынақ) туралы есеп;
• найзағайдан қорғау жүйесінің жағдайы туралы техникалық есеп;
• анықталған ақаулар мен ескертулердің тізімі (бар болса);
• анықталған бұзушылықтарды жою бойынша ұсыныстар (қажет болған жағдайда);
• аяқтау туралы сертификат.
Сапа талаптары
• Тексеру және сынау Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарына толық сәйкес жүргізілуі тиіс.
• Өлшеу нәтижелері сенімді және тиісті түрде құжатталған болуы тиіс.
• Барлық есептер мен техникалық есептер Мердігердің уәкілетті мамандарымен қол қойылуы тиіс.
• Мердігер жүргізілген өлшеулер мен сынақтардың сапасына, толықтығына және дәлдігіне жауапты.
• Егер қандай да бір сәйкессіздіктер анықталса, Мердігер оларды техникалық есепте жою бойынша ұсыныстармен бірге көрсетуге міндетті.
Кепілдік талаптары
• Тексерулер мен сынақтардың нәтижелері бойынша берілген құжаттарды Қазақстан Республикасының реттеуші және қадағалаушы органдары қабылдауы тиіс.
• Мердігер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сынақ және өлшеу нәтижелерінің дәлдігіне жауапты.
