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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

СЛУЖЕБНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ

МВД РК

Техническая спецификация

вкладышей служебных удостоверений сотрудников

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН


1. Вкладыш служебного удостоверения:



На вкладыше, вклеиваемом с левой стороны обложки, на основном фоне расположен тангир и эмблема МВД РК, состоящих из тонких не повторяющихся узоров в два цвета: основной из которых выполнен металлизированный краской (толщина линий не превышает 0,03 мм), второй цвет изменяется в зависимости от должностной принадлежности: (начальствующий  состав - голубого цвета, рядовой  состав и курсантский – желтый цвет). В верхней части располагаются Герб РК и QR-код и рамка для наклеивания фотографии сотрудника.


В левой части вкладыша служебного удостоверения находятся дополнительные элементы защиты:


1. QR –Code;

2. Невидимая краска с текстом «Qazaqstan», состоит из сложного геометрического рисунка нанесенного по всей площади на левой части вкладыша служебного удостоверения, а также изображение Герба РК;


3. Шестизначная нумерация и буквенные обозначение территориальных подразделений МВД РК;

4. Тангир состоящий из очень тонких переплетающихся линий выполненный спецкрасками.


На вкладыше, вклеиваемом с правой стороны обложки, на основном фоне, расположен тангир, состоящих из тонких не повторяющихся узоров и эмблемы МВД РК. В верхней части вкладыша находится текст: наименование органа внутренних дел на государственном языке, ограниченный полоской из микрошрифта. Текст микрошрифта: «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІ»;
В нижней части вкладыша находится текст в рамке следующего содержания: «АТЫС ҚАРУЫН САҚТАУҒА ЖӘНЕ АЛЫП ЖҮРУГЕ РҰҚСАТ ЕТІЛЕДІ». У курсантов данная рамка с текстом отсутствует. С правой стороны наклеивается наклейка с тестом «Брайля» Дополнительные элементы защиты, находящиеся в правой части вкладыша служебного удостоверения:


1. Невидимая краска с текстом «Qazaqstan», состоит из сложного геометрического рисунка нанесенного по всей площади и Герба РК;


2. Микрошрифт: «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІ»


3. Тангир состоящий из очень тонких переплетающихся линий выполненный спецкрасками.
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НАЧАЛЬСТВУЮЩИЙ СОСТАВ
РЯДОВОЙ СОСТАВ
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сержантский состав
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Схема нанесения невидимой краски

Общая характеристика:


Имеет свойство яркое желтое свечение с зеленоватым оттенком по под ультрафиолетом.
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Схема нанесения наклейки с текстом «Брайля»,

нумерации и голографической наклейки

Общая характеристика:


Наклейка с текстом «Брайля» - самоклеющаяся наклейка с надписью: ПОЛИЦИЯ выполненная точками для чтения слабовидящих и незрячих людей.


Сквозная шестизначная нумерация черного цвета выполненная типографским способом спецкраской (все номера и дата изготовления регистрируются в журнале учета в типографии)


Наклейка голографическая при повторном отклеивании саморазрушающаяся.
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Параметры наклейки
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Общая характеристика:


Наклейка с текстом «Брайля» - самоклеющаяся наклейка с надписью: ПОЛИЦИЯ выполненная точками для чтения слабовидящих и незрячих людей.


Высота выпуклой точки составляет 0,5 мм (см. рис справа), этого достаточно для распознавания точки на ощупь. Диаметр точки — 1,2 мм. Расстояние между точками — 1,2 мм, расстояние между символами — 2,3 мм по горизонтали и 3,8 мм по вертикали.

Основные параметры шрифта брайля ГОСТ

Шрифт брайля, используемый по ГОСТ 32129-2013, имеет следующие основные параметры: — Ширина основных точек (точек первого уровня): 1,5 мм. — Высота основных точек (точек первого уровня): 2,5 мм. — Ширина посредством добавления двойной высоты: 3,75 мм.
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Макет голографической наклейки

(в условных цветах)

МВД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Общий вид:
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Масштаб увеличенный
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ҚР ІІМ

ҚЫЗМЕТТІК КУӘЛІКТЕРІНІҢ
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ

қызметтік куәліктері жапсырмаларының 

техникалық ерекшелігі

1. Қызметтік куәлік жапсырмасы:


Мұқабаның сол жағында жапсырылатын жапсырманың негізгі фонында екі түсті жұқа қайталанбайтын өрнектермен жасалған тангир және Қазақстан Республикасының ІІМ эмблемасы орналасқан: олардың негізгі бөлігі метал түстес арнайы бояумен жасалған (сызықтың қалыңдығы 0,03 мм-ден аспайды), екінші түсі лауазымға байланысты өзгереді:  басшы құрам көк түсті, қатардағы құрам және курсанттар сары түсті).Жоғарғы бөлігінде Қазақстан Республикасының Елтаңбасы, QR -коджәне қызметкердің суретін жапсыруға арналған рама орналасқан.

Қызметтік куәлік жапсырмасының  сол жақбөлігінде қосымша қорғауэлементтері болады:

1. QR - код;

2. «Qazaqstan» мәтіні бар көрінбейтін бояуқызметтік куәлік жапсырмасыныңсол жақ бөлігінде жасалған күрделі геометриялық суреттен, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Елтаңбасы бейнесінентұрады;


3.алтытаңбалынөмірлеужәнеҚазақстан Республикасы ІІМаумақтықбөліністерініңәріптікбелгілері;
4. арнайы бояумен жұқа қайталанбайтын өрнектермен жасалған тангирорналасқан.


Қаптаманың оң жағында жапсырылатын жапсырманың негізгі фонында жұқа қайталанбайтын өрнектермен жасалған тангиржәне Қазақстан Республикасының ІІМ эмблемасы орналасқан.Жапсырманың жоғарғыбөлігіндемикроқәріппен жазылған жолақпен шектелген мемлекеттіктілдеішкіістерорганыныңатауыжазылған. Микроқәріпмәтіні:«ҚАЗАҚСТАНРЕСПУБЛИКАСЫІШКІІСТЕРМИНИСТРЛІГІ».


Жапсырманың  төменгі бөлігінде «АТЫС ҚАРУЫН САҚТАУҒА ЖӘНЕ АЛЫП ЖҮРУГЕ РҰҚСАТ ЕТІЛЕДІ» деген рамада жасалған мәтін болады. Әкімшілік қызметшілер куәлігінде мұндай рамада жасалған мәтін болмайды. Жапсырманың оң жағында «Брайль» жазуы бар жапсырма жабыстырылады.


Қызметтік куәлік жапсырмасының оң жақ бөлігіндегі қосымша қорғауэлементтері:

1)«Qazaqstan» мәтіні бар көрінбейтін бояуқызметтік куәліктіңбарлық аумағына салынған күрделі геометриялық суреттен жәнеҚазақстан Республикасы Елтаңбасынантұрады;
2)Микроқаріп «ҚАЗАҚСТАНРЕСПУБЛИКАСЫІШКІІСТЕРМИНИСТРЛІГІ»;


3)Арнайы бояумен жұқа қайталанбайтын сызықтармен жасалған тангир. орналасқан;

БАСШЫ  ҚҰРАМ
ҚАТАРДАҒЫ ҚҰРАМ
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Сержанттар құрамы
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Көрінбейтін бояуды қолдану схемасы

Жалпы сипаттамасы:


Ультракүлгін түсті сәулелерастындажасылтүспен ашықсарыжарқырауқасиетібар.
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Брайль мәтіні бар жапсырманы, нөмірлеуді

және голографиялық жапсырманы қолдану схемасы

Жалпысипаттамасы:


Брайльмәтінібаржапсырма- «ПОЛИЦИЯ»жазуыбарөздігіненжабысатынжапсырмакөруқабілетінашаржәне зағип жандарғаарналғантүрту арқылы танылатын нүктелерменжасалған.

Арнайы бояумен баспаханалық тәсілмен боялған қара түсті тізбекті алты таңбалы нөмірлеу (барлық нөмірлермен шығарылған күні баспаханада есепке алу журналында тіркеледі).
Голографиялық жапсырма қайта жапсырылған кезде бұзылады.
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Жапсырма параметрлері
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Жалпы сипаттамасы:


Брайль мәтіні бар жапсырма– ПОЛИЦИЯ деген  жазуы бар өздігінен жабысатын жапсырма көру қабілеті нашар және зағип жандарға арналған нүктелермен жасалған.


Дөңес нүктенің биіктігі 0,5 мм, бұл нүктені түрту арқылы тану үшін жеткілікті. Нүктенің диаметрі-1.2 мм,  нүктелер арасындағы қашықтық-1.2 мм, символдар арасындағы қашықтық көлденең-2.3мм және тігінен8 мм.
МЕМСТ брайль шрифтінің негізгі параметрлері


МЕМСТ 32129-2013 бойынша пайдаланылатын брайль шрифтініңмындай негізгі параметрлеріболады: негізгі нүктелердің ені (бірінші деңгейдегі нүктелер)1.5мм; негізгі нүктелердің биіктігі (бірінші деңгейдегі нүктелер)2.5мм; Қос биіктік қосу арқылы ені 3,75 мм.
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Қазақстан Республикасы ІІМ
голографиялық жапсырма макеті

(шартты түстермен)

Жалпы көрініс:
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Үлкейтілген масштабтағы көрінісі
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Сержантский состав
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