ДЕРЕКТЕР ПАРАҒЫ
Huter SGC 6.5 қар тазалағышының қозғалтқышын жөндеу қызметтерін көрсету үшін
1. Жалпы ережелер және құқықтық негіз
Huter SGC 6.5 қар тазалағыш қозғалтқышын жөндеу бойынша қызмет көрсету көлеміне, сапасына, шарттарына және тәртібіне қойылатын талаптарды анықтайды . 1.2. Техникалық сипаттама келесіге сәйкес әзірленді:
1. «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі № 106-VIII Қазақстан Республикасының Заңы;
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2024 жылғы 9 қазандағы № 687 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ережелері;
3. Huter SGC 6.5 қар тазалағышын пайдалану нұсқаулығы және қозғалтқыш өндірушісінің нұсқаулықтары; Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік және техникалық құжаттамасы.
2. Сатып алу тақырыбы
Huter SGC 6.5 қар тазалағыш қозғалтқышын диагностикалау, ақауларды анықтау және жөндеу бойынша қызметтерді ұсыну , соның ішінде қажетті қосалқы бөлшектерді, материалдарды және жұмыс сұйықтықтарын жеткізу.
3. ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ КӨЛЕМІ МЕН ҚҰРАМЫ
Әлеуетті жеткізуші келесі жұмыстар кешенін орындауға міндетті:
	Жоқ
	Жұмыс кезеңінің атауы
	Ескерту

	1
	Кіріс диагностикасы, қозғалтқыш ақауларын анықтау, ақау туралы есеп дайындау.
	Міндетті түрде

	2
	Ақаулы тізімге сәйкес ауыстырылған қосалқы бөлшектердің көлемі мен құнын Тапсырыс берушімен үйлестіру.
	Міндетті түрде

	3
	Қозғалтқыш бөлшектерін толық бөлшектеу, жуу және тазалау.
	Міндетті түрде

	4
	Цилиндр -поршень тобының (CPG), иінді механизмнің (CRM), уақыт механизмінің (GRM), май тығыздағыштары мен төсемдерінің тозған бөліктерін ауыстыру .
	Ақауларды анықтау нәтижелеріне негізделген

	5
	Жүйелерге техникалық қызмет көрсету және қалпына келтіру: майлау, отынмен қамтамасыз ету (карбюратор), тұтану, іске қосу және салқындату.
	Міндетті түрде

	6
	Момент құралын пайдаланып, бұрандалы қосылыстардың тарту моменттерін басқара отырып, қозғалтқышты құрастыру.
	Міндетті түрде

	7
	Клапан саңылауларын, бос жүріс жылдамдығын реттеу, жұмыс сұйықтықтарымен толтыру.
	Міндетті түрде

	8
	Бақылау сынақтары (іске қосу), сыртқы тазалау.
	Міндетті түрде

	9
	ҚР Экологиялық кодексіне сәйкес пайдаланылған майлар мен материалдарды жою. Сұраныс бойынша бөлшектелген бөлшектерді Тапсырыс берушіге қайтару.
	Міндетті түрде


4. САПА МЕН МАТЕРИАЛДАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
4.1. Пайдаланылатын барлық қосалқы бөлшектер жаңа , түпнұсқа (OEM) немесе Тапсырыс берушімен келісілген сертификатталған баламалар болуы керек. Пайдаланылған бөлшектерді пайдалануға рұқсат етілмейді. 
4.2. Жұмыс материалдары (май, отын) қозғалтқыш өндірушісінің пайдалану нұсқаулығында белгіленген стандарттарға сәйкес келуі тиіс. 4.3. Қызметтер еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес көрсетілуі тиіс.
5. Жұмысты орындау кезінде мердігерге қойылатын техникалық талаптар
5.1. Қажетті жабдықтар мен құралдар: Мердігер жұмысты келесі құралдармен жабдықталған стационарлық қызмет көрсету бөлімшесінде орындауға міндетті: компрессиялық манометр , тахометр, момент кілті, микрометр, тесік манометрі, өлшеуіш манометрлер, индикатор стенді және өрт сөндіру жабдықтары.
5.2. Қосалқы бөлшектер мен материалдарға қойылатын талаптар:
1. тек жаңа қосалқы бөлшектер қолданылады;
2. қосалқы бөлшектер өндірушінің каталог нөмірлеріне немесе Тапсырыс берушімен келісілген баламаларға сәйкес келуі керек;
3. пайдаланылған бөлшектерді пайдалануға рұқсат етілмейді;
4. май – API SG класынан төмен емес, тұтқырлығы SAE 10W-30; отын – AI-92.
5.3. Нәтиженің стандартталған параметрлері:
1. қысу – паспорт құнының кемінде 80%-ы;
2. клапан саңылаулары – 0,10–0,15 мм;
3. ұшқын шамының электрод саңылауы – 0,7–0,8 мм;
4. бос жүріс жылдамдығы – 1300–1600 айн/мин;
5. тығыздық – ағып кетудің болмауы;
6. бастау – 3 циклдан артық емес.
5.4. Қауіпсіздік және экологиялық талаптар: Мердігер еңбекті қорғау, өрт және өнеркәсіптік қауіпсіздік, санитарлық-эпидемиологиялық әл-ауқат саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасының, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінің талаптарын сақтауға міндетті.
5.5. Жасырын ақаулар: Егер жасырын ақау анықталса, Мердігер Тапсырыс берушіге 1 (бір) жұмыс күні ішінде хабарлауға міндетті. Қосымша жұмыстар тек Тапсырыс беруші мақұлдағаннан кейін ғана орындалады.
6. Мердігердің сапа кепілдіктері мен жауапкершілігі
6.1. Мердігер қозғалтқышты жөндеуден кейін мыналарды қамтамасыз ететініне кепілдік береді:
1. тұрақты іске қосу;
2. барлық жүктеме жағдайларында тұрақты жұмыс;
3. сыртқы шудың, қағудың, үздіксіз темекі шегудің болмауы;
4. мұнай, отын немесе газ ағып кетпейді.
6.2. Мердігер жөндеу затының қабылданған сәттен бастап жеткізілген сәтке дейін қауіпсіздігі үшін толық жауапкершілікте болады.
7. Кепілдік мерзімі
7.1. Орындалған жұмысқа кепілдік мерзімі орындалған жұмысты қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) айды құрайды.
7.2. Орнатылған қосалқы бөлшектерге кепілдік мерзімі өндірушінің құжаттамасына сәйкес, бірақ 6 (алты) айдан кем емес.
8. Жұмысты аяқтау мерзімдері
8.1. Жалпы аяқтау мерзімі келісімшартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күнді құрайды. 8.2. Бұл кезеңге мыналар кіреді: диагностика, бөлшектеу, ақауларды анықтау , жөндеу, құрастыру, сынау және құжаттама.
9. Қызметтерді қабылдау тәртібі
9.1. Жұмыс аяқталғаннан кейін Мердігер Тапсырыс берушіге мыналарды береді:
1. Орындалған жұмыстарды қабылдау туралы куәлік;
2. Ақаулы мәлімдеме;
3. Пайдаланылған қосалқы бөлшектердің тізімі;
4. Кепілдік картасы;
5. Бақылау сынақтарының хаттамасы.
9.2. Бақылау сынақтарына мыналар кіреді:
1. визуалды тексеру және ағып кетуді тексеру;
2. суық қозғалтқышты іске қосу;
3. кем дегенде 15 минут бос тұрыңыз;
4. жүктеме астында кемінде 15 минут жұмыс істеңіз;
5. түзетулерді қайта тексеру.
[bookmark: _GoBack]9.3. Егер қандай да бір кемшіліктер анықталса, Мердігер оларды 5 (бес) жұмыс күні ішінде өз есебінен түзетуге міндетті.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на оказание услуг по ремонту двигателя снегоуборочной машины Huter SGC 6.5
1. Общие положения и правовое основание
1.1. Настоящая техническая спецификация (далее – Техническая спецификация) определяет требования к объёму, качеству, условиям и порядку оказания услуг по ремонту двигателя снегоуборочной машины Huter SGC 6.5. 1.2. Техническая спецификация разработана в соответствии с:
4. Законом Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII «О государственных закупках»;
5. Правилами осуществления государственных закупок, утверждёнными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687;
6. Руководством по эксплуатации снегоуборочной машины Huter SGC 6.5 и руководствами изготовителя двигателя; действующей нормативно-технической документацией Республики Казахстан.
2. Предмет закупки
Оказание услуг по диагностике, дефектовке и ремонту двигателя снегоуборочной машины Huter SGC 6.5, включая поставку необходимых запасных частей, материалов и эксплуатационных жидкостей.
3. ОБЪЕМ И СОСТАВ УСЛУГ
Потенциальный поставщик обязан выполнить следующий комплекс работ:
	№
	Наименование этапа работ
	Примечание

	1
	Входная диагностика, дефектовка двигателя с составлением Дефектной ведомости.
	Обязательно

	2
	Согласование с Заказчиком объема и стоимости заменяемых запасных частей по Дефектной ведомости.
	Обязательно

	3
	Полная разборка, мойка и очистка деталей двигателя.
	Обязательно

	4
	Замена изношенных деталей цилиндро-поршневой группы (ЦПГ), кривошипно-шатунного механизма (КШМ), газораспределительного механизма (ГРМ), сальников и прокладок.
	По результатам дефектовки

	5
	Обслуживание и восстановление систем: смазки, питания (карбюратор), зажигания, пуска и охлаждения.
	Обязательно

	6
	Сборка двигателя с контролем моментов затяжки резьбовых соединений динамометрическим инструментом.
	Обязательно

	7
	Регулировка клапанных зазоров, оборотов холостого хода, заправка эксплуатационными жидкостями.
	Обязательно

	8
	Контрольные испытания (обкатка), наружная очистка.
	Обязательно

	9
	Утилизация отработанных масел и материалов в соответствии с Экологическим кодексом РК. Возврат Заказчику демонтированных деталей по требованию.
	Обязательно


4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И МАТЕРИАЛАМ
4.1. Все используемые запасные части должны быть новыми, оригинальными (OEM) или сертифицированными аналогами, согласованными с Заказчиком. Использование бывших в употреблении деталей не допускается.
4.2. Эксплуатационные материалы (масло, топливо) должны соответствовать стандартам, установленным руководством по эксплуатации изготовителя двигателя.
4.3. Оказание услуг должно осуществляться с соблюдением требований законодательства РК в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности.
5. Технические требования к Исполнителю при выполнении работ
5.1. Необходимое оборудование и инструмент: Исполнитель обязан выполнять работы в стационарном сервисном подразделении, оборудованном: компрессометром, тахометром, динамометрическим ключом, микрометром, нутромером, щупами, индикаторной стойкой, средствами пожаротушения.
5.2. Требования к запасным частям и материалам:
5. применяются только новые запасные части;
6. запасные части должны соответствовать каталожным номерам изготовителя или согласованным с Заказчиком аналогам;
7. применение бывших в употреблении деталей не допускается;
8. масло – класса не ниже API SG, вязкостью SAE 10W-30; топливо – АИ-92.
5.3. Нормируемые параметры результата:
7. компрессия – не ниже 80 % паспортного значения;
8. клапанные зазоры – 0,10–0,15 мм;
9. зазор электродов свечи – 0,7–0,8 мм;
10. частота холостого хода – 1300–1600 об/мин;
11. герметичность – отсутствие течей;
12. пуск – не более 3 циклов.
5.4. Требования безопасности и экологии: Исполнитель обязан соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия, а также Экологического кодекса Республики Казахстан.
5.5. Скрытые дефекты: В случае обнаружения скрытого дефекта Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня уведомить Заказчика. Дополнительные работы выполняются только после согласования с Заказчиком.
6. Гарантии качества и ответственность Исполнителя
6.1. Исполнитель гарантирует, что после ремонта двигатель обеспечит:
5. устойчивый запуск;
6. стабильную работу на всех режимах нагрузки;
7. отсутствие посторонних шумов, стуков, устойчивого дымления;
8. отсутствие течей масла, топлива, газов.
6.2. Исполнитель несёт полную ответственность за сохранность Объекта ремонта с момента приёмки до момента сдачи.
7. Гарантийный срок
7.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта приёмки-сдачи выполненных работ. 
7.2. Гарантийный срок на установленные запасные части – в соответствии с документацией изготовителя, но не менее 6 (шести) месяцев. 
8. Сроки выполнения работ
8.1. Общий срок выполнения работ составляет 16 календарных дней с даты подписания договора. 8.2. В указанный срок включаются: диагностика, разборка, дефектовка, ремонт, сборка, испытания, оформление документации.
9. Порядок сдачи-приёмки услуг
9.1. По завершении работ Исполнитель передаёт Заказчику:
6. Акт приёмки-сдачи выполненных работ;
7. Дефектную ведомость;
8. Перечень применённых запасных частей;
9. Гарантийный талон;
10. Протокол контрольных испытаний.
9.2. Контрольные испытания включают:
6. визуальный осмотр и проверку герметичности;
7. пуск холодного двигателя;
8. работу на холостом ходу не менее 15 минут;
9. работу под нагрузкой не менее 15 минут;
10. повторный контроль регулировок.
9.3. В случае выявления недостатков Исполнитель обязан устранить их за свой счёт в течение 5 (пяти) рабочих дней.
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ДЕРЕКТЕР ПАРА ? Ы   Huter SGC 6.5  ? ар тазала ? ышыны ?   ? оз ? алт ? ышын ж ? ндеу  ? ызметтерін к ? рсету  ? шін   1. Жалпы ережелер ж ? не  ??? ы ? ты ?  негіз   Huter SGC 6.5  ? ар   тазала ? ыш  ? оз ? алт ? ышын ж ? ндеу бойынша  ? ызмет к ? рсету к ? леміне, сапасына,  шарттарына ж ? не т ? ртібіне  ? ойылатын талаптарды аны ? тайды . 1.2. Техникалы ?  сипаттама  келесіге с ? йкес  ? зірленді:   1.   «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жыл ? ы 1 шілдедегі № 106 - VIII  ? а за ? стан  Республикасыны ?  За ? ы;   2.   ? аза ? стан   Республикасы  ? аржы министріні ?  2024 жыл ? ы 9  ? азанда ? ы № 687 б ? йры ? ымен  бекітілген Мемлекеттік сатып алуды ж ? зеге асыру ережелері;   3.   Huter SGC 6.5  ? ар тазала ? ышын пайдалану н ? с ? аулы ? ы ж ? не  ? оз ? алт ? ыш  ? ндірушісіні ?   н ? с ? а улы ? тары;  ? аза ? стан Республикасыны ?   ? олданыста ? ы нормативтік ж ? не техникалы ?   ?? жаттамасы .   2. Сатып алу та ? ырыбы   Huter SGC 6.5  ? ар тазала ? ыш  ? оз ? алт ? ышын диагностикалау, а ? ауларды аны ? тау ж ? не ж ? ндеу  бойынша  ? ызметтерді  ? сыну , соны ?  ішінде  ? ажетті  ? осал ? ы  б ? лшектерді, материалдарды ж ? не  ж ? мыс с ? йы ? ты ? тарын жеткізу.   3.  ? ЫЗМЕТТЕРДІ ?  К ? ЛЕМІ МЕН  ?? РАМЫ   ? леуетті   жеткізуші келесі ж ? мыстар кешенін орындау ? а міндетті:  

Жо ?  Ж ? мыс кезе ? іні ?  атауы  Ескерту  

1  Кіріс диагностикасы,  ? оз ? алт ? ыш а ? ауларын аны ? тау,  а ? ау туралы  есеп дайындау.  Міндетті т ? рде  

2  А ? аулы тізімге с ? йкес ауыстырыл ? ан  ? осал ? ы б ? лшектерді ?  к ? лемі  мен  ?? нын Тапсырыс берушімен  ? йлестіру.  Міндетті т ? рде  

3  ? оз ? алт ? ыш   б ? лшектерін толы ?  б ? лшектеу, жуу ж ? не тазалау.  Міндетті т ? рде  

4  Цилиндр  - поршень тобыны ?  (CPG), иінді механизмні ?  (CRM), уа ? ыт  механизміні ?  (GRM), май ты ? ызда ? ыштары мен т ? семдеріні ?   тоз ? ан б ? ліктерін ауыстыру .  А ? ауларды аны ? тау  н ? тижелеріне  негізделген  

5  Ж ? йелерге техникалы ?   ? ызмет к ? рсету ж ? не  ? алпына келтіру:  майлау, отын мен  ? амтамасыз ету (карбюратор), т ? тану, іске  ? осу  ж ? не сал ? ындату.  Міндетті т ? рде  

6  Момент  ?? ралын пайдаланып, б ? рандалы  ? осылыстарды ?  тарту  моменттерін бас ? ара отырып,  ? оз ? алт ? ышты  ?? растыру.  Міндетті т ? рде  

7  Клапан са ? ылауларын, бос ж ? ріс жылдамды ? ын реттеу, ж ? мыс  с ? йы ? ты ? тарымен толтыру.  Міндетті т ? рде  

8  Ба ? ылау сына ? тары (іске  ? осу), сырт ? ы тазалау.  Міндетті т ? рде  

9  ? Р   Экологиялы ?  кодексіне с ? йкес пайдаланыл ? ан майлар мен  материалдарды жою. С ? раныс бойынша   б ? лшектелген  б ? лшектерді Тапсырыс берушіге  ? айтару.  Міндетті т ? рде  

4. САПА МЕН МАТЕРИАЛДАР ? А  ? ОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР   4.1. Пайдаланылатын барлы ?   ? осал ? ы б ? лшектер  жа ? а  , т ? пн ? с ? а (OEM) немесе Тапсырыс  берушімен келісілген сертификаттал ? ан баламалар болуы керек . Пайдаланыл ? ан б ? лшектерді  пайдалану ? а р ?? сат етілмейді.    4.2. Ж ? мыс материалдары (май, отын)  ? оз ? алт ? ыш  ? ндірушісіні ?  пайдалану н ? с ? аулы ? ында  белгіленген стандарттар ? а с ? йкес келуі тиіс. 4.3.  ? ызметтер е ? бекті  ? ор ? ау,  ? рт  ? ауіпсіздігі ж ? не  ? нерк ? сіптік   ? ауіпсіздік саласында ? ы  ? аза ? стан Республикасыны ?  за ? намасыны ?  талаптарына  с ? йкес к ? рсетілуі тиіс.   5. Ж ? мысты орындау кезінде мердігерге  ? ойылатын техникалы ?  талаптар   5.1.  ? ажетті жабды ? тар мен  ?? ралдар: Мердігер ж ? мысты келесі  ?? ралдармен жабды ? тал ? ан  стац ионарлы ?   ? ызмет к ? рсету б ? лімшесінде орындау ? а міндетті: компрессиялы ?  манометр , 

